**PODKARPACKI
 URZĄD WOJEWÓDZKI
 W RZESZOWIE
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów**

Znak sprawy: OA-XI.272.1.2022 Rzeszów, 2021-02-11

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

**I. ZAMAWIAJĄCY**
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. 17 867-10-00, fax 17 867-19-50
adres strony internetowej: www.bip.rzeszow.uw.gov.pl

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Usługa przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz kontrola szczelności układów klimatyzacji zainstalowanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10 oraz Wodnej 13, 37-700 Przemyśl.

**Rodzaj zamówienia:** usługa

**Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia:**

przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja klimatyzatorów oraz kontrola szczelności układów klimatyzacji zainstalowanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10 oraz Wodnej 13, 37-700 Przemyśl, 37-700 Przemyśl.

**Wykaz prac wchodzących w zakres przeglądu i konserwacji:**

**1)** **przegląd i konserwację urządzeń wewnętrznych, w szczególności:**

- zdjęcie osłon,

- czyszczenie obudowy, filtrów, wentylatora powietrza/turbiny nawiewowej, toru skroplin,

- usunięcie zanieczyszczeń stałych/organicznych typu: brud, grzyby, alergeny, zarodniki,
 bakterie, itp.,

- dezynfekcję jednostki wewnętrznej, kanałów wentylacyjnych, powierzchni parownika i tacy
 ociekowej,

- sprawdzenie pracy i parametrów sterowania urządzenia, połączeń przewodów chłodniczych,
 prawidłowości pracy wentylatora;

**2) przegląd i konserwację urządzeń zewnętrznych, w szczególności:**

- czyszczenie osłon radiatorów układu chłodzenia, skraplaczy, płukanie wodą lub powietrzem
 pod ciśnieniem,

- kontrolę układu łożyskowego wentylatora,

- sprawdzenie szczelności połączeń układów poniżej 5 ton ekwiwalentu CO2, dla których nie
 występuje konieczność przeprowadzania prób szczelności z wpisem do CRO,

- sprawdzenie zamocowań kompresora, stanu izolacji wygłuszającej,

- sprawdzenie ciśnienia gazu w układzie chłodzenia i ewentualne uzupełnienie (w cenie
 usługi przeglądu) przy ubytku do 5% (dotyczy układów, które zawierają fluorowane gazy
 cieplarniane w ilości mniejszej niż 5 ton ekwiwalentu CO2 – czynnik w układzie-R410A).

**3) Kontrola szczelności układu zawierającego czynnik R410A** zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. *o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych* (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2065 t.j.) – zwanej dalej ustawą, czyli:

- dwa razy do roku dla układów, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości 50 ton ekwiwalentu CO2 lub większej, ale mniejszej niż 500 ton ekwiwalentu CO2.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać w cenie wykonania kontroli szczelności uzupełnienia czynnika przy ubytku do 5% jego właściwej ilości.

**W zakresie przeglądu, konserwacji klimatyzatorów oraz kontroli szczelności układów klimatyzacji ww. badanie będzie wykonane w dwóch turach:**

- do 28 lutego każdego roku trwania umowy (tzw. I tura),

- do 28 sierpnia każdego roku trwania umowy (tzw. II tura).

Termin wizyty Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu wykonania ww. czynności
z Zamawiającym.

**Wykonawca winien wykonać usługę przy użyciu środków chemicznych spełniających następujące warunki:**

- zawierają środki biobójcze,

- są nietoksyczne, nie mają właściwości żrących, nie zawierają chloru i aldehydów,

- niszczą wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie

- są niepalne, nie powodują korozji, są niedrażniące, nie wydzielają oparów,

- posiadają dopuszczenie do użytku.

**Wymagane jest, aby Wykonawca po zakończeniu czynności dokonał odpowiednich wpisów w rejestrze CRO i kartach gwarancyjnych urządzeń.**

**Szczegółowy wykaz urządzeń podlegających usłudze badania szczelności stanowi formularz ofertowy załączony do niniejszego ogłoszenia.**

Wspólny słownik zamówień (CPV): 50730000-1 (usługi w zakresie przeglądu klimatyzatorów)

**Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie

**Czy dopuszcza się podwykonawstwo w realizacji usługi:** nie

**Czas trwania zamówienia:** od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.

**Termin płatności:** 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

**Wykonawca wystawi fakturę:**

- po każdorazowym wykonaniu usługi badania szczelności układu klimatyzacyjnego.

**Okres związania ofertą:** 30 dni

**III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

**a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określone działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie
(np. w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem):

- Certyfikatu Autoryzowanego Partnera Serwisowego na systemu VRF firmy Fujitsu,

- uprawnień do dokonywania wpisów do kart urządzeń dot. czynności w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy przez osoby pojadające certyfikat, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 2065 t.j.)

**b) zdolności technicznej:**

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże (np. w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność umów lub referencji), że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje minimum dwie roboty polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji na 90 000, 00 zł brutto (rozumiane jako dwie odrębne umowy).

2. Z postepowania wyklucz się Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość.

**IV. KRYTERIA OCENY OFERT:**

- cena 70% (znaczenie kryterium 1% = 1pkt),

- koszt 1 roboczogodziny napraw wykraczających poza umowę na konserwację - 20%

 (znaczenie kryterium 1% = 1pkt),

- koszt 1 kg czynnika – 10% (znaczenie kryterium 1% = 1pkt),

**Opis sposobu wyboru zwycięskiej oferty:**

1. Wykonawca zostanie wyłoniony spośród ofert wykonawców spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o ustalone kryterium wg poniższego wzoru:

**- cena:**

 **cena najniższa spośród badanych ofert**

**C= ---------------------------------------------------- x 70**

 **cena oferty badanej**

gdzie: „C” stanowi wartość punktową określonego kryterium do wzoru zostanie podstawiona wartość brutto wskazana przez wykonawcę: pkt 4 formularza ofertowego,

**- koszt 1 roboczogodziny:**

 **cena najniższa spośród badanych ofert**

**KR= ---------------------------------------------------- x 20**

 **cena oferty badanej**

gdzie: „KR” stanowi wartość punktową określonego kryterium do wzoru zostanie podstawiona wartość brutto wskazana przez wykonawcę: pkt. 5 formularza ofertowego,

**- koszt 1 kg czynnika R410A:**

 **cena najniższa spośród badanych ofert**

**KC= ---------------------------------------------------- x 10**

 **cena oferty badanej**

gdzie: „KC” stanowi wartość punktową określonego kryterium do wzoru zostanie podstawiona wartość brutto wskazana przez wykonawcę: pkt. 6 formularza ofertowego.

2. Przyznane punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, i zsumowane wg poniższego wzoru:

**W = C+ KC + KR**

gdzie: „W” stanowi wartość punktową oferty, „C” stanowi wartość punktową kryterium cena„KC” - wartość punktową kryterium kosztu 1 kg czynnika, a „KR” stanowi wartość punktową kryterium kosztu 1 roboczogodziny.

3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wartości punktowej, Zamawiający wybierze ofertę z korzystniejszą sumą kryterium ceny i kosztu 1 roboczogodziny. Jeżeli
i w tym przypadku złożone oferty będą miały tę samą wartość punktową Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ofertową w złożonej ofercie na realizację przedmiotu zamówienia.

**V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY**

1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu (zał. do niniejszego ogłoszenia).

2. Oferta musi być w języku polskim.

3. Oferta musi być w czytelnej formie.

4. Ofertę należy złożyć w terminie do **dnia 18.02.2022 r. do godz. 09:00[[1]](#footnote-1)** w formie:

- pisemnej w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Delegatura
 w Przemyślu, ul. Mickiewicz 10, pok. 3 – parter.

- w wersji elektronicznej na e-mail: **dgp@rzeszow.uw.gov.pl**

Dotrzymanie ww. terminu dotyczy również ofert składanych droga pocztową (liczy się moment wpływu do Kancelarii Ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu ul. Mickiewicza 10, 37-700 Przemyśl.

W przypadku jeżeli oferta Wykonawcy będzie podlegała uzupełnieniu lub wymagać będzie wyjaśnienia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia uzupełnień lub wyjaśnień do oferty.

Koperta zawierająca ofertę winna być zaklejona i opisana w następujący sposób:

**„Usługa przeglądu i konserwacji klimatyzatorów oraz kontrola szczelności układów klimatyzacji zainstalowanych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie Delegatura w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 10 oraz Wodnej 13, 37-700 Przemyśl. Znak sprawy: OA-XI.272.1.2022”.**

**Zamawiający odrzuci ofertę:**

1. Złożoną po terminie;
2. Złożoną przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postepowaniu;
3. Niezgodną z treścią zapytania ofertowego;
4. Zawierające błędy niebędące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi.

**VI. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM**

W przypadku pytań dotyczących warunków realizacji usługi proszę o kontakt:

**p. Robert Kazimir Starszy Inspektor Wojewódzki, tel.: 16 678 22 89**

Pytanie można składać również w formie faksu na numer **16 678 34 19** lub w formie
e-mail na adres: **dgp@rzeszow.uw.gov.pl** (w tytule należy wskazać przedmiot zamówienia/ znak sprawy).

**VII. INFORMACJE DODATKOWE**

**1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienie postepowania, a także zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru w przypadku gdy:**

a) nie zostanie złożona żadna oferta;

b) procedura wyboru oferty obarczona jest wadą niemożliwą do usunięcia i uniemożliwia zawarcie umowy;

c) jeżeli cena oferty przekracza kwotę, którą zamawiający przeznaczył na realizację usługi.

2. Jeśli Wykonawca, o którym mowa w cz. IV pkt 1 uchyli się od zawarcia umowy wtedy Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę, jeśli ten Wykonawca spełnił wszystkie wymagania.

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

**Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy.**

Załącznikami do niniejszej ogłoszenia są:

- formularz oferty
- klauzula informacyjna RODO
- projekt umowy

**DYREKTOR GENERALNY**

**URZĘDU**

**(-)**

**Marcin Zaborniak**

1. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00 (informacja o miejscu otwarcia ofert w dniu otwarcia – w p. 23 lub telefonicznie 16 678 26 80, Delegatura PUW w Przemyślu) [↑](#footnote-ref-1)