Wzór umowy 

UMOWA Nr ……………..
zawarta w dniu …………. 2026 r. w Białymstoku pomiędzy:

Skarbem Państwa - Wojewodą Podlaskim, adres: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Wojewody Podlaskiego
Ewa Stachowicz – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, 
a 

……………………………………………………….....……………………………………….. 

(KRS, CEIDG, NIP w zależności od formy prowadzonej działalności przez Wykonawcę) zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:………………………………

§ 1

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wymianę opraw oświetleniowych pod wiatami 17B, 17C, 17H, 17I na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka.
2.    Zakres prac, o których mowa w ust. 1 obejmuje: 

1) zdemontowanie starych opraw,

2) montaż nowych opraw, 

3) wymianę oświetlenia na oświetlenie LED, 

4) uruchomienie oświetlenia,

5) odebranie i zutylizowanie zdemontowanych opraw oraz źródeł światła i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi.
3.   Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik do umowy stanowiący jej integralną część.

4.    Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 18 grudnia 2026 r.
5.    Dostarczenie przedmiotu umowy na przejście graniczne wskazane w ust. 1 nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu pocztą elektroniczną Zamawiającego, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

6.    Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy.

7.    Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez Strony, kopia którego zostanie dołączona do faktury.

( 2
1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres …….. lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o wadzie przez Zamawiającego w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną. Jeżeli ze względów technicznych nie będzie możliwe zachowanie tego terminu, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca w ramach gwarancji jakości zobowiązuje się dokonywać bezpłatnych napraw przedmiotu umowy lub wymienić elementy wadliwe na nowe wolne od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych wskutek złego wykonawstwa, zastosowania złej jakości materiałów lub wad ukrytych.

4. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę we wskazanym miejscu i ustalonym terminie z Zamawiającym, Zamawiający dokona ich usunięcia we własnym zakresie, obciążając kosztami Wykonawcę.

5. Wykonawca udziela rękojmi za wady na okres 2 lat od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

( 3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi: ………..PLN brutto (słownie: ………………………………..). 

2.  Po stronie Zamawiającego nie powstał (zgodnie z ofertą) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 obejmuje całość ponoszonego przez Zamawiającego wydatku na sfinansowanie przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1.

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisanie przez Strony umowy protokołu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 7. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający zapłaci przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają: 

1) ze strony Zamawiającego:……………… tel. ……………………, e-mail:………… 

2) ze strony Wykonawcy:……………… tel. …………………., e-mail:……….

§ 5
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:
1. w wysokości 2 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki;

2. w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości, liczonej od dnia, w którym wada lub usterka miała być usunięta;

3. w wysokości 15 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie; 

4. w wysokości 15 % wynagrodzenia, określonego w § 3 ust. 1 pkt, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

7. Zamawiający w razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego 14 dniowego terminu wykonania przedmiotu umowy, nie rezygnując z kar umownych i odszkodowania. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wykonania przedmiotu umowy w dodatkowym terminie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy.
§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1) w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy – w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o wszczęciu likwidacji;

2) pomimo uprzedniego monitu ze strony Zamawiającego, Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne - w terminie 30 dni od wyznaczonego w tym monicie terminu na usunięcie zaniedbań.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania.

§ 7
1.
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3.
We wszystkich kwestiach spornych, które mogą powstać w związku z niniejszą umową, właściwy do ich rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny w Białymstoku. 

4.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:

Załącznik do Umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

(Szczegółowy opis przedmiotu umowy)

Możliwa jest wizja lokalna. W celu ustalenia terminu należy skontaktować się telefonicznie z kierownikiem obiektu: +48 857224727
Dopuszczone jest zastosowanie asortymentu równoważnego z zachowaniem parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych opisanych dla asortymentu, któremu towarzyszy nazwa własna, nazwa producenta lub nazwa własna z nazwą producenta.
Oprawy muszą być kompatybilne z instalacją elektryczną drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. 
Wymiana 88 opraw sodowych 250 W na oprawy LED: 

Moc: 100 [W]

Strumień Świetlny: <19000 [lm] Temp. Barwowa: 4000 [K] Stopień IP: IP66

Stopień IK: IK09 CRI: >70

Montaż: na słupach ø60/48mm, na wysięgnikach ø60/48mm, regulacja kąta nachylenia 0°do +/-90°co 5°

Zasilanie: 230V AC 50/60Hz

Zakres temperatur pracy: -40°C…+50°C Żywotność L90B10:100 000 h

Ochrona przeciwprzepięciowa:10kV

Obudowa: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo, szkło hartowane, złącze nożycowe (złącze nożowe), śruby i podkładki do montażu na słupie/wysięgniku wykonane ze stali nierdzewnej Gwarancja: 10 lat

Kolor: RAL 9006

Certyfikaty i raporty: ENEC, ENEC+, raport z badań: bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010 przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę badawczą, raport z badań: EMC potwierdzony przez akredytowaną jednostkę badawczą; ZHAGA; testy wibracyjne; PEP; certyfikat CE
Wymiana 17 opraw jarzeniowych „świetlówek” 2x32 W na oprawy LED:
Moc: 50 [W]

Strumień Świetlny: <9000 [lm] Temp. Barwowa: 4000 [K] Stopień IP: IP66

Stopień IK: IK09 CRI: >70

Montaż: na słupach ø60/48mm, na wysięgnikach ø60/48mm, regulacja kąta nachylenia 0°do +/-90°co 5°

Zasilanie: 230V AC 50/60Hz

Zakres temperatur pracy: -40°C…+50°C Żywotność L90B10:100 000 h

Ochrona przeciwprzepięciowa:10kV

Obudowa: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo, szkło hartowane, złącze nożycowe (złącze nożowe), śruby i podkładki do montażu na słupie/wysięgniku wykonane ze stali nierdzewnej Gwarancja: 10 lat

Kolor: RAL 9006

Certyfikaty i raporty: ENEC, ENEC+, raport z badań: bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010 przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę badawczą, raport z badań: EMC potwierdzony przez akredytowaną jednostkę badawczą; ZHAGA; testy wibracyjne; PEP; certyfikat CE
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