OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

Bieżące utrzymanie systemów preselekcji wagowej zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych zarządzanych przez Oddział w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

1. Wstęp

Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie danych z systemu preselekcji pojazdów dla 11 stacji preselekcyjnych, zapewnienie dostępu i bieżącej obsługi aplikacji WIM PRO w okresie 3 miesięcy, w tym zapewnienie możliwości sterowania znakami zmiennej treści na dotychczasowych zasadach.

Przedmiotowy system preselekcji pojazdów składa się ze stacji preselekcyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg krajowych nr 92, S7, S8 i A2, zarządzanych przez Oddział w Warszawie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

1. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr 92 km 536+620 strona prawa,
2. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr 92 km 542+300 strona lewa,
3. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S7 km 423+900 strona lewa,
4. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 km 516+580 strona prawa,
5. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 km 521+100 strona lewa,
6. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 km 560+300 strona lewa,
7. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr A2 km 498+746 strona prawa,
8. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr A2 km 503+904 strona lewa,
9. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 km 433+070 strona prawa,
10. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S7 km 505+480 strona lewa,
11. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S8 km 409+300 strona prawa.
12. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S7 km 47+200 strona prawa.
13. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S7 km 54+300 strona lewa.
14. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S7 km 10+004 strona prawa.
15. Stacja zlokalizowana na drodze krajowej nr S7 km 15+459 strona lewa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w momencie zawarcia kompleksowej umowy dla zadania pn.: „Utrzymanie preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów w ruchu, wraz z ich kalibracją i testem sprawdzającym, na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie”, z wykluczeniem roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego w przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia   
w wysokości wynagrodzenia przewidzianego na finansowanie całej umowy,   
z uwzględnieniem treści zdania następnego. Określa się minimalną wartość realizacji przedmiotu Umowy w wysokości 15% jej wartości netto, co stanowi wartość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, możliwego do ustalenia na etapie zawierania umowy.

2. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje dostarczanie danych z systemu preselekcji pojazdów w zakresie opisanym w punkcie 1, w tym:

Dostarczanie danych określonych w OPZ przez okres 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zapewnienie dostępu do oprogramowania systemu (aplikacji klienckiej) w wersji na komputery stacjonarne, w szczególności do aplikacji operatora, przez cały okres realizacji zamówienia.

Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury serwerowej niezbędnej do działania systemu.

Zapewnienie łączy komunikacyjnych umożliwiających transfer danych pomiędzy elementami systemu a infrastrukturą serwerową.

Zapewnienie dostarczania z każdej stacji co najmniej 80% danych w skali miesiąca. Wymaganie będzie weryfikowane na podstawie danych dziennych dla każdego dnia miesiąca realizacji zamówienia.

Zapewnienie jakości dostarczanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do OPZ.

Dodatkowe wymagania

Bezpieczeństwo danych: Wymagane szyfrowanie danych w transmisji i przechowywaniu, zgodność z RODO.

Raportowanie: Comiesięczne raporty jakości danych, statystyki dostępności i kompletności.

Procedury awaryjne: Określenie czasu reakcji na awarie (SLA), plan przywracania działania systemu.

Wsparcie techniczne: Helpdesk dostępny w godzinach pracy, możliwość zgłaszania awarii online.

Testy odbiorowe: Weryfikacja poprawności działania systemu przed rozpoczęciem świadczenia usług.

3. Wymagania ogólne i szczegółowe

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji usług i robót objętych przedmiotem zamówienia w zakresie materiałów, sprzętu, transportu, wykonania prac, kontroli jakości oraz odbioru prac określa Załącznik nr 1 do OPZ.

Wykaz Specyfikacji Technicznych dotyczących utrzymania dróg krajowych: D-15.01.02a – Utrzymanie i konserwacja elementów preselekcji wagowych. Dokumenty należy stosować łącznie.

4. Sprzęt Wykonawcy

Wykonawca powinien dysponować sprzętem niezbędnym do prawidłowej realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.