3035-7.262.6.2021
Załącznik nr 2

Kosztorys ofertowy uproszczony

p.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		ROBOTY WEWNĘTRZNE -MALOWANIE
CPV: , 					
1	KNR 4-01W
1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią-analogia - plus zabezpieczenie mebli i okien
krotność = 1,000	1 005,000	m2			
2	KNR 2-02W
0830-03-050	Jednowarstwowe gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych
krotność = 1,000	15,000	m2			
3	KNR 00-17
2608-03-050	Przygotowanie starego podłoża -analogia - pod malowanie farbą gruntującą lateksową sufitów - kolor biały. Farba gruntująca Optomal Primer lub równoważna w parametrach krycia i ścieralności
krotność = 1,000	558,315	m2			
4	KNR 4-01W
1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -analogia farba silikonowa classiclatex lub równoważna w parametrach krycia i ścieralności
krotność = 1,000	558,315	m2			
5	KNR 00-17
2608-03-050	Przygotowanie starego podłoża -analogia - pod malowanie farbą gruntującą lateksową ścian - kolor. Farba kolorowa gruntująca Optomal Primer lub równoważna w parametrach krycia i ścieralności
krotność = 1,000	2 028,160	m2			
6	KNR 4-01W
1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian-analogia farba latexowa Classiclatex. lub równoważna w parametrach krycia i ścieralności- kolor pastelowy
krotność = 1,000	2 028,160	m2			
7	
kalku.indyw-020	Odsuwanie mebli od ścian i powtórne ich ustawenie w pomieszczeniach - 26 pomieszczeń
krotność = 1,000	26,000	szt			
8	TZKNBK 1908
0601-0010-050	Odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża, ścian i stropów wewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy wapiennej o powierzchni do 5 m2
krotność = 1,000	10,000	m2			
9	TZKNBK 1908
0601-0230-050	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy powierzchni ścian ceglanych- analogia tynk renowacyny obrzutkowy np HSB Optolith WTA
Charakterystyka Robót: Opis robót jak w pozycji.
krotność = 1,000	10,000	m2			
10	TZKNBK 1908
0602-0290-050	Tynk wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem-wap.w pomieszcz.o wys.4 m od podłogi -ANALOGIA TYNK RENOWACYJNY WYRÓWNYJĄCY np ASP Optolith WTA
krotność = 1,000	10,000	m2			
11	TZKNBK 1908
0602-0290-050	Tynk wewn.kat.III z zapr.wap.lub cem-wap.w pomieszcz.o wys.4 m od podłogi -ANALOGIA Hydrofobowy tynk renowacyjny USP np Optolith WTA
krotność = 1,000	10,000	m2			
12	KNR 4-01W
1209-14-040	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych pasów o szerokości do 20 cm,na gotowym podłożu-ANALOGIA - malowanie listwy drewnianej na korytarzu dwukrotne. RMS x 2
krotność = 1,000	68,700	m			
		Razem:					
		Razem kosztorys:					

Sporządził:   ………………………………………