– 3 –
[bookmark: _GoBack]Projekt z dnia 10 lipca 2026 r.

rozporządzenie rady ministrów
z dnia ….
zmieniające rozporządzenie w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych[footnoteRef:1]) [1: ) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80). ] 

Na podstawie art. 75 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2026 r. poz. 1) zarządza się, co następuje:
[bookmark: _Hlk219294758]§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych (Dz. U. poz. 2030) wprowadza się następujące zmiany:
1)	w § 4:
a)	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk191465901]„§ 4. Szczegółowymi zadaniami stacji podstawowych są:”,
b)	pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)	prowadzenie pomiarów, z wykorzystaniem spektrometrii promieniowania gamma, mocy dawki, w celu dokonania oceny wzrostu poziomu promieniowania spowodowanego pojawieniem się w otoczeniu substancji promieniotwórczych pochodzenia sztucznego;”,
c)	pkt 4 otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk191466464]„4)	bieżące monitorowanie prawidłowości działania aparatury pomiarowej służącej do wykonywania pomiarów, o których mowa w pkt 1–3;”,
d)	w pkt 6 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a)	w warunkach normalnych – w programach pomiarowych przygotowanych przez jednostki, w których działają poszczególne stacje podstawowe, i zatwierdzonych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, zwanego dalej „Prezesem Agencji”,
b)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa  wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – przez Prezesa Agencji;”,
e)	dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7)		zgłaszanie do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki okresów przestojów stacji podstawowych.”;
2)	w § 5:
[bookmark: _Hlk191466510]a)	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Szczegółowymi zadaniami stacji wspomagających są:”,
b)	pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie
„1)	prowadzenie pomiarów mocy dawki, w celu dokonania oceny wzrostu poziomu promieniowania spowodowanego pojawieniem się w otoczeniu substancji promieniotwórczych;
2)	bieżące monitorowanie prawidłowości działania aparatury pomiarowej służącej do wykonywania pomiarów, o których mowa w pkt 1;”,
c)	w pkt 4 lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a)	w warunkach normalnych – w programach pomiarowych przygotowanych przez jednostki, w których działają poszczególne stacje wspomagające, i zatwierdzonych przez Prezesa Agencji,
b)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – przez Prezesa Agencji.”;
3)	w § 6:
a)	ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonywanie zadania, o którym mowa w § 4 pkt 1, polega na prowadzeniu ciągłego pomiaru mocy dawki na wysokości od 1 m do 1,5 m nad powierzchnią ziemi, przy wykorzystaniu wyników równoczesnego pomiaru spektrometrycznego promieniowania gamma w powietrzu na tej samej wysokości, z uwzględnieniem co najmniej takich parametrów meteorologicznych, jak: temperatura, ciśnienie, wilgotność i wysokość opadu atmosferycznego.”,
b)	ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykonywanie zadania, o którym mowa w § 5 pkt 1, polega na prowadzeniu ciągłego pomiaru mocy dawki na wysokości od 1 m do 1,5 m nad powierzchnią ziemi.”;
4)	w § 7:
a)	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
 „§ 7. Szczegółowymi zadaniami placówek podstawowych są:”,
b)	pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)	prowadzenie pomiarów spektrometrycznych zawartości izotopu cezu Cs-137 i pozostałych sztucznych izotopów gamma promieniotwórczych obecnych w próbkach:
a)	wody powierzchniowej, w szczególności wody z rzek i jezior w pobliżu głównych ujęć wody – w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 1 bekerela na litr (Bq/l),
b)	wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej miast polskich stanowiących stolice województw oraz miast o liczbie mieszkańców powyżej 200 000 – w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,1 bekerela na litr (Bq/l),
c)	mleka oraz innych lokalnie wytwarzanych produktów żywnościowych, stanowiących podstawowe składniki przeciętnej racji pokarmowej – w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,5 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 0,5 bekerela na litr (Bq/l),
d)	pasz surowych – w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 250 bekereli na kilogram (Bq/kg);”,
c)	po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a)	prowadzenie pomiarów zawartości izotopu strontu Sr-90 w próbkach:
a)	wody powierzchniowej, w szczególności wody z rzek i jezior w pobliżu głównych ujęć wody – w celu wykrycia tego izotopu o stężeniu powyżej 0,6 bekerela na litr (Bq/l),
b)	wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągowej miast polskich stanowiących stolice województw oraz miast o liczbie powyżej 200 000 mieszkańców – w celu wykrycia tego izotopu o stężeniu powyżej 0,06 bekerela na litr (Bq/l),
[bookmark: _Hlk84326209]c)	mleka oraz innych lokalnie wytwarzanych produktów żywnościowych, stanowiących podstawowe składniki przeciętnej racji pokarmowej – w celu wykrycia tego izotopu o stężeniu powyżej 0,2 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 0,2 bekerela na litr (Bq/l);
1b)	prowadzenie pomiarów zawartości izotopu potasu K-40, podczas przeprowadzania pomiarów, o których mowa w pkt 1 lit. c – w celu wykrycia tego izotopu o stężeniu powyżej 5 bekereli na kilogram (Bq/kg) lub 5 bekereli na litr (Bq/l);”,
d)	po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a)	przekazywanie do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki wyników pomiarów, za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Prezesa Agencji:
a)	w warunkach normalnych – nie później niż do piętnastu dni po zakończeniu danego kwartału,
b)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – z częstotliwością określoną przez Prezesa Agencji;”;
5)	§ 8 otrzymuje brzmienie:
 „§ 8. Próbki, o których mowa w § 7 pkt 1 i 1a, pobiera się:
1)	w warunkach normalnych – w miejscach wskazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i Prezesem Agencji:
a)	dla mleka, produktów żywnościowych i wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – 2 razy na kwartał,
b)	dla wody powierzchniowej – 2 razy na półrocze;
2)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – w miejscach i z częstotliwością określonych przez Prezesa Agencji.”;
6)	w § 9:
a)	w ust. 1:
–	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„1. Szczegółowymi zadaniami placówek specjalistycznych są:”,
–	pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)	prowadzenie pomiarów spektrometrycznych lub radiochemicznych zawartości izotopów gamma promieniotwórczych, a w szczególności izotopów cezu Cs-137 i jodu I-131, w próbkach:
a)	wody powierzchniowej oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,02 bekerela na litr (Bq/l) lub
b)	mleka i produktów żywnościowych, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,1 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 0,1 bekerela na litr (Bq/l) lub
c)	gleby, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 1 kilobekerela na metr kwadratowy (kBq/m2) lub
d)	osadów dennych, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 1 bekerela na kilogram (Bq/kg), lub
e)	opadu całkowitego, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,05 bekerela na metr kwadratowy razy miesiąc (Bq/m2 x miesiąc);”,
–	po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a)	prowadzenie pomiarów zawartości izotopów beta promieniotwórczych, a w szczególności izotopów strontu Sr-90 i potasu K-40, w próbkach:
a)	wody powierzchniowej, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,01 bekerela na litr (Bq/l), a w przypadku izotopu wodoru H-3 – o stężeniu powyżej 10 bekereli na litr (Bq/l) lub
b)	wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,01 bekerela na litr (Bq/l), a w przypadku:
–	naturalnych izotopów beta promieniotwórczych o stężeniu powyżej 1 bekerela na litr (Bq/l) całkowitej aktywności izotopów beta promieniotwórczych,
–	izotopu wodoru H-3 o stężeniu powyżej 10 bekereli na litr (Bq/l) lub
c)	mleka i produktów żywnościowych, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,06 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 0,06 bekerela na litr (Bq/l) lub
d)	opadu całkowitego, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,05 bekerela na metr kwadratowy razy trzy miesiące (Bq/m2 x 3 miesiące) lub
e)	przeciętnej racji pokarmowej, w celu wykrycia tych izotopów o stężeniu powyżej 0,06 bekerela na kilogram (Bq/kg), a w przypadku izotopu węgla C-14 – o stężeniu powyżej 10 bekereli na kilogram (Bq/kg);
1b)	prowadzenie pomiarów zawartości izotopów alfa promieniotwórczych, a w szczególności w próbkach:
a)	wody powierzchniowej oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w celu wykrycia naturalnych izotopów alfa promieniotwórczych o stężeniu powyżej 0,1 bekerela na litr (Bq/l) całkowitej aktywności izotopów alfa promieniotwórczych lub
b)	mleka, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz produktów żywnościowych, w celu wykrycia sztucznych izotopów alfa promieniotwórczych, w szczególności izotopu plutonu Pu-239 i izotopu ameryku Am-241, o stężeniu powyżej 1 bekerela na kilogram (Bq/kg) lub 1 bekerela na litr (Bq/l), lub
c)	osadów dennych – w celu wykrycia izotopów plutonu Pu-238, Pu-239 lub Pu-240 o stężeniu powyżej 0,1 bekerela na kilogram (Bq/kg);”,
–	po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a)	przekazywanie do Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki wyników pomiarów za pomocą systemów teleinformatycznych wskazanych przez Prezesa Agencji:
a)	w warunkach normalnych – corocznie,
b)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – z częstotliwością określoną przez Prezesa Agencji;”,
b)	w ust. 2:
–	wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„2. Miejsca i częstotliwość pobierania próbek, o których mowa w ust. 1 pkt 1–1b, oraz zakres pomiarów, określają:”,
–	pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)	w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego lub prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – Prezes Agencji.”;
7)	§ 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Wykonywanie zadań, o których mowa w § 7 pkt 2 i w § 9 ust. 1 pkt 2, polega na gromadzeniu w rejestrach pobieranych próbek informacji określających:
1)	rodzaj próbki, sposób jej poboru i przygotowania do pomiaru;
2)	datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia pobierania próbki;
3)	miejsce, z którego została pobrana próbka, z podaniem nazwy miejscowości i dokładnego określenia lokalizacji w tej miejscowości lub współrzędnych geograficznych poboru próbki zgodnie z systemem odniesienia WGS-84.
2. Wykonywanie zadań, o których mowa w § 4 pkt 5, § 5 pkt 3, § 7 pkt 3 i w § 9 ust. 1 pkt 3, polega na gromadzeniu w rejestrze wyników pomiarów informacji określających:
1)	nazwę, adres oraz kod identyfikacyjny stacji lub placówki wykonującej pomiary, a w przypadku stacji także współrzędne geograficzne jej położenia zgodnie z systemem odniesienia WGS-84;
2)	w przypadku stacji wykonujących zadania, o których mowa w § 4 pkt 2 i 3, oraz w przypadku placówek – nazwę i symbol izotopu, którego zawartość jest mierzona;
3)	sposób prowadzenia pomiaru;
4)	typ aparatury stosowanej do prowadzenia pomiaru oraz rodzaju detektora pomiarowego;
5)	wynik pomiaru z określeniem niepewności pomiarowej.”;
8)	uchyla się § 11 i §12;
9)	w załączniku nr 1:
a)	w pkt 1:
– lit. a otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk192682006]„a)	działające w Państwowej Agencji Atomistyki, zlokalizowane w następujących miejscowościach:
[bookmark: _Hlk219992420]  1)	Babiki – woj. podlaskie
  2)	Bartniki	 – woj. podlaskie
  3)	Białystok	– woj. podlaskie
  4)	Bielsko-Biała – woj. śląskie
  5)	Chełm – woj. lubelskie
  6)	Czerniczyn	– woj. lubelskie
  7)	Częstochowa	– woj. śląskie
  8)	Grabowiec	– woj. podlaskie
  9)	Gdynia	– woj. pomorskie
10)	Gołdap – woj. warmińsko-mazurskie
11)	Kalisz	 – woj. wielkopolskie
12)	Katowice	– woj. śląskie
13)	Kielce – woj. świętokrzyskie
14)	Koszalin	– woj. zachodniopomorskie
15)	Kraków – woj. małopolskie
16)	Krzywe	 – woj. podkarpackie
17)	Legnica – woj. dolnośląskie
18)	Lublin – woj. lubelskie
19)	Łódź – woj. łódzkie
20)	Machnów Nowy	– woj. lubelskie
21)	Mokre	– woj. lubelskie
22)	Olsztyn	– woj. warmińsko-mazurskie
23)	Polska Nowa Wieś – woj. opolskie
24)	Radom – woj. mazowieckie
25)	Rzeszów – woj. podkarpackie
26)	Siemianówka – woj. podlaskie
27)	Siemiatycze – woj. podlaskie
28)	Stare Sioło	– woj. podkarpackie
29)	Suwałki – woj. podlaskie
30)	Szczecin – woj. zachodniopomorskie
31)	Tarnawce – woj. podkarpackie
32)	Tarnów	– woj. małopolskie
33)	Toruń – woj. kujawsko-pomorskie
34)	Warszawa – woj. mazowieckie
35)	Włodawa	– woj. lubelskie
36)	Wólka Dobryńska	– woj. lubelskie
37)	Wrocław – woj. dolnośląskie
38)	Zagórz – woj. podkarpackie
39) 	Zielona Góra – woj. lubuskie”,
–	dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c)	działające w jednostkach ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi, zlokalizowane w następujących miejscowościach:
1)	Białystok	– woj. podlaskie
2)	Gdynia		– woj. pomorskie
3)	Katowice	– woj. śląskie
4)	Kielce	– woj. świętokrzyskie
5)	Kraków	– woj. małopolskie
6)	Lublin	– woj. lubelskie
7)	Łódź	– woj. łódzkie
8)	Sanok	– woj. podkarpackie
9)	Szczecin	– woj. zachodniopomorskie
10)	Toruń	– woj. kujawsko-pomorskie
11)	Warszawa	– woj. mazowieckie
12)	Wrocław		– woj. dolnośląskie
13)	Zielona Góra	– woj. lubuskie”;
b)	pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2.	Stacje wspomagające: 
a)	działające w jednostkach Ministra Obrony Narodowej, zlokalizowane w następujących miejscowościach:
[bookmark: _Hlk219992538]1)	Bartoszyce	– woj. warmińsko-mazurskie
2)	Bydgoszcz	– woj. kujawsko-pomorskie
3)	Gdynia	– woj. pomorskie
4)	Kraków – woj. małopolskie
5)	Lublin – woj. lubelskie
6)	Rzeszów – woj. podkarpackie
7)	Śrem – woj. wielkopolskie
8)	Świnoujście – woj. zachodniopomorskie
9)	Szczecin – woj. zachodniopomorskie
10)	Ustka	– woj. pomorskie
11)	Warszawa – woj. mazowieckie
12)	Wrocław – woj. dolnośląskie
13)	Żagań	 – woj. lubuskie
b)	działające w Państwowej Agencji Atomistyki, zlokalizowane w następujących miejscowościach:
1)	Dylągowa – woj. podkarpackie
2)	Hajnówka – woj. podlaskie
3)	Horodyszcze	– woj. lubelskie
4)	Jasło – woj. podkarpackie
5)	Kraśnik	– woj. lubelskie
6)	Krasnystaw – woj. lubelskie
7)	Mielec – woj. podkarpackie
8)	Opole Lubelskie	– woj. lubelskie
9)	Oseredek	– woj. lubelskie
10)	Przeworsk – woj. podkarpackie
11)	Radzyń Podlaski	– woj. lubelskie
12)	Sidra – woj. podlaskie
13)	Stuposiany	– woj. podkarpackie
14)	Teodorówka – woj. lubelskie
15)	Waliły-Stacja – woj. podlaskie
16)	Wola Wereszczyńska – woj. lubelskie”;
10)	w załączniku nr 2:
a)	pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.	Placówki podstawowe – wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne (WSSE) wspierane przez podległe powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne:
1)	WSSE we Wrocławiu
2)	WSSE w Bydgoszczy
3)	WSSE w Lublinie
4)	WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
5)	WSSE w Łodzi
6)	WSSE w Krakowie
7)	WSSE w Warszawie
8)	WSSE w Opolu
9)	WSSE w Rzeszowie
10)	WSSE w Białymstoku
11)	WSSE w Gdańsku
12)	WSSE w Katowicach
13)	WSSE w Kielcach
14)	WSSE w Olsztynie
15)	WSSE w Poznaniu
16)	WSSE w Szczecinie”,
b)	w pkt 2:
[bookmark: _Hlk193370843]–	ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)	Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie”,
–	ppkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6)	Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku”,
–	ppkt 9 otrzymuje brzmienie:
 „9) Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie, Zakład Dozymetrii i Systemów Detekcji Skażeń”,
–	dodaje się ppkt 10 i 11 w brzmieniu:
„10)	Uniwersytet Gdański w Gdańsku
11)	Politechnika Łódzka w Łodzi”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia.
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