GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W OLSZTYNIE REJON W OSTRÓDZIE

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa sorbentu mineralnego w ilości 3t (3000 kg) dla GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejonu w Ostródzie”**

**Ostróda, …….2026**

**1.Wstęp**

1.1. Przedmiot Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące dostawy sorbentu mineralnego do neutralizowania substancji ropopochodnych pakowanego w worki wraz z transportem i rozładunkiem na terenie Rejonu w Ostródzie ul. Paderewskiego 3,14-100 Ostróda.

1.2. Zakres stosowania OPZ

OPZ stanowi podstawę opracowania wyceny dostaw sorbentu do neutralizowania substancji ropopochodnych pakowanego w worki.

1.3. Zakres dostaw objętych OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ dotyczą zasad prowadzenia dostaw związanych   
z wykonywaniem i odbiorem sorbentu do neutralizowania substancji ropopochodnych pakowanego w worki.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące dostaw.

Wykonawca dostaw jest odpowiedzialny za jakość i trwałość wykonanego i dostarczonego produktu. Dostawa będzie realizowana na zlecenie Zamawiającego przesłanego drogą elektroniczną. Dostawy należy realizować w godzinach pracy Zamawiającego od 700 do 1400 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, **po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Rejonu (min. 2 dni wcześniej) przez Wykonawcę o planowanym terminie dostawy.**

**2. Materiał**

2.1. Zamawiający wymaga aby materiały zastosowane do sorbentu zapewniały następujące właściwości sorbentu będącego przedmiotem zamówienia:

* mabyć niepalny,
* ma mieć właściwości antypoślizgowe,
* nie oddaje wchłoniętej cieczy,
* musi bezpiecznie pochłaniać wszystkie ciecze niezależnie od stwarzanego przez nie

zagrożenia,

* nie może wchodzić w reakcje z pochłoniętą cieczą,
* musi posiadać właściwości hydrofobowe – możliwość stosowania na mokrych nawierzchniach,
* ma być w każdej chwili gotowy do użytku,
* po sorpcji ma być nadal sypki,
* ma przywracać pierwotną szorstkość nawierzchni,
* ma mieć minimalna chłonność 100% dla substancji ropopochodnych,
* ma mieć granulację: od 0,2 do 2,0 mm
* opakowanie**:** worki 20/25 kg
* gwarancja: minimum 60 miesięcy

**powyższe ma wynikać z dokumentów dołączonych do oferty** (m.in. np. procentowy udział ziaren poszczególnej wielkości; oświadczenie o chłonności, itp.)

Każda dostawa sorbentu mineralnego musi posiadać Atest Higieniczny PZH oraz kartę charakterystyki. Dostawca jest zobowiązany do dostarczania aktualnej w/w dokumentacji przy realizacji dostawy.

2.2. **Do każdej odbieranej partii sorbentu Wykonawca załączy następujące dane:**

* nazwę wyrobu,
* nazwę i adres producenta,
* masę netto,
* datę produkcji i okres przydatności do stosowania,
* zalecenia BHP i zalecenia zgodne z Atestem Higienicznym PZH.
* Kartę charakterystyki

**3. Transport**

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Za prawidłową organizacje i funkcjonowanie transportu przy dostawie odpowiada Wykonawca. Używane środki transportu musza być sprawne technicznie, bezpieczne   
i gwarantować przewóz materiałów w sposób uniemożliwiający obniżeniu ich jakości.

3.2. Transport materiałów

Transport sorbentu do neutralizowania substancji ropopochodnych pakowanego   
w worki powinien odbywać się na paletach i powinien być zabezpieczony przed zniszczeniem pojedynczych worków.

**Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku przywiezionego materiału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Rozładunek odbywa się na koszt Wykonawcy.**

**4. Odbiór dostaw**

4.1. Ogólne zasady odbioru materiałów

Dostawy uznaje się za wykonane zgodnie z OPZ po dostarczeniu każdej zamówionej partii na plac składowy Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest uzgodnić termin każdej dostawy i uzyskać jej potwierdzenie.

1. **Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową jest 1 tona dostarczanego materiału zgodnego z dokumentami przewozowymi i oceną na podstawie dostarczonych dokumentów zgodnie z pkt 2.1 OPZ

**6. Cena jednostki obmiarowej**

Cena dostawy jednej tony sorbentu obejmuje:

- produkcja sorbentu;

- pakowanie sorbentu w worki;

- dostawa do Zamawiającego zamówionej partii materiału;

- rozładunek zamówionej partii sorbentu.

**7. Wynagrodzenie i podstawa płatności**

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt. Rozliczenie za odebrany sorbent następować będzie fakturą, złożoną do Rejonu   
w Ostródzie, wystawioną przez Dostawcę za zlecenie otrzymane z Rejonu.