{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Tabela 1 | Tabela 2","Tabela 3","Schemat 1","Kryteria"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabela 1 | Tabela 2","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,3],[36,2,36,3],[32,1,35,1],[22,2,22,3],[2,2,2,3],[23,2,23,3]]}
[]
[]
[null,null,"Tabela nr 1 "]
[null,null,"Opis ","Niezbędne elementy opisu proponowanego rozwiązania "]
[null,null,"Opis procesu- stan aktualny","Opis proponowanego rozwiązania technologicznego. "]
[null,null,"Obecny TRL ","Przedstawienie wyjściowego TRL. "]
[null,null,null,"Przedstawianie kompleksowego harmonogramu realizacji zadania w raz z kamieniami milowymi."]
[null,null,"Procesy Technologiczne","Czy proponowane rozwiązanie jest komplementarne (Schemat nr 1) i zakłada przejście od początkowych surowców (CO2 i H20) do końcowych produktów czyli gazu syntezowego zgodnego z kryteriami RFNBO.\nJeżeli proponowane rozwiązanie jest inne, należy je opisać. "]
[null,null,"Wymagania wsadu do procesu ","Opis jakości surowców, wstępnej obróbki po każdym etapie procesu (np. wydajność, selektywność) i produktu (skład, jakość), który został dotychczas opracowany przez jednostkę naukową/organizację.\nWymagania surowcowe - Tabela 3"]
[null,null,"Wymagane procesy przygotowania surowców do procesu ","Opis procesów przygotowania i oczyszczania surowców do produkcji syngazu (jeżeli wymagane) - pretreatment"]
[null,null,"Specyfikacja produktów i surowców (wraz z minimalnymi wymaganiami jakościowymi dotyczącymi poszczególnych surowców po procesie oczyszczania)","Podanie specyfikacji uzyskanych surowców przed i po procesie pretreatmentu (jeżeli wymagany) oraz wszystkich otrzymanych produktów przed i po pretreatmencie wraz z podaniem wymagań jakościowych i norm, które pozwolą na ocenę danego parametru."]
[null,null,"Jakość produkowanego gazu syntezowego do produkcji syntetycznego paliwa lotniczego.","Potwierdzenie, że produkowany gaz syntezowy nadaje się do produkcji paliw sytnetycznych w procesie Fischera-Tropscha (spełnienie minimalnych wymagać procesowych Tabela 3). "]
[null,null,"Obecne wyzwania dla proponowanej technologii","Jakie są obecne wyzwania technologiczne/mechaniczne/środowiskowe/inne związane ze skalowaniem proponowanej technolgii produkcji syngazu przeznaczonego do produkcji syntetycznego paliwa lotniczego ?"]
[null,null,"Schemat Blokowy (ISBL oraz OSBL)","Przedstawienie schematu blokowaego propopnowanego rozwiązania technlogicznego ISBL (Inside Battery Limits) oraz OSBL (Outside Battery Limit)."]
[null,null,"Bilans materiałowy ","Przedstawienie szczegółowego bilansu materiałowego (masowego) dla schematu blokowego propopnowanego rozwiązania technlogicznego."]
[null,null,"Bilnas Energetyczny","Przedstawienie szczegółowego bilansu energetycznego dla schematu blokowego propopnowanego rozwiązania technlogicznego."]
[null,null,"Katalizatory/Adsorbenty/chemikalia ","Przedstawienie informacji o wykorzystywanych katalizatorach/adsorbentach/chemikaliach dla proponowanego rozwiązania oraz czy są to materiały, które mogą być pozyskanie od wielu dostawców czy tylko od jednego. Jeżeli katalizatory/adsorbenty/chemikalia są przedmiotem proponowanego rozwiązania, prosimy o taką informacje."]
[null,null,"Analiza SWOT ","Przedstawienie analizy SWOT dla proponowanego rozwiązania."]
[null,null,"Proponowane rozwiązanie vs inne rozwiązania obecne na rynku  ","Przedstawienie elementów wyróżniających proponowane rozwiązanie produkcji gazu syntezowego / względem dostepnych na rynku rozwiązań technologicznych (zalety, wady)"]
[null,null,null,"Przedstawienie i porównanie bilansu masowego/energetycznego proponowanego rozwiązania (początek projektu) vs Base Case - Schemat nr 1 (lub zaproponowane rozwiązanie przez wykonawcę) \nWraz ze wskazaniem przewag technlogiczno-kosztowych."]
[null,null,"Inne wymagania ","Proszę przedstawić inne wymagania dla proponowanego rozwiązania, które nie zostały przedstawione powyżej w punktach.  "]
[null,null,null,"Tabela nr 2 "]
[null,null,"Niezbędne elementy opisu Rezultatu Projektu "]
[null,null,"Podstawowe wytyczne projektowe:"]
[null,null,"Wymagany plotplan","Wymagany plotplan (plan sytuacyjny) dla instalacji (ISBL oraz OSBL)",null,null," "]
[null,null,"Normy ","Wymagania jakościowe surowców (normy) dla zaproponowanego rozwiązania po przeskalowaniu"]
[null,null,"Podstawowe wytyczne procesowe:"]
[null,null,null,"Przedstawienie i porównanie bilansu masowego/energetycznego proponowane rozwiązanie TRL wyściowy (początek projektu) vs rozwiązanie po przeskalowaniu (na koniec projektu) "]
[null,null,"Opis procesu- stan aktualny","Opis rozwiązania uzyskanego na koniec projektu obejmujący: chrakterystykę procesu wraz z poszczególnymi jednostkami z informacją o jakości surowców/produktów z tych jednostek"]
[null,null,"Schematy bilansowe (masowo-cieplne), blokowe (BFD), technologiczno-przepływowe, wstępne schematy technologiczno-pomiarowe, modele symulacyjne pracy Instalacji","Przedstawienie schematów i modeli dla instalacji zbudowanej/testowanej w ramach projektu (docelowo przeskalowane rozwiązanie) (np. PFD/P&ID)"]
[null,null,"Zestawienie wskaźników zużycia surowców, mediów pomocniczych i energetycznych przy czym bilanse powinny zostać określone dla rekomendowanych surowców","Zestawienie wskaźników zużycia rekomendowanych dla procesu surowców (np. surowiec w jednostkach masy/jednostkę masy otrzymanego produktu głównego), mediów pomocniczych i energetycznych (podanie w odpowiednich jednostkach). Bilanse powinny być przedstawione dla maksymalnego zużycia oraz dla normalnej pracy."]
[null,null,"Specyfikacje techniczne nietypowych chemikaliów i katalizatorów","Specyfikacja techniczna w tym wymagania dla chemikaliów, katalizatorów i adsorbentów (jeżeli wymagane) wraz ze źródłami ich dostaw, zbadanie i przedstawienie możliwości regeneracji/ utylizacji użytych w procesie katalizatorów, opis działań i charakterystyka katalizatorów."]
[null,null,"Wykaz rurociągów","Koncepcja-Programowo-Przestrzenna (branża procesowa, mechaniczna, automatyczna, elektryczna, budowlana, oraz inne wymagane.) dla realizacji instalacji po przeskalowaniu."]
[null,null,null,"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej obejmującej (branża procesowa, mechaniczna, automatyczna, elektryczna, budowlana oraz inne wymagane) dla realizacji instalacji po przeskalowaniu."]
[null,null,null,"Analizę śladu węglowego produkowanego gazu syntezowego od surowców do końcowego produktu (w analizie muszą być uwzglednione wszystkie strumienie powstające w procesie). Potwierdzenie zgodności produkowanego gazu syntezowego z definicją RFNBO oraz obliczenia pokazujące emisyjność per kg/produktu."]
[null,null,"Arkusze specyfikacyjne aparatów wymiany ciepła","Analiza ekonomiczna dla Rezultatu Projektu, uwzględniająca między innymi koszty wytworzenia gazu syntezowego, koszty operacyjne, CAPEX, wykaz urządzeń wraz z ich kosztem i źródłem dostaw, etc."]
[null,null,"Podstawowe wytyczne eksploatacyjne:"]
[null,null,"Podstawowe zmienne operacyjne","Przedstawienie analizy wraz z opisem podstawowych parametrów operacyjnych (m.in. ciśnienie, temp., wielkość przepływu) dla projektowanej instalacji."]
[null,null,"Procedury odbiorowe","Przedstawienie wytycznych w zakresie procedur odbiorowych."]
[null,null,"Wyłączenia instalacji i procedury rozruchu","Przedstawienie wytycznych dla planowanych wyłączeń instalacji i procedur jej rozruchu."]
[null,null,"Procedury bezpieczeństwa","Przedstawienie wytycznych bezpiecznej eksploatacji instalacji oraz postępowania w przypadku awarii instalacji."]
[null,null,"Standardowe praktyki eksploatacji","Opis standardowych praktyk eksploatacji wraz z innymi instrukcjami/procedurami, których przestrzeganie jest niezbędne do bezpiecznej (także w aspekcie dotrzymania jakości produktu oraz oddziaływania na środowisko) i prawidłowej pracy instalacji."]
[null,null,null,"Opracowanie instrukcji technologicznej"]
[]
[null,null,null,"*) syntetyczne paliwo lotnicze inaczej e-Jet, e-kerozyna wg technologii PtL"]

{"sheet":"Tabela 3","index":1,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,2,9,4],[3,2,3,5],[2,2,2,5]]}
[]
[]
[null,null,"Tabela nr 3"]
[null,null,"SUROWCE"]
[null,null,"Woda/Para Wodna*",null,null,"Jakość jak dla procesu elektrolizy"]
[null,null,"H2",99.97,"% mol","spełniający kryteria RFNBO"]
[null,null,"CO2",99.5,"% mol","strumieie poprzemysłowe, także pochodzenia bio-. "]
[]
[]
[null,null,"PRODUKTY "]
[null,null,"Parametry jakie musi spełnić otrzymany syngaz "]
[null,null,"Temperatura ",230,"oC"]
[null,null,"Ciśnienie ",2,"MPag"]
[null,null,"Minimalny stosunek molowy H2/CO**","XXX"]
[]
[null,null,"**udowodnienie że stosunek H2/CO został zoptymalizowany dla produkcji syntetycznego paliwa lotniczego zgodnego z definicją RFNBO "]
[null,null,"***zakładany początkowy stosunek molowy w syngazie H2/CO = 2.0 (rozwiązania dostępne komercyjnie)"]
[]
[null,null,"XXX - oznacza wartość podana przez wykonawcę"]
[]
[null,null,"*Preferowane parametry mediów w procesie"]
[null,null,"HP Steam @ 3080 kPa(g)"]
[null,null,"MP Steam @ 1540 kPa(g)"]
[null,null,"LP Steam @ 520 kPa(g)"]
[null,null,"Condensate @ 50 kPa(g)"]

{"sheet":"Schemat 1","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Kryteria","index":3,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,1,4,4],[5,1,5,4],[14,2,14,4]]}
[null,null,"Kryteria techniczne 0/1 i kryteria techniczne punktowane"]
[]
[]
[null,"Kryteria wyboru "]
[]
[null,"I. Kryteria 0/1"]
[null,"No","Opis",null,"Dodatkowe objaśnienia co do sposobu oceny ofert i zasad punktacji, proponowane do stosowania przez zespół oceniający."]
[null,"1.","Potwierdzenie wykonania całego zakresu opisanego przez zamawiającego ","TAK / NIE"]
[null,"2.","Przedstawienie całej niezbędnej dokumentacji konkursowej ","TAK / NIE"]
[null,"3.","Posiadanie doświadczenia w realizacji oraz w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji wykonawczej dla instalacji pilotowych, minimum 1 referencja (opis projektu, zakres prac, rok wdrożenia)\n","TAK / NIE"]
[null,"4.","Przedstawienie harmonogramu realizacji prac, który jest zgodny z wykogami konkursu oraz jest akceptowalny przez zamawiającego","TAK / NIE"]
[null,"5.","Przedstawienie kosztów zwiazanych z realizacją prac przeskalowania rozwiązania oraz pozostałych wymaganych kosztów.","TAK / NIE"]
[null,"6.","Przedstawienie formy realizacji prac wraz z podwykonawcami oraz konsorcjantami.","TAK / NIE"]
[null,"7.","Przedstawienie składu osobowego oraz doświadczenia Zespołu biorącego udział w realizacji Zagadnienia","TAK / NIE"]
[null,null,"KRYTERIA PUNKTOWANE"]
[null,"No","Opis","Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia","Komentarze oraz dodatkowe objaśnienia co do sposobu oceny ofert i zasad punktacji, proponowane do stosowania przez zespół oceniający."]
[null,1,"Posiadanie doświadczenia w realizacji oraz w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji wykonawczej dla instalacji pilotowych (opis projektu, zakres prac, rok wdrożenia)",10,"2,0 pkt za każdą instalację. Aby uzyskać punkty, musi istnieć sytuacja, w której OFERENT był odpowiedzialny za realizacje prac (od 01.01.2014).\n"]
[null,2,"Posiadanie doświadczenia w realizacji oraz w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji wykonawczej dla instalacji pilotowych, związanych z produkcją gazu syntezowego (opis projektu, zakres prac, rok wdrożenia)\n",10,"2,0 pkt za każdą instalację. Aby uzyskać punkty, musi istnieć sytuacja, w której OFERENT był odpowiedzialny za realizacje prac (od 01.01.2014).\n",null,null," "]
[null,3,"Doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych związanych ze skalowaniem rozwiązań technologicznych w ramach programów z dofiansowaniem krajowym lub europejskim (opis projektu, zakres prac, rok wdrożenia)",10,"2,0 pkt za każdą pracę. Aby uzyskać punkty, musi istnieć sytuacja, w której OFERENT był odpowiedzialny za realizacje prac (od 01.01.2014).\n"]
[null,4,"Zużycie całkowitej energii [kW] obliczone dla instalacji podczas normalnej pracy na kg wyprodukowanego syngazu spełniający min. stosunek molowy (H2/CO=2)\n\n",20,"Przyznajemy liczbę punktów od 0 do 20, przy czym 0 dostaje oferent z najwyższą wartością parametru, zaś 20 pkt. Oferent z najniższym parametrem. Finalna ilość przyznawanych punktów jest średnią arytmetyczną z wartości punktów uzyskanych (wartość z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku)"]
[null,null,null,{"$f":"SUM(D17:D20)","v":50}]