Załącznik nr 2 do umowy nr ……/Z-13/2025

…………………, dnia ……………………..

Generalna Dyrekcja   
Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Gdańsku

Rejon w Słupsku

ul. Sportowa 28a 76-200 Słupsk

**FORMULARZ CENOWY**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zl netto pn.:

**„Wymiana oświetlenia na energooszczędne placów oraz pomieszczeń technicznych w**

**OD Kobylnica i Miastko”**

oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość** | **J.m.** | **Cena netto** | **Wartość netto** |
|  | **Obwód Drogowy w Miastku, 77-200 Miastko ul. Kujawska 13** | | | | |
| **1** | **Magazyn soli:** |  |  |  |  |
| 1.1 | wymiana 3 naświetlaczy na naświetlacze LED z czujką ruchu i zmierzchu (wysokość około 8 m) | 3 | szt. |  |  |
| 1.2 | wymiana 2 wyłączników hermetycznych | 2 | szt. |  |  |
| 1.3 | wymiana 1 naświetlacza dużej mocy na naświetlacze LED z czujką ruchu i zmierzchu | 1 | szt. |  |  |
| 1.4 | wymiana 9 opraw oświetleniowych hermetycznych na oprawy typu LED high bay hermetyczne wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej | 10 | szt. |  |  |
| 1.5 | wymiana 1 uszkodzonego gniazda elektrycznego natynkowego IP44 | 1 | szt. |  |  |
| 1.6 | dostosowanie instalacji do nowych opraw, wymiana uszkodzonych obwodów | 1 | kpl. |  |  |
| 1.7 | Podnośnik do montażu |  | rg |  |  |
| 1.8 | licznik 3f mid | 1 | szt. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Pomieszczenie garażu 1:** |  |  |  |  |
| 2.1 | wymiana 3 opraw na oprawy LED hermetyczne (wysokość około 4 m) | 3 | szt. |  |  |
| 2.2 | wymiana 1 uszkodzonego gniazda elektrycznego natynkowego IP44 | 1 | szt. |  |  |
| **3** | **Pomieszczenie garażu 2:** |  |  |  |  |
| 3.1 | wymiana 3 opraw na oprawy LED hermetyczne (wysokość około 4 m) | 3 | szt. |  |  |
| **4** | **Pomieszczenie garażu 3:** |  |  |  |  |
| 4.1 | wymiana 3 opraw na oprawy LED hermetyczne (wysokość około 4 m) | 3 | szt. |  |  |
| **5** | **Pomieszczenie garażu 4/ magazyn soli:** |  |  |  |  |
| 5.1 | wymiana 5 opraw na oprawy LED hermetyczne (wysokość około 4 m) | 5 | szt. |  |  |
| 5.2 | wymiana 2 grzejników elektrycznych 2000-2500 W | 2 | szt. |  |  |
| 5.3 | wymiana 2 uszkodzonych gniazd elektrycznych natynkowych IP44 | 2 | szt. |  |  |
| 5.4 | Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu z projektem na elewacji budynku | 1 | kpl. |  |  |
| 5.5 | Modernizacja instalacji elektrycznej pod wymagania ppoż z wyminą osprzętu w rozdzielni. | 1 | kpl. |  |  |
| 6 | Plac manewrowy |  |  |  |  |
| 6.1 | wymiana 4 opraw ulicznych na słupach na oprawy LED | 4 | szt. |  |  |
|  | **Obwód Drogowy w Kobylnicy, 76-251 Kobylnica ul Nad Słupią 8A** | | | | |
| **7** | **Pomieszczenie garażu 1:** |  |  |  |  |
| 7.1 | wymiana 8 opraw na oprawy LED hermetyczne (wysokość około 4 m) | 8 | szt. |  |  |
| **8** | **Pomieszczenie garażu 2:** |  |  |  |  |
| 8.1 | wymiana 8 opraw na oprawy LED hermetyczne (wysokość około 4 m) | 8 | szt. |  |  |
| **9** | **Pomieszczenie garażu 3:** |  |  |  |  |
| 9.1 | wymiana 8 opraw na oprawy LED hermetyczne (wysokość około 4 m) | 8 | szt. |  |  |
| **10** | **Pomieszczenie garażu 4:** |  |  |  |  |
| 10.1 | wymiana 10 opraw na oprawy LED hermetyczne (wysokość około 4 m) | 10 | szt. |  |  |
| 10.2 | grzejniki przenośne elektrycznych 2000-2500 W | 2 | szt. |  |  |
| 10.3 | wymiana 2 uszkodzonych gniazd elektrycznych natynkowych IP44 | 2 | szt. |  |  |
| 10.4 | montaż opraw ulicznych LED z wysięgnikiem min. 100W | 6 | szt. |  |  |
| 10.5 | wymiana 4 naświetlaczy dużej mocy na naświetlacze LED z czujką ruchu i zmierzchu | 4 | szt. |  |  |
| **11** | **Hala magazynowa: (wysokość około 5 m)** |  |  |  |  |
| 11.1 | wymiana 4 naświetlaczy dużej mocy na naświetlacze LED z czujką ruchu i zmierzchu oraz doprowadzenie linii zasilającej | 4 | szt. |  |  |
| 11.2 | wymiana 43 opraw na oprawy LED na zawiesiach | 43 | szt. |  |  |
| **12** | **Magazyn soli: (wysokość około 8m)** |  |  |  |  |
| 12.1 | wymiana opraw na oprawy LED typu „high bay” | 10 | szt. |  |  |
| 12.2 | montaż opraw ulicznych LED z wysięgnikiem min. 100W | 1 | szt. |  |  |
| 12.3 | Podnośnik do montażu |  | rb |  |  |
| 12.4 | licznik 3f mid | 1 | szt. |  |  |
| 13 | Utylizacja opraw po demontażu we wszystkich obiektach | 1 | kpl. |  |  |
| 14 | Pomiary elektryczne obwodów przy wymienionych oprawach oraz nowych odcinków linii zasilania. (rezystancja izolacji, skuteczność szybkiego wyłączenia, wyłączniki różnicowo-prądowe, natężenie oświetlenia pomieszczeń) | 1 | kpl. |  |  |
|  |  | Wartość łącznie netto: | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Wymienione punkty świetlne nie mogą mieć mniejszego natężenia oświetlenia niż zdemontowane oprawy!** |  |  | Brutto: |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się osobiście ze stanem przedmiotu umowy oraz rozumiem zakres prac.

.......................................................................

*(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)*