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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Nr rej.: SZ-PORA.A.213.057.2026
…………………, dnia ……………………
FORMULARZ OFERTOWY
Dostawa monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie
I. Wykonawca:

nazwa:

………………………………………………….

adres:

………………………………………………….

NIP:

………………………………………………….

REGON:

………………………………………………….

nr KRS:

………………………………………………….

Adres e-mail / tel:
………………………………………………….

Os. do kontaktu:
………………………………………………….

II. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam ofertę o następującej treści:

1. Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia zgodnie z treścią zapytania, w tym:
a) Urządzenie do formatu A3 wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz opcjonalnymi kosztami eksploatacji i kosztami usług serwisowych
(przepisać wartości z TABELI nr 4 – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego):
Cena całkowita netto: 


_____________________________ zł

Podatek VAT zgodnie ze stawka 23%:
_____________________________ zł

Cena całkowita brutto: 


_____________________________ zł
b) Urządzenie do formatu A4 wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem oraz opcjonalnymi kosztami eksploatacji i kosztami usług serwisowych

(przepisać wartości z TABELI nr 4 – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego):

Cena całkowita netto: 


_____________________________ zł

Podatek VAT zgodnie ze stawka 23%:
_____________________________ zł

Cena całkowita brutto: 


_____________________________ zł

c) RAZEM przedmiot zamówienia + Opcja:

suma wartości wskazanych w pkt a) oraz b) brutto:

Cena brutto: 




_____________________________ zł

2. Oprogramowanie do zbiorczego zarządzania urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego:

a) Wykonawca oferuje/nie oferuje* aplikację lub urządzenia zgodne z aplikacją posiadaną przez Zamawiającego (zgodnie z kryterium oceny ofert). W przypadku zaoferowania aplikacji do zbiorczego zarządzenia urządzeniami Wykonawca wskazuje:
-
producenta:


_____________________________________

-
nazwę i wersję aplikacji:
_____________________________________

3. Na oferowany przedmiot umowy Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
4. Wykonawca oświadcza, że dla ww. urządzeń została wydana deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi oraz urządzenie posiada znak CE.
5. Wykonawca oświadcza, że stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanych informacji potwierdzone certyfikatem ISO/IEC 27001 lub dokumentem równoważnym, który przedkłada w załączeniu.

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.
7. Wykonawca przedkłada w załączeniu wydruk z CEIDG/odpis KRS*
8. Wykonawca przedkłada w załączeniu karty katalogowe lub foldery lub karty techniczne opisujące oferowany asortyment. 
9. Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne zaoferowanego modelu urządzeń:
Tabela nr 1 - urządzenie wielofunkcyjne do formatu A3

	L.P.
	Opis wymaganych parametrów lub wyposażenia
	Podać parametr/potwierdzić /wskazać wartość/opisać

(należy wskazać konkretny parametr zaoferowanego modelu urządzenia)

	Wymagania podstawowe

	1. 
	Monochromatyczne wielofunkcyjne urządzenie do formatu A3
	

	2. 
	Rok produkcji – 2025 lub 2026
	

	3. 
	Zasilanie: AC 220-240V 50-60 Hz
	

	4. 
	Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner
	

	5. 
	Prędkość drukowania dla: formatu A4: jednostronnie – minimum: 36 str./min
	

	6. 
	Technologia wydruku: laserowa
	

	7. 
	Panel operacyjny w języku polskim: kolorowy ekran dotykowy min 9”, powiadamianie dźwiękowe 
	

	8. 
	Czas nagrzewania – maksimum 20 s. od włączenia zasilania
	

	Liczba i podstawowe parametry zainstalowanych podajników papieru

	9. 
	Zainstalowane podajniki papieru minimum: Automatyczny DADF, Uniwersalny 2 x 500 kartek, Podajnik ręczny
	

	Podajnik DADF (Duplexing Automatic Document Feeder)

	10. 
	Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

(jednoczesne skanowanie obu stron dokumentu bez rewersyjnego systemu odwracającego oryginał)
	

	11. 
	Pojemność minimalna podajnika: 100 arkuszy (dla 80 g/m²)
	

	12. 
	obszar skanowania: A6R–A3
	

	Podajniki papieru 2 x 500

	13. 
	Obsługiwane formaty – minimum: A3, A4, A5, B5
	

	14. 
	Pojemność minimalna każdego podajnika: 500 arkuszy (dla 80 g/m²)
	

	15. 
	Gramatura nośnika – w zakresie min.: 60-160 g/m²
	

	Podajnik ręczny

	16. 
	Pojemność minimalna podajnika: 100 arkuszy (dla 80 g/m²)
	

	17. 
	Obsługiwane formaty – minimum: A3, A4, A5, B5
	

	18. 
	Gramatura nośnika – w zakresie min.: 60-250 g/m²
	

	Drukowanie i kopiowanie

	19. 
	Moduł druku dwustromego dla formatów w zakresie A4–A3, 60–160 g/m²
	

	20. 
	Drukowanie prywatne, przechowywanie zadań i funkcjonalność zarządzania zadaniami
	

	21. 
	Rozdzielczość dla wydruku – minimum 1200x1200 dpi
	

	22. 
	Dostępna liczba kopii: zakres minimum 1-999
	

	23. 
	Zakres zoom – minimum 25-400% w krokach co 1%
	

	Skanowanie

	24. 
	Maksymalna rozdzielczość dla skanowania – do 600x600 dpi
	

	25. 
	Dwustronne jednoprzebiegowe skanowanie – minimum 80 obr./min ipm (dla obrazów: A4, kolor, w rozdzielczości 300 dpi)
	

	26. 
	Dostępny rozmiar obszaru skanowania: A3
	

	27. 
	Typy plików – minimum: PDF, JPEG, TIFF, szyfrowany PDF, PDF o wysokiej kompresji
	

	28. 
	Funkcjonalności skanowania – minimum:

Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB
	

	Interfejsy minimum

	29. 
	USB 2.0
	

	30. 
	Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4)
	

	Pamięć RAM i dyski

	31. 
	Zainstalowana pamięć RAM – minimum: 4 GB
	

	32. 
	Zainstalowany dysk (HDD lub SSD) o pojemności min 32 GB
	

	Wymagania systemowe, oprogramowanie i wsparcie techniczne

	33. 
	Praca w systemach Windows 11, Windows Server 2019/2022/2025 64-bit. 
	

	34. 
	Sterowniki urządzenia w języku polskim
	

	35. 
	Możliwość pobrania oprogramowania przez Internet ze strony producenta urządzenia – należy podać adres witryny
	

	36. 
	Producent sprzętu prowadzi wsparcie dla oferowanych produktów umożliwiając dostęp przez stronę internetową do najnowszych sterowników i uaktualnień w tym dla zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego. Witryna musi być wyposażona w wyszukiwarkę odpowiednich plików przez wskazanie TYPU urządzenia wielofunkcyjnego – w ofercie należy podać aktualny adres strony internetowej. Witryna musi zawierać dane dot. daty lub wersji poszczególnych sterowników / aktualizacji / oprogramowania. Zamawiający nie zaakceptuje wskazania adresu strony przygotowanej wyłącznie dla potrzeb tego postępowania oraz strony wymagającej uwierzytelnienia za pomocą specjalnego kodu lub numeru seryjnego (fakultatywnie podanie numeru seryjnego może być jedynie elementem wspomagającym proces wyszukiwania lecz nie może być obligatoryjnie wymagane)
	

	37. 
	System zarządzania użytkownikami – dla minimum 150 użytkowników
	

	38. 
	Odrębna autoryzacja dla każdego z użytkowników
	

	39. 
	Dostępne sposoby autoryzacji użytkownika – minimum: poprzez kod dostępu
	

	40. 
	Funkcjonalności oprogramowania do zarządzania kontami użytkowników – zakres minimum:

1) sposób autoryzacji użytkownika – minimum jeden za pomocą kodu indywidualnego dostępu

2) możliwość indywidualnego nadawania uprawnień dla użytkowników lub ich grup do drukowania, kopiowania lub skanowania

3) liczniki wykonanych zadań przez poszczególnych użytkowników
	

	Materiały eksploatacyjne

	41. 
	Toner o wydajności – minimum 22 000 kopii przy 5% pokryciu
	

	42. 
	Brak sprzętowego lub realizowanego z poziomu aplikacji ograniczenia stosowania zamiennych materiałów eksploatacyjnych
	

	43. 
	Wydajność roboczego bębna światłoczułego – minimum 245 000 kopii
	

	Podstawa lub szafka

	44. 
	Wymagane dostarczenie wraz z urządzeniem dedykowanych podstawy albo szafki na kółkach do ustawienia urządzenia
	

	45. 
	Wymagane wyposażenie w kółka jezdne
	

	Inne funkcje

	46. 
	Funkcja zgłaszania usterek do serwisu dostępna bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia
	


Tabela nr 2 - urządzenie wielofunkcyjne do formatu A4
	L.P.
	Opis wymaganych parametrów lub wyposażenia
	Podać parametr/potwierdzić /wskazać wartość/opisać

(należy wskazać konkretny parametr zaoferowanego modelu urządzenia)

	Wymagania podstawowe

	1. 
	Monochromatyczne wielofunkcyjne urządzenie do formatu A4
	

	2. 
	Rok produkcji – 2025 lub 2026
	

	3. 
	Zasilanie: AC 220-240V 50-60 Hz
	

	4. 
	Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner
	

	5. 
	Prędkość drukowania dla: formatu A4: jednostronnie – minimum: 47 str./min
	

	6. 
	Technologia wydruku: laserowa
	

	7. 
	Panel operacyjny w języku polskim: kolorowy ekran dotykowy min 7”, powiadamianie dźwiękowe 
	

	8. 
	Czas nagrzewania – maksimum 27 s. od włączenia zasilania
	

	Liczba i podstawowe parametry zainstalowanych podajników papieru

	9. 
	Zainstalowane podajniki papieru minimum: Automatyczny DADF, Uniwersalny 2 x 500 kartek, Podajnik ręczny
	

	Podajnik DADF (Duplexing Automatic Document Feeder)

	10. 
	Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe

(jednoczesne skanowanie obu stron dokumentu bez rewersyjnego systemu odwracającego oryginał)
	

	11. 
	Pojemność minimalna podajnika: 80 arkuszy (dla 80 g/m²)
	

	12. 
	obszar skanowania: A6–A4
	

	Podajniki papieru 2 x 500

	13. 
	Obsługiwane formaty – minimum: A4
	

	14. 
	Pojemność minimalna każdego podajnika: 500 arkuszy (dla 80 g/m²)
	

	15. 
	Gramatura nośnika – w zakresie min.: 60-120 g/m²
	

	Podajnik ręczny

	16. 
	Pojemność minimalna podajnika: 100 arkuszy (dla 80 g/m²)
	

	17. 
	Obsługiwane formaty – minimum: A4, A5, B5
	

	18. 
	Gramatura nośnika – w zakresie min.: 60-210 g/m²
	

	Drukowanie i kopiowanie

	19. 
	Moduł druku dwustromego dla formatów w zakresie A4, 60–120 g/m²
	

	20. 
	Drukowanie prywatne, przechowywanie zadań i funkcjonalność zarządzania zadaniami
	

	21. 
	Rozdzielczość dla wydruku – minimum 1200x1200 dpi
	

	22. 
	Dostępna liczba kopii: zakres minimum 1-999
	

	23. 
	Zakres zoom – minimum 25-400% w krokach co 1%
	

	Skanowanie

	24. 
	Maksymalna rozdzielczość dla skanowania – do 600x600 dpi
	

	25. 
	Dwustronne jednoprzebiegowe skanowanie – minimum 80 obr./min ipm (dla obrazów: A4, kolor, w rozdzielczości 300 dpi, dwustronnie)
	

	26. 
	Dostępny rozmiar obszaru skanowania: A4
	

	27. 
	Typy plików – minimum: PDF, JPEG, TIFF, szyfrowany PDF, PDF o wysokiej kompresji
	

	28. 
	Funkcjonalności skanowania – minimum:

Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB
	

	Interfejsy minimum

	29. 
	USB 2.0
	

	30. 
	Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4)
	

	Pamięć RAM i dyski

	31. 
	Zainstalowana pamięć RAM – minimum: 1,5 GB
	

	Wymagania systemowe, oprogramowanie i wsparcie techniczne

	32. 
	Praca w systemach Windows 11, Windows Server 2019/2022/2025 64-bit
	

	33. 
	Sterowniki urządzenia w języku polskim
	

	34. 
	Możliwość pobrania oprogramowania przez Internet ze strony producenta urządzenia – należy podać adres witryny
	

	35. 
	Producent sprzętu prowadzi wsparcie dla oferowanych produktów umożliwiając dostęp przez stronę internetową do najnowszych sterowników i uaktualnień w tym dla zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego. Witryna musi być wyposażona w wyszukiwarkę odpowiednich plików przez wskazanie TYPU urządzenia wielofunkcyjnego – w ofercie należy podać aktualny adres strony internetowej. Witryna musi zawierać dane dot. daty lub wersji poszczególnych sterowników / aktualizacji / oprogramowania. Zamawiający nie zaakceptuje wskazania adresu strony przygotowanej wyłącznie dla potrzeb tego postępowania oraz strony wymagającej uwierzytelnienia za pomocą specjalnego kodu lub numeru seryjnego (fakultatywnie podanie numeru seryjnego może być jedynie elementem wspomagającym proces wyszukiwania lecz nie może być obligatoryjnie wymagane)
	

	36. 
	System zarządzania użytkownikami – dla minimum 100 użytkowników
	

	37. 
	Odrębna autoryzacja dla każdego z użytkowników
	

	38. 
	Dostępne sposoby autoryzacji użytkownika – minimum: poprzez kod dostępu
	

	39. 
	Funkcjonalności oprogramowania do zarządzania kontami użytkowników – zakres minimum:

1) sposób autoryzacji użytkownika – minimum jeden za pomocą kodu indywidualnego dostępu

2) możliwość indywidualnego nadawania uprawnień dla użytkowników lub ich grup do drukowania, kopiowania lub skanowania

3) liczniki wykonanych zadań przez poszczególnych użytkowników
	

	Materiały eksploatacyjne

	40. 
	Toner o wydajności – minimum 20 000 kopii przy 5% pokryciu
	

	41. 
	Brak sprzętowego lub realizowanego z poziomu aplikacji ograniczenia stosowania zamiennych materiałów eksploatacyjnych
	

	42. 
	Wydajność roboczego bębna światłoczułego – minimum 200 000 kopii
	

	Inne funkcje

	43. 
	Funkcja zgłaszania usterek do serwisu dostępna bezpośrednio na panelu dotykowym urządzenia
	


Oświadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że akceptuje treść zapytania ofertowego i wykona zamówienie zgodnie z jego zapisami, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że akceptuje treść wzorca umownego stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego, a w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do podpisania umowy na ww. warunkach w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w związku z realizacją umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczaniu z postępowania, to jest:

1) nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 Specustawy oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2a), 2b), 2c), 3, 4, 6, 8, 9, 10 ustawy Pzp.
5. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.
W imieniu Wykonawcy:


Podpis i pieczęć albo podpis elektroniczny Wykonawcy

Spis załączników:

1. Formularz cenowy;
2. Wydruk z CEIDG /odpis KRS*;
3. Karty katalogowe lub foldery lub karty techniczne opisujące oferowany asortyment;
4. Certyfikat ISO/IEC 27001 lub dokument równoważny potwierdzający stosowanie środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych informacji.

*niewłaściwe skreślić
71-663 Szczecin, ul. Pszczelna 7, tel. 91 431 19 30, fax 91 431 19 32

e-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl, www.szczecin.pip.gov.pl

[image: image1]