Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**BS-PORA-A.213.242.2025.2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego elektrycznego**

**dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **I. Obligatoryjne, minimalne wymagania dotyczące samochodu:** | |
| **Lp.** | | **Parametry podstawowe i wyposażenie wymagane przez Zamawiającego** |
|  |  | Rok produkcji: 2025 |
|  |  | Nadwozie: crossover, SUV; |
|  |  | Liczba drzwi: 5 |
|  |  | Liczba miejsc: 5 |
|  |  | Kolor nadwozia: biały, srebrny, szary, ciemny szary |
|  |  | Tapicerka: materiałowa lub skórzana w kolorze ciemnym szarym lub czarnym |
|  |  | Pojemność akumulatorów: min 52 kWh |
|  |  | Moc silnika elektrycznego: min. 125 kW; |
|  |  | Zasięg (cykl mieszany): min. 350 km |
|  |  | Zużycie energii (cykl mieszany): max. 16 kWh/100 km; |
|  |  | Skrzynia biegów: automatyczna; |
|  |  | Długość samochodu min. 4 300 mm, max: 4500 mm ; Wysokość samochodu min: 1500 mm, |
|  |  | Koła na felgach stalowych min. 18 cali, opony zimowe klasa premium; |
| **L.p** |  | **Wyposażenie samochodu** |
|  | 1. | klimatyzacja manualna lub automatyczna dwustrefowa; |
|  | 2. | czujniki parkowania - tył i kamera cofania; |
|  | 3. | poduszki powietrzne min. przednie, boczne kierowcy i pasażera z przodu; kurtyny boczne |
|  | 4. | immobilizer; |
|  | 5. | światła halogenowe (mijania, drogowe), światła dojazdy dziennej LED |
|  | 6. | Zestaw naprawczy |
|  | 7. | elektryczne podnośniki szyb - przednich i tylnych; |
|  | 8  . | regulowane elektrycznie i podgrzewane lusterka boczne; |
|  | 9. | menu komputera w języku polskim; |
|  | 10. | system ABS, ESP lub równoważny; |
|  | 13. | kierownica multifunkcyjna (z obsługą radia i telefonu) regulowana w dwóch kierunkach, |
| 14. | | fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego i wysokości |
| 15. | | łącze USB C |
| 16. | | Bluetooth |
| 17. | | Dywaniki gumowe 4 szt. + mata gumowa do bagażnika |

**II. Warunki dostawy.**

1. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po jego dostarczeniu przez Wykonawcę, chyba że siedziba Sprzedawcy znajduje się w Białymstoku.
2. Odbierany pojazd ma posiadać baterię naładowaną co najmniej w 60%.
3. Termin dostawy/odbioru : do dnia 05.12.2025r.
4. Do pojazdu ma być dołączona:
5. instrukcja obsługi i konserwacji;
6. karta gwarancyjna (wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju)  
   sporządzone w języku polskim (dot. lit. a i b).
7. 2 komplety kluczyków;
8. atestowana gaśnica;
9. trójkąt ostrzegawczy;
10. świadectwo homologacji
11. kabel do ładowania pojazdu
12. apteczka zgodna z obwiązującymi przepisami.

**III. Zasady świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych.**

1. Warunki serwisu i gwarancji:

1. okres gwarancji na cały samochód: bez limitu kilometrów - minimum 2 lata
2. okres gwarancji na perforację blach - minimum 5 lat;
3. okres gwarancji na wady lakiernicze - minimum 3 lata;
4. okres gwarancji na baterię wysokiego napięcia minimum 8 lat
5. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obejmujący cały kraj;
6. Zamawiający będzie ponosił koszty wymiany części w okresie gwarancji, jeżeli ko­nieczność naprawy pojazdu powstała z winy użytkownika;
7. zasięg serwisu - teren RP;

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego po odbiorze/dostawie samochodu  
niezgodności jego parametrów z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w Załącz­niku nr 2 lub stwierdzeniu wad, Wykonawca zobowiązany będzie wymienić niezgodny  
z wymaganiami lub wadliwy przedmiot zamówienia na prawidłowy lub wolny od wad  
w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji o niniejszym.