**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** |
| 1. **Niszczarka typ I – 15 szt.** | |
| 1 | **Przeznaczenie**: niszczenie papieru, kart plastikowych, zszywek, spinaczy. |
| 2 | **Rodzaj cięcia**: ścinki. |
| 3 | **Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399:** co najmniej P-4/T-4. |
| 4 | **Wydajność**: minimum 5 kartek o gramaturze 80 g/m2 jednorazowo. |
| 5 | **Szerokość wejścia**: minimum 220 mm. |
| 6 | **Pojemność kosza**: minimum 25 l. |
| 7 | **Moc silnika:** minimum 250W. |
| 8 | **Napięcie:** 230V. |
| 9 | **Poziom głośności:** nie większy, niż 70dB. |
| 10 | **Inne wymagania:**   1. automatyczny start/stop, 2. automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru, 3. zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem. |
| 11 | **Gwarancja** – minimum 3 lata na urządzenie. Termin gwarancji dotyczący wałków/noży tnących będących na wyposażeniu zaproponowanego modelu niszczarki będzie zgodny z terminem gwarancji wskazanym przez wykonawcę w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SIWZ. |

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Parametry wymagane** |
| 1. **Niszczarka typ II – 1 szt.** | |
| 1 | **Przeznaczenie**: niszczenie papieru. |
| 2 | **Wyposażenie:** niszczarka wyposażona w automatyczny podajnik papieru. |
| 3 | **Pojemność podajnika papieru:** minimum 250 kartek A4 o gramaturze 80 g/m2. |
| 4 | **Zabezpieczenie podajnika:** możliwość zabezpieczenia dokumentów złożonych w podajniku przed nieupoważnionym dostępem, umożliwiająca niszczenie dokumentów bez nadzoru. |
| 5 | **Rodzaj cięcia**: ścinki. |
| 6 | **Stopień bezpieczeństwa wg normy DIN 66399:** co najmniej P-6. |
| 7 | **Wydajność**: minimum 5 kartek o gramaturze 80 g/m2 jednorazowo. |
| 8 | **Szerokość wejścia**: minimum 230 mm. |
| 9 | **Pojemność kosza**: minimum 30 l. |
| 10 | **Silnik:** przystosowany do pracy ciągłej. |
| 11 | **Napięcie:** 230V. |
| 12 | **Poziom głośności:** nie większy, niż 70dB. |
| 13 | **Mobilność:** niszczarka wyposażona w kółka jezdne, umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia. |
| 14 | **Inne wymagania:**   1. automatyczny start/stop, 2. automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru, 3. zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem. |
| 15 | **Gwarancja** – minimum 3 lata na urządzenie. Termin gwarancji dotyczący wałków/noży tnących będących na wyposażeniu zaproponowanego modelu niszczarki będzie zgodny z terminem gwarancji wskazanym przez wykonawcę w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SIWZ. |