Załącznik Nr 1
do zaproszenia do składania ofert


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombivan w wersji wydłużonej
7 - osobowego, z silnikiem benzynowym, manualną lub automatyczną skrzynią biegów i wyposażeniem dodatkowym

Samochód będzie wykorzystywany do realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bytomiu.
1. Wymagania dotyczące samochodu

Oferowany samochód musi spełniać wszystkie wymagania minimalne wskazane w tabeli. Dopuszcza się odmienne rozwiązania konstrukcyjne i nazwy systemów, jeżeli zapewniają wymagane funkcje i parametry. Nie dopuszcza się zastąpienia 7 miejsc wersją 5-osobową. Dopuszcza się skrzynię biegów manualną lub automatyczną.
Wykonawca uzupełnia wszystkie pola w ostatniej kolumnie, podając konkretny parametr lub potwierdzenie i krótki opis rozwiązania. Dokumenty oferowanej konfiguracji stanowią załącznik do oferty. Sam katalog modelu z listą opcji bez wskazania wyposażenia oferowanego egzemplarza nie wystarcza do potwierdzenia zgodności.

	Lp
	Parametr i wymaganie minimalne
	Parametr oferowany i potwierdzenie

	1
	Stan i rok
Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, bez uszkodzeń i napraw blacharsko-lakierniczych; rok produkcji 2025 lub 2026. Bez wcześniejszej rejestracji na inny podmiot; dopuszcza się pierwszą rejestrację na Zamawiającego przed dostawą. Przebieg przy odbiorze nie większy niż 100 km.
	........................................................

	2
	Nadwozie i miejsca
Samochód osobowy kombivan w wersji wydłużonej, 7 homologowanych miejsc łącznie z kierowcą, trzy rzędy w układzie 2 + 3 + 2. Kategoria M1, kierownica po lewej stronie, DMC do 3,5 t.
	........................................................

	3
	Dostęp do wnętrza
Drzwi boczne przesuwne po obu stronach części pasażerskiej; tylna klapa przeszklona z wycieraczką. W drugim rzędzie trzy niezależnie regulowane fotele; w trzecim dwa niezależne fotele składane i wyjmowane.
	........................................................

	4
	Przestrzeń użytkowa
Długość nadwozia od 4 700 do 5 100 mm, rozstaw osi co najmniej 2 950 mm. Pojemność bagażnika za drugim rzędem po wyjęciu trzeciego: co najmniej 850 l do rolety i 1 250 l do dachu; za trzecim rzędem co najmniej 450 l do dachu. Podać dane producenta i konfigurację pomiaru.
	........................................................

	5
	Silnik i napęd
Silnik benzynowy turbodoładowany o mocy co najmniej 96 kW / 130 KM; napęd na koła przednie. Bez instalacji LPG.
	........................................................

	6
	Skrzynia biegów
Manualna lub automatyczna; wykonawca podaje typ i liczbę przełożeń.
	........................................................

	7
	Dopuszczenie do ruchu
Komplet dokumentów do pierwszej rejestracji w Polsce, homologacja dla 7 miejsc; spełnienie norm emisji oraz pozostałych wymagań prawnych obowiązujących dla rejestracji dostarczanego egzemplarza w Polsce w dniu pierwszej rejestracji na Zamawiającego.
	........................................................

	8
	Kolor i tapicerka
Lakier metalizowany w odcieniu szarym lub srebrnym. Tapicerka ciemna, częściowo ze skóry ekologicznej lub materiału o porównywalnej trwałości i możliwości łatwego czyszczenia.
	........................................................

	9
	Koła standardowe
Komplet 4 kół z fabrycznie nowymi felgami aluminiowymi 16 cali i ogumieniem standardowym producenta, zgodnym z homologacją pojazdu. Koła kompletne, z oponami zamontowanymi na felgach i wyważone, przekazane wraz z pojazdem. Dodatkowy komplet kół zimowych nie zastępuje kompletu standardowego.
	........................................................

	10
	Poduszki i hamulce
Co najmniej 6 poduszek powietrznych: czołowe, boczne oraz kurtynowe chroniące pierwszy i drugi rząd siedzeń. ABS z elektronicznym rozdziałem siły hamowania, stabilizacja toru jazdy, wspomaganie ruszania pod górę, elektryczny hamulec postojowy.
	........................................................

	11
	Systemy bezpieczeństwa
Automatyczne hamowanie awaryjne z wykrywaniem pieszych i rowerzystów; ostrzeganie o ryzyku kolizji przy cofaniu; ostrzeganie i korekta niezamierzonej zmiany pasa; rozpoznawanie znaków i ostrzeganie o przekroczeniu prędkości; ostrzeganie o zmęczeniu kierowcy.
	........................................................

	12
	Pozostałe zabezpieczenia
eCall, kontrola ciśnienia w oponach, sygnalizacja niezapiętych pasów, możliwość wyłączenia przedniej poduszki pasażera, mocowania ISOFIX na fotelu pasażera z przodu oraz na dwóch zewnętrznych fotelach drugiego rzędu, asystent bocznego wiatru, stabilizacja przyczepy, przygotowanie do blokady alkoholowej, zestaw naprawczy opon.
	........................................................

	13
	Parkowanie i jazda
Kamera cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat.
	........................................................

	14
	Oświetlenie
Światła mijania LED, dzienne LED, przednie przeciwmgielne LED i kierunkowskazy LED, w tym zintegrowane w lusterkach. Światła drogowe halogenowe lub LED.
	........................................................

	15
	Nadwozie i lusterka
Relingi dachowe, przyciemniane szyby tylne, zderzaki i klamki w kolorze nadwozia, lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie; przygotowanie do instalacji alarmu i haka holowniczego.
	........................................................

	16
	Klimatyzacja
Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja i nawiewy wentylacji dla tylnej części kabiny.
	........................................................

	17
	Fotele i ergonomia
Podgrzewane fotele przednie; regulacja wysokości foteli kierowcy i pasażera; regulacja podparcia lędźwiowego kierowcy; podłokietnik przedni; kierownica pokryta skórą lub materiałem syntetycznym o równoważnej trwałości.
	........................................................

	18
	Szyby i automatyka
Elektryczne szyby przednie i tylne, funkcja jednego naciśnięcia szyby kierowcy, czujnik zmierzchu i deszczu, lusterko wewnętrzne automatycznie ściemniane.
	........................................................

	19
	Multimedia
Ekran dotykowy co najmniej 8 cali, wbudowana nawigacja, integracja ze smartfonami z systemami Android i iOS umożliwiająca wyświetlanie na ekranie pojazdu nawigacji i obsługę połączeń telefonicznych, co najmniej 6 głośników, bezprzewodowa ładowarka telefonu, gniazda USB z tyłu; zestaw cyfrowych wskaźników co najmniej 7 cali.
	........................................................

	20
	Przestrzeń bagażowa
Roleta bagażnika i siatka zabezpieczająca ładunek za drugim rzędem; gniazdo 12 V w bagażniku jako wyposażenie standardowe. Wyposażenie nie może uniemożliwiać bezpiecznego używania wszystkich 7 miejsc.
	........................................................

	21
	Drobne wyposażenie
Co najmniej dwa komplety kluczyków, w tym co najmniej jeden z pilotem zdalnego sterowania zamkami; osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem i schowek lub szuflada po stronie pasażera. Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka i kamizelka odblaskowa w cenie.
	........................................................

	22
	Koła zimowe na felgach aluminiowych
Dodatkowy komplet 4 kół: 4 fabrycznie nowe opony zimowe jednego producenta i modelu, z oznaczeniem 3PMSF, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed dostawą, na 4 dodatkowych, fabrycznie nowych felgach aluminiowych 16 cali, jednego wzoru. Rozmiar, parametry felg oraz indeksy nośności i prędkości opon zgodne z homologacją i wymaganiami producenta pojazdu; dobór potwierdza wykonawca. Cena obejmuje montaż, wyważenie, zawory, czujniki ciśnienia i ich konfigurację, jeżeli wymaga ich system pojazdu, oraz elementy mocujące, jeżeli różnią się od standardowych. Samochód ma być gotowy do odbioru z założonym kompletem kół zimowych na felgach aluminiowych. Oba komplety kół gotowe do użytkowania, zgodne z systemem kontroli ciśnienia pojazdu. Łącznie 8 kompletnych kół na felgach aluminiowych.
	........................................................

	23
	Dywaniki gumowe
Jeden kompletny zestaw dopasowany do podłogi trzech rzędów siedzeń, z rantem zatrzymującym wodę i zabrudzenia. Element kierowcy mocowany w punktach fabrycznych, bez ryzyka przesuwania i blokowania pedałów.
	........................................................

	24
	Drugie gniazdo 12 V
Jedno dodatkowe, trwale zamontowane gniazdo 12 V w bagażniku – po wykonaniu dostawy mają być co najmniej dwa gniazda 12 V w bagażniku. Nie dopuszcza się rozgałęźnika wkładanego do gniazda. Instalacja zabezpieczona bezpiecznikiem, wykonana zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, bez utraty gwarancji.
	........................................................

	25
	Zasilanie i odbiór gniazd
Wykonawca podaje dopuszczalny prąd i moc dodatkowego gniazda, łączny limit przy równoczesnym użyciu obu gniazd oraz sposób działania przy wyłączonym zapłonie. Dodatkowe gniazdo ma zapewniać co najmniej 120 W podczas jazdy. Praca obu gniazd jednocześnie musi być dozwolona w granicach podanego limitu; nie zakłada się zasilania urządzeń na postoju bez uruchomionego silnika. Montaż obejmuje próbę działania obu gniazd i pisemne potwierdzenie zachowania gwarancji pojazdu.
	........................................................

	26
	Gwarancja samochodu
Co najmniej 60 miesięcy i limit przebiegu co najmniej 160 000 km, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej; liczone od podpisania protokołu odbioru. Zamawiający ma prawo korzystać z wybranej przez siebie autoryzowanej stacji obsługi (ASO) producenta oferowanego pojazdu, w tym z ASO położonej najbliżej siedziby Zamawiającego, niezależnie od miejsca zakupu samochodu. Prawo to obejmuje naprawy gwarancyjne oraz odpłatne przeglądy okresowe. Warunki gwarancji, także przedłużonej, nie mogą uzależniać zachowania uprawnień od obsługi wyłącznie u sprzedawcy. Dłuższa gwarancja nie jest punktowana; jedynym kryterium oceny ofert jest łączna cena brutto.
	........................................................

	27
	Gwarancja dodatków
Co najmniej 24 miesiące od odbioru na dodatkowe koła zimowe (opony, felgi i osprzęt) oraz ich montaż, dywaniki oraz dodatkowe gniazdo i jego montaż w zakresie wad materiałowych i wykonawczych. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia. Gwarancja dodatków nie ogranicza gwarancji samochodu.
	........................................................

	28
	Dostawa i dokumenty
Kompletna dostawa i faktura najpóźniej do 21.12.2026 r. Pojazd dostarczony do PSSE w Bytomiu, ul. Moniuszki 25, na koszt i ryzyko wykonawcy. W cenie: przygotowanie przedsprzedażne, świadectwo zgodności CoC i dokumenty do rejestracji, instrukcja w języku polskim, dokumenty gwarancji oraz szkolenie z obsługi samochodu i gniazd. Ubezpieczenie i pierwsza rejestracja po stronie Zamawiającego. Samochód niezarejestrowany wykonawca dostarczy na lawecie lub innym środkiem transportu dopuszczonym prawem, bez wymagania wcześniejszej rejestracji. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się pierwszą rejestrację przed dostawą i dostawę na kołach po przekazaniu tablic rejestracyjnych oraz zapewnieniu OC. Wykonawca wcześniej przekaże dokumenty do rejestracji, w tym dokument potwierdzający nabycie własności, zgodnie z projektem umowy. Płatność przelewem w ciągu 30 dni od otrzymania prawidłowej faktury, nie wcześniej niż po odbiorze, zgodnie z projektem umowy.
	........................................................


2. Odbiór i potwierdzenie zgodności
Odbiór obejmuje sprawdzenie VIN, roku produkcji, przebiegu, stanu nadwozia, 7 miejsc i dokumentów, kompletności wyposażenia, obu kompletnych zestawów kół na felgach aluminiowych, oznaczeń opon, montażu i zgodności z systemem kontroli ciśnienia, dopasowania dywaników oraz test obu gniazd zasilania. Dokumenty i specyfikację konkretnego egzemplarza wykonawca przekazuje co najmniej 3 dni robocze przed dostawą, a przy uzgodnionej wcześniejszej rejestracji – w terminie umożliwiającym jej dokonanie przed dostawą; ustalenie terminu odbioru nie przesuwa terminu umownego. Szczegóły odpowiedzialności i usuwania niezgodności określa projekt umowy.
Oferowana marka, model i wersja: .......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Potwierdzam, że opis w kolumnie „Parametr oferowany i potwierdzenie” dotyczy konfiguracji objętej ceną oferty.



 Data i podpis osoby uprawnionej
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