**Załącznik nr 8a – formularz: „Zestawienie wartości cenowych”**

|  |  |
| --- | --- |
| *(nazwa i adres Wykonawcy)* | **Zestawienie wartości cenowych** |

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym, w podstawowym na **„Przebudowę trzech kotłowni w budynkach Nadleśnictwa Jabłonna”** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ za cenę:

1. Zadanie częściowe nr 1 – przebudowa kotłowni w osadzie Leśnictwa Kąty Węgierskie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie prac** | **Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)** | **Wartość podatku VAT** | **Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)** |
| 1 | Sporządzenie rysunków i opisu modernizacji kotłowni, uzgodnienie z inwestorem |  |  |  |
| 2 | Demontaż, dostawa i montaż kotła 20 kW na zgazowanie drewna wraz ze sterownikiem, wniesienie |  |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż bufora CO 1000L – 2 x 500 (lub 300+300+400) |  |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż zasobnika CWU 140 L |  |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż 3 pomp cyrkulacyjnych (kotłowa, CO, zasilająca CWU) wraz z osprzętem i zaworami i filtrem |  |  |  |
| 6 | Dostawa i montaż dwóch zaworów regulacyjnych mieszających |  |  |  |
| 7 | Dostawa i montaż akumulatora o pojemności 1 kWh (85 Ah) typu AGM i UPS o mocy 500 W |  |  |  |
| 8 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego otwartego zabezpieczającego wraz z rurą opadową i wznośną i odpowietrzeniem |  |  |  |
| 9 | Dostawa i montaż 7 termometrów i manometru oraz uszczelnienie dwóch miejsc na gwintach przy grzejnikach |  |  |  |
| 10 | Dostawa i montaż zasilania elektrycznego do urządzeń wraz z termostatem pokojowym, termostatem pompy CO oraz uruchomienie instalacji i regulacja nastaw |  |  |  |
| 11 | Wykonanie fundamentu pod kocioł, odmalowanie ścian i sufitu w kotłowni i magazynie drewna, uzupełnienie posadzki, pomalowanie posadzki |  |  |  |
| 12 | Demontaż, dostawa i montaż nowego zlewu technicznego i baterii wodnej, podłączenie do instalacji wodno – kanalizacyjnej |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |

1. Zadanie częściowe nr 2 – przebudowa kotłowni w osadzie Leśnictwa Poniatów:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie prac** | **Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)** | **Wartość podatku VAT** | **Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)** |
| 1 | Sporządzenie rysunków i opisu modernizacji kotłowni, uzgodnienie z inwestorem |  |  |  |
| 2 | Demontaż, dostawa i montaż kotła 20 kW na zgazowanie drewna wraz ze sterownikiem, wniesienie |  |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż bufora CO 1000L – 2 x 500 (lub 300+300+400) |  |  |  |
| 4 | Dostawa i montaż zasobnika CWU 140 L |  |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż 3 pomp cyrkulacyjnych (kotłowa, CO, zasilająca CWU) wraz z osprzętem i zaworami i filtrem |  |  |  |
| 6 | Dostawa i montaż dwóch zaworów regulacyjnych mieszających |  |  |  |
| 7 | Dostawa i montaż akumulatora o pojemności 1 kWh (85 Ah) typu AGM i UPS o mocy 500 W |  |  |  |
| 8 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego otwartego zabezpieczającego wraz z rurą opadową i wznośną i odpowietrzeniem |  |  |  |
| 9 | Dostawa i montaż 7 termometrów i manometru oraz uszczelnienie dwóch miejsc na gwintach przy grzejnikach |  |  |  |
| 10 | Dostawa i montaż zasilania elektrycznego do urządzeń wraz z termostatem pokojowym, termostatem pompy CO oraz uruchomienie instalacji i regulacja nastaw |  |  |  |
| 11 | Wykonanie fundamentu pod kocioł, odmalowanie ścian i sufitu w kotłowni i magazynie drewna, uzupełnienie posadzki, pomalowanie posadzki |  |  |  |
| 12 | Dostawa i montaż nowego zlewu technicznego i baterii wodnej, podłączenie do instalacji wodno – kanalizacyjnej |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |

3. Zadanie częściowe nr 3 – przebudowa kotłowni w budynku administracyjnym w Rajszewie/Skierdach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie prac** | **Cena jednostkowa netto (bez podatku VAT)** | **Wartość podatku VAT** | **Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)** |
| 1 | Sporządzenie rysunków i opisu modernizacji kotłowni, uzgodnienie z inwestorem |  |  |  |
| 2 | Demontaż, dostawa i montaż kotła 40 kW na zgazowanie drewna wraz ze sterownikiem |  |  |  |
| 3 | Dostawa i montaż bufora CO 1000L |  |  |  |
| 4 | Demontaż, dostawa i montaż zasobnika CWU 200 L |  |  |  |
| 5 | Dostawa i montaż 4 pomp cyrkulacyjnych (kotłowa, CO, zasilająca CWU i cyrkulacyjna) wraz z osprzętem i zaworami i filtrem |  |  |  |
| 6 | Dostawa i montaż dwóch zaworów regulacyjnych mieszających |  |  |  |
| 7 | Dostawa i montaż akumulatora o pojemności 1 kWh (85 Ah) typu AGM do współpracy z istniejącym UPS |  |  |  |
| 8 | Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego otwartego zabezpieczającego wraz z rurą opadową i wznośną i odpowietrzeniem |  |  |  |
| 9 | Dostawa i montaż 7 termometrów i manometru |  |  |  |
| 10 | Dostawa i montaż zasilania elektrycznego do urządzeń wraz z termostatem pokojowym, termostatem pompy CO oraz uruchomienie instalacji i regulacja nastaw |  |  |  |
| 11 | O pomieszczenia kotłowni powyżej glazury. |  |  |  |
| RAZEM | |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_. \_\_.2022 r.

*(miejscowość)*

*Dokument musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, o której mowa w art. 78(1) KC (tj. podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym*