# **Tabela dotycząca zgodności aglomeracji z dyrektywą ściekową**1

do wniosku o dofinansowanie projektu pn.

(nazwa projektu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa aglomeracji | Wielkość aglomeracji wynikająca z uchwały rady gminy | Wielkość aglomeracji wynikająca z AKPOŚK3 | Stan **przed** realizacją (na podstawie AKPOŚK)3 | | | | | | |  | |  |  |  |  | | Stan **po** realizacji (na podstawie formularza wniosku) | | | | | | |
| Stopień skanalizowania | RLM aglomeracji skanalizowana | RLM aglomeracji nieskanalizowana | IS – indywidualne systemy i inne właściwe systemy | Przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych obsługujących daną aglomerację | Potwierdzenie, czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania dyrektywy1 oraz rozporządzenia2 w odniesieniu do jakości ścieków oczyszczonych | Potwierdzenie, czy aglomeracja spełnia wymagania dyrektywy1 oraz rozporządzenia2 w odniesieniu do wydajności oczyszczalni | Stopień skanalizowania | RLM aglomeracji skanalizowana | RLM aglomeracji nieskanalizowana | | RLM aglomeracji skanalizowane w wyniku realizacji projektu, w tym: | | RLM aglomeracji skanalizowane poza projektem nie uwzględnione w AKPOŚK | | | | IS – indywidualne systemy i inne właściwe systemy | Przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych obsługujących daną aglomerację | Potwierdzenie, czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania dyrektywy1 oraz rozporządzenia2 w odniesieniu do jakości ścieków oczyszczonych | Potwierdzenie, czy aglomeracja spełnia wymagania dyrektywy1 oraz rozporządzenia 2 w odniesieniu do wydajności oczyszczalni |
| RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji oraz od osób czasowo przebywających w aglomeracji | RLM przemysłu | RLM aglomeracji skanalizowane poza projektem w wyniku inwestycji już zrealizowanych | | RLM aglomeracji skanalizowane poza projektem w wyniku inwestycji będących w realizacji | Planowana data osiągnięcia skanalizowania RLM aglomeracji w wyniku inwestycji będących w realizacji |
|  |  |  | (w % RLM) | (RLM) | (RLM) | (w % RLM) | (RLM) | TAK/NIE | TAK/NIE | (w % RLM) | (RLM) | (RLM) | | (RLM) | (RLM) | (RLM) | | (RLM) | DD-MM-RRRR | (w % RLM) | (RLM) | TAK/NIE | TAK/NIE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

**Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń (zgodnie z art. 47, ust. 2 ustawy wdrożeniowej).**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis osoby upoważnionej ze strony wnioskodawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1 *Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135 z 30.5.1991, s. 40)*

2 *Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z dnia 15.07.2019 r., poz. 1311)*

3 *Kolumny 3-10 odnoszą się do opisu aglomeracji przedstawionego w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) obowiązującej w dniu złożenia wniosku w załączniku obejmującym wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.*

*W sytuacji, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w KPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w KPOŚK, dane należy podać w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,* *ujęte w Załączniku nr 6.2 - Aktualizacja danych nt. aglomeracji.*

**Noty wyjaśniające**

Tabela dotyczy całej aglomeracji - niezależnie od tego, jaka część aglomeracji jest objęta projektem.

Dla każdej z aglomeracji objętej projektem informacje należy podać w odrębnych wierszach.

W przypadku, gdy aglomeracja obsługiwana jest przez więcej niż jedną oczyszczalnię, informację o wydajności i jakości ścieków oczyszczonych należy podać dla każdej z oczyszczalni odrębnie, czyli w kolumnach 8, 20 należy podać przepustowość każdej z oczyszczalni obsługujących aglomerację odrębnie, a w kolumnach 9, 21 należy podać odpowiedź dla każdej z oczyszczalni odrębnie.

W przypadku, gdy ścieki z aglomeracji objętej projektem odprowadzane są poprzez końcowy punkt zrzutu do oczyszczalni zlokalizowanych w innej aglomeracji lub poza obszarami wyznaczonych aglomeracji, należy podać informacje o wydajności i jakości ścieków oczyszczonych w tych oczyszczalniach. Informacje te należy wskazać w odrębnych wierszach. Jeżeli oczyszczalnie te obsługują inne aglomeracje, należy również podać nazwy tych aglomeracji.

Dyrektywa oznacza Dyrektywę Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

Rozporządzenie oznacza Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z dnia 15.07.2019 r., poz. 1311).

**Kolumna 1**

Nazwa aglomeracji, której dotyczy wniosek o dofinasowanie. Wskazane informacje powinny odnosić się do aglomeracji w rozumieniu ustawy Prawo wodne, wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji, a nie do gmin.

Aglomeracja może zatem obejmować tylko część terenu gminy lub kilku gmin, czy też jedna gmina może znajdować się w obszarze kilku aglomeracji.

**Kolumna 2**

Wielkość aglomeracji wynikająca z uchwały rady gminy obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

**Kolumny 3-10** odnoszą się do opisu aglomeracji oraz wszystkich obsługujących ją oczyszczalni ścieków (także tych oczyszczalni, które są zlokalizowane poza obszarem aglomeracji objętej projektem lub należą do innej aglomeracji) przedstawionego w aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (AKPOŚK) obowiązującej w dniu złożenia wniosku w załączniku – „*Wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych dla aglomeracji ≥ 2 000 RLM*”.

W sytuacji, gdy zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, doszło do zmiany wielkości/podziału/łączenia aglomeracji ujętej w AKPOŚK, w związku z czym aktualne dane dotyczące ww. aglomeracji nie są uwzględnione w AKPOŚK, dane należy podać w oparciu o informacje przekazane wraz z wnioskiem o dofinansowanie, potwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ujęte w Załączniku nr 6.2 - Aktualizacja danych nt. aglomeracji.

W przypadku braku w KPOŚK danych pozwalających na dokonanie oceny spełnienia przez oczyszczalnię/oczyszczalnie wymagań w zakresie wydajności i standardów oczyszczania ścieków, dane należy podać na podstawie dokumentów dopuszczonych zapisami Regulaminu - §10 ust. 1 pkt 6.

**Kolumna 3**

Wielkość aglomeracji wskazana w AKPOŚK w kolumnie „RLM aglomeracji”, wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców (RLM).

**Kolumna 4**

Stopień skanalizowania (% RLM) rozumiany jako liczba użytkowników (RLM) przyłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej w stosunku do całkowitego ładunku aglomeracji wyrażonego w RLM (kolumna 3). Wartość wskazana w AKPOŚK jako „aktualny % skanalizowania wg RLM aglomeracji”.

**Kolumna 5**

RLM aglomeracji skanalizowana. Wartość wskazana w AKPOŚK jako „RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej”.

**Kolumna 6**

RLM aglomeracji nieskanalizowana. Wartość wskazana w AKPOŚK jako „RLM aglomeracji nieskanalizowana – aktualnie”.

**Kolumna 7**

IS – indywidualne systemy i inne właściwe systemy zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy w % RLM (systemy, które osiągają ten sam poziom ochrony środowiskowej, w przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty).

**Kolumna 8**

Maksymalna projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków oczyszczających ścieki komunalne z terenu aglomeracji wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców (należy wymienić wszystkie oczyszczalnie obsługujące aglomerację objętą projektem zarówno zlokalizowane na obszarze aglomeracji, jak również poza aglomeracją, nawet jeśli nie wchodzą w zakres projektu).

**Kolumna 9**

Potwierdzenie, czy zgodnie z zapisami AKPOŚK oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania dyrektywy oraz rozporządzenia w odniesieniu do jakości ścieków oczyszczonych. Należy wpisać TAK, gdy wyniki oczyszczania ścieków spełniają wymagania określone w dyrektywie i rozporządzeniu (należy wskazać dla wszystkich oczyszczalni obsługujących aglomerację objętą projektem, zarówno dla oczyszczalni zlokalizowanych na obszarze aglomeracji, jak i poza aglomeracją, nawet jeśli nie wchodzą w zakres projektu). W sytuacji, gdy nastąpiła zmiana w zakresie spełnienia wymagań dyrektywy oraz rozporządzenia w odniesieniu do jakości ścieków oczyszczonych, należy podać stan aktualny na dzień złożenia wniosku. Kwestie rozbieżności w tym zakresie należy opisać w pkt 6 Załącznika 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG.

**Kolumna 10**

Potwierdzenie, czy zgodnie z zapisami AKPOŚK oczyszczalnie ścieków obsługujące aglomerację spełniają wymagania dyrektywy oraz rozporządzenia w odniesieniu do wydajności oczyszczalni ścieków w aglomeracji. Należy wpisać TAK, gdy maksymalna łączna projektowa przepustowość wszystkich oczyszczalni ścieków w aglomeracji podana w AKPOŚK w danych o istniejącej oczyszczalni w kolumnie „projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM]” jest większa lub równa od RLM aglomeracji wskazanego w kolumnie 3.

W przypadku, gdy ścieki z aglomeracji objętej projektem odprowadzane są poprzez końcowy punkt zrzutu do oczyszczalni zlokalizowanych w innej aglomeracji, należy wpisać TAK, gdy maksymalna projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków, do której są odprowadzane ścieki z aglomeracji objętej projektem jest większa niż „RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię” wskazaną w VI AKPOŚK. Informacje te powinny być spójne z opisem podanym w Załącznika 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG.

W przypadku, gdy ścieki z aglomeracji objętej projektem odprowadzane są poprzez końcowy punkt zrzutu do oczyszczalni zlokalizowanych poza obszarem wyznaczonych aglomeracji, należy wpisać TAK, gdy maksymalna projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków, do której są odprowadzane ścieki z aglomeracji objętej projektem jest większa od łącznego RLM przyjmowanego przez te oczyszczalnię. Informacje te powinny być spójne z opisem podanym w Załącznika 6 - Analiza zgodności aglomeracji z Dyrektywą 91/271/EWG.

**Kolumny 11-22** odnoszą się do opisu aglomeracji przewidzianej po realizacji projektu – najpóźniej w terminie na osiągnięcie wskaźników rezultatu, tj. nie późnej niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, przewidzianego w sekcji C wniosku o dofinansowanie.

**Kolumna 11**

Stopień skanalizowania (% RLM) rozumiany jako liczba użytkowników (RLM) przyłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej podanej jako RLM aglomeracji skanalizowane (kolumna 12) w stosunku do całkowitego ładunku aglomeracji wyrażonego w RLM (kolumna 3).

**Kolumna 12**

RLM aglomeracji skanalizowane - liczba użytkowników (RLM) przyłączonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Należy uwzględnić RLM skanalizowane w wyniku realizacji projektu oraz ewentualnie innych inwestycji zrealizowanych na terenie aglomeracji (do wartości w kolumnie 5 należy dodać wartość z kolumn 14, 15, 16, 17).

**Kolumna 13**

RLM aglomeracji nieskanalizowana (od wartości w kolumnie 3 należy odjąć wartość w kolumnie 12).

**Kolumna 14**

Należy podać RLM pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji oraz od osób czasowo przebywających w aglomeracji planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu w terminie na osiągnięcie wskaźników rezultatu, przewidzianym we wniosku o dofinansowanie. Jako osoby czasowo przebywające w aglomeracji rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji, a 1 RLM aglomeracji od osób czasowo przebywających odpowiada 1 zarejestrowanemu miejscu noclegowemu w aglomeracji. Wartość tutaj podana powinna być spójna z wartością wskaźnika rezultatu„Ludność podłączona do wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej” (wskazaną w Sekcji C wniosku o dofinansowanie).

**Kolumna 15**

RLM przemysłu planowany do podłączenia do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu. Ładunek ścieków przemysłowych przelicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Suma wartości wskazanych w kolumnach 14 i 15 powinna być spójna z wartością wskaźnika rezultatu „Równoważna liczba mieszkańców przyłączona do wybudowanej lub zmodernizowanej zbiorczej kanalizacji sanitarnej” (wskazaną w Sekcji C wniosku o dofinansowanie).

**Kolumny 16-18** odnoszą się do zrealizowanych lub będących w realizacji inwestycji nie objętych projektem objętym wnioskiem o dofinansowanie, których efekt nie został uwzględniony w AKPOŚK.

**Kolumna 16**

RLM aglomeracji skanalizowane poza projektem w wyniku inwestycji już zrealizowanych, a nie uwzględnionych w AKPOŚK.

**Kolumna 17**

RLM aglomeracji skanalizowane poza projektem w wyniku inwestycji będących w realizacji na dzień złożenia wniosku, a planowane do podłączenia najpóźniej w terminie na osiągnięcie wskaźników rezultatu, tj. nie późnej niż w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, uwzględnionej w sekcji C wniosku o dofinansowanie. Jako inwestycje będące w realizacji rozumie się te inwestycje, dla których został wyłoniony wykonawca robót.

**Kolumna 18**

Planowana data osiągnięcia RLM wskazanego w kolumnie 17.

**Kolumna 19**

IS – indywidualne systemy i inne właściwe systemy zgodnie z art. 3 ust. 1 przedmiotowej dyrektywy w % RLM (systemy, które osiągają ten sam poziom ochrony środowiskowej, w przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest uzasadnione, jako że nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub powodowałoby nadmierne koszty).

UWAGA: cel przedmiotowej dyrektywy w odniesieniu do aglomeracji, której równoważna liczba mieszkańców wynosi powyżej 2 000: stopień skanalizowania (kolumna 4) plus indywidualne systemy i inne właściwe systemy (kolumna 7), powinien obejmować 100 % ładunku danej aglomeracji.

**Kolumna 20**

Maksymalna projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków oczyszczających ścieki komunalne z terenu aglomeracji wyrażona w równoważnej liczbie mieszkańców (należy wymienić wszystkie oczyszczalnie obsługujące aglomerację objętą projektem, zarówno oczyszczalnie zlokalizowane na obszarze aglomeracji, jak również oczyszczalnie poza aglomeracją, nawet jeśli nie wchodzą w zakres projektu).

**Kolumna 21**

Potwierdzenie, czy oczyszczalnia ścieków, najpóźniej w terminie na osiągnięcie wskaźników rezultatu tj. w terminie 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, spełni wymagania dyrektywy oraz rozporządzenia w odniesieniu do jakości ścieków oczyszczonych. Należy wpisać TAK, gdy wyniki oczyszczania ścieków spełnią wymagania określone w dyrektywie i rozporządzeniu (należy wymienić wszystkie oczyszczalnie obsługujące aglomerację objętą projektem, zarówno oczyszczalnie zlokalizowane na obszarze aglomeracji, jak również oczyszczalnie poza aglomeracją, nawet jeśli nie wchodzą w zakres projektu).

**Kolumna 22**

Potwierdzenie, czy oczyszczalnie ścieków obsługujące aglomerację, najpóźniej w terminie na osiągnięcie wskaźników rezultatu przewidzianym we wniosku dofinansowanie, spełnią wymagania dyrektywy oraz rozporządzenia w odniesieniu do wydajności oczyszczalni ścieków w aglomeracji.

Należy wpisać TAK, gdy maksymalna łączna projektowa przepustowość wszystkich oczyszczalni ścieków obsługujących aglomerację będzie większa lub równa od RLM aglomeracji wskazanego w kolumnie 3.

W przypadku, gdy ścieki z aglomeracji objętej projektem odprowadzane są poprzez końcowy punkt zrzutu do oczyszczalni zlokalizowanych w innej aglomeracji, należy wpisać TAK, gdy maksymalna projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków, do której są odprowadzane ścieki z aglomeracji objętej projektem jest większa niż „RLM w aglomeracji obsługiwana przez oczyszczalnię” wskazaną w VI AKPOŚK. Informacje te powinny być spójne z opisem podanym w załączniku 6.

W przypadku, gdy ścieki z aglomeracji objętej projektem odprowadzane są poprzez końcowy punkt zrzutu do oczyszczalni zlokalizowanych poza obszarem wyznaczonych aglomeracji, należy wpisać TAK, gdy maksymalna projektowa przepustowość oczyszczalni ścieków, do której są odprowadzane ścieki z aglomeracji objętej projektem jest większa od łącznego RLM przyjmowanego przez te oczyszczalnię. Informacje te powinny być spójne z opisem podanym w załączniku 6.