Załącznik nr 6
Opis przedmiotu zamówienia – opis wymagań/ parametrów technicznych (OPZ)
Szafa termostatyczna laboratoryjna – 1 szt.

	Lp.
	Wymagania techniczne
	Spełnia
TAK / NIE


	1
	Całkowita pojemność komory: min. 70 l
	

	2
	Wymiary zewnętrzne urządzenia do.:- głębokość: 70 cm- szerokość: 60 cm- wysokość: 68 cm 
	

	3
	Zakres regulacji temperatury: minimum od +3°C do +70°C
	

	4
	Regulacja temperatury z dokładnością do 0,1°C
	

	5
	Elektroniczny, mikroprocesorowy układ regulacji temperatury
	

	6
	Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz aktualnej i zadanej temperatury
	

	7
	Alarm zaniku napięcia, otwartych drzwi, awarii czujnika temperatury
	

	8
	Rejestr zdarzeń
	

	9
	Rejestr danych
	

	10
	Wymuszony obieg powietrza
	

	11
	Stabilność temperatury: nie gorsza niż ±0,3°C w ustalonych warunkach pracy
	

	12
	Jednorodność temperatury: zapewnienie równomiernego rozkładu temperatury w komorze roboczej dla całego zakresu poniżej 1,0°C
	

	13
	Wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18
	

	14
	Drzwi izolowane pełne 
	

	15
	Wyposażenie: minimum 2 półki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18 z możliwością regulacji wysokości, dodatkowo półka perforowana
	

	16
	Obciążenie urządzenia: minimum 20 kg
	

	17
	Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika Ø min 30 mm
	

	18
	Graficzny rozkład temperatury dla temperatury +23°C wykonany przez laboratorium akredytowane
	

	19
	Gwarancja: minimum 24 miesiące
	

	20
	Instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja techniczna
	



