Załącznik nr 2

Słowniki definiujące wartości pól formularza służącego do przekazywania informacji do inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Słownik 1  Technologie dostępowe
	ADSL

	ADSL2

	ADSL2+

	VDSL

	VDSL2

	VDSL2(vectoring)

	G.Fast

	(EURO)DOCSIS 1.x

	(EURO)DOCSIS 2.x

	(EURO)DOCSIS 3.x

	10 Mb/s Ethernet

	100 Mb/s Fast Ethernet

	1 Gigabit Ethernet

	2,5 Gigabit Ethernet

	5 Gigabit Ethernet

	10 Gigabit Ethernet

	25 Gigabit Ethernet

	100 Gigabit Ethernet

	WiFi  802.11a w paśmie 5GHz

	WiFi  802.11b w paśmie 2.4GHz

	WiFi  802.11g w paśmie 2.4GHz

	WiFi  802.11n w paśmie 2.4GHz

	WiFi  802.11n w paśmie 5GHz

	WiFi  802.11ac w paśmie 5GHz

	WiFi  802.11ax w paśmie 2.4GHz

	WiFi  802.11ax w paśmie 5GHz

	WiFi  802.11ax w paśmie 6GHz

	WiFi  802.11ad w paśmie 60GHz

	WiMAX

	LMDS

	radiolinia

	CWDM

	DWDM

	SDH/PDH

	EPON

	10G-EPON

	GPON

	NGPON1 (XGPON)

	NGPON2 (XGPON)

	XGSPON

	25G PON

	MoCA

	CoaxData

	EoC

	Inna określona w narzędziu teleinformatycznym udostępnionym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „narzędziem teleinformatycznym”


Słownik 2  Technologie dostępowe w ruchomych publicznych sieciach  telekomunikacyjnych
	Technologia dostępowa
	Generacja sieci ruchomych
	Kod technologii

	GSM (w tym GPRS oraz EDGE)
	2G
	101

	CDMA2000
	3G
	202

	UMTS
	3G
	203

	HSPA
	3G
	204

	HSPA+
	3G
	205

	DC-HSPA
	3G
	206

	DC-HSPA+
	3G
	207

	MC-HSPA
	3G
	208

	MC-HSPA+
	3G
	209

	LTE
	4G
	310

	LTE-A
	4G
	311

	LTE-Pro
	4G
	312

	NR SA
	5G SA
	413

	NR NSA
	5G NSA
	414

	Inna określona w narzędziu teleinformatycznym
	Nie dotyczy
	515


Słownik 3  Medium
	światłowodowe

	kablowe współosiowe miedziane

	kablowe parowe miedziane

	radiowe

	inne określone w narzędziu teleinformatycznym


Słownik 4  Przepustowość dostępu do Internetu
	Przepustowość
	Kod przepustowości

	2 Mb/s
	01

	10 Mb/s
	02

	20 Mb/s
	03

	30 Mb/s
	04

	40 Mb/s
	05

	50 Mb/s
	06

	60 Mb/s
	07

	70 Mb/s
	08

	80 Mb/s
	09

	90 Mb/s
	10

	100 Mb/s
	11

	200 Mb/s
	12

	300 Mb/s
	13

	400 Mb/s
	14

	500 Mb/s
	15

	600 Mb/s
	16

	700 Mb/s
	17

	800 Mb/s
	18

	900 Mb/s
	19

	1000 Mb/s
	20

	2000 Mb/s
	21

	3000 Mb/s
	22

	4000 Mb/s
	23

	5000 Mb/s
	24

	6000 Mb/s
	25

	7000 Mb/s
	26

	8000 Mb/s
	27

	9000 Mb/s
	28

	10000 Mb/s
	29

	Inna określona w narzędziu teleinformatycznym
	30


Słownik 5  Prędkość łącza internetowego
	Prędkość
	Kod prędkości

	2 Mb/s
	01

	10 Mb/s
	02

	20 Mb/s
	03

	30 Mb/s
	04

	40 Mb/s
	05

	50 Mb/s
	06

	60 Mb/s
	07

	70 Mb/s
	08

	80 Mb/s
	09

	90 Mb/s
	10

	100 Mb/s
	11

	200 Mb/s
	12

	300 Mb/s
	13

	400 Mb/s
	14

	500 Mb/s
	15

	600 Mb/s
	16

	700 Mb/s
	17

	800 Mb/s
	18

	900 Mb/s
	19

	1000 Mb/s
	20

	2000 Mb/s
	21

	3000 Mb/s
	22

	4000 Mb/s
	23

	5000 Mb/s
	24

	6000 Mb/s
	25

	7000 Mb/s
	26

	8000 Mb/s
	27

	9000 Mb/s
	28

	10000 Mb/s
	29

	Inna określona w narzędziu teleinformatycznym
	30


Słownik 6  Usługi transmisji danych
	IP Peering

	IP Transport

	VPN MPLS

	VPN FR

	VPN-MetroETH

	VPN SD-WAN

	Ethernet VLAN

	Dzierżawa łącza

	Inna określona w narzędziu teleinformatycznym


Słownik 7  Pasma radiowe w ruchomych publicznych sieciach telekomunikacyjnych
	Pasmo radiowe
	Zakres częstotliwości
	Kod pasma

	420 MHz
	410  430 MHz
	01

	700 MHz
	694  790 MHz
	02

	800 MHz
	791  821 MHz oraz 832  862 MHz
	03

	900 MHz
	880  915 MHz oraz 925  960 MHz
	04

	1800 MHz
	1710  1785 MHz oraz 1805  1880 MHz
	05

	2100 MHz
	1920  1980 oraz 2110  2170 MHz
	06

	2600 MHz
	2500  2690 MHz
	07

	3600 MHz
	3400  3800 MHz
	08

	26000 MHz
	24250  27500 MHz
	09

	Inne określone w narzędziu teleinformatycznym
	n/d
	10


Słownik 8  Klasy zasięgu
Informacja o teoretycznym poziomie sygnału wyliczonym na podstawie systemów planowania zasięgów sprawozdawcy, który uwzględnia:
1)	w przypadku kodu poziomu zasięgu na zewnątrz: (i) umieszczenie odbiornika sygnału na wysokości 1,5 m nad poziomem gruntu na zewnątrz budynków, którego charakterystyka wzmocnienia wynosi 0 dBi, (ii) ukształtowanie terenu na danym polu siatki, (iii) typową zabudowę na danym polu siatki, (iv) poziom zalesienia na danym polu siatki, (v) wysokość zawieszenia anten stacji bazowej, (vi) odległość pola siatki od stacji bazowej;
2)	w przypadku kodu poziomu zasięgu w pomieszczeniu: (i) umieszczenie odbiornika sygnału na wysokości 4 m nad poziomem gruntu wewnątrz budynków i jego charakterystyka wzmocnienia wynosi 0 dBi, (ii) średnie tłumienie ścian budynków na danym obszarze, (iii) ukształtowanie terenu na danym polu siatki, (iv) typową zabudowę na danym polu siatki, (v) poziom zalesienia na danym polu siatki, (vi) wysokość zawieszenia anten stacji bazowej, (vii) odległość od stacji bazowej.
	3G
	4G
	5G SA oraz 5G NSA
	Kod zasięgu

	poniżej -105dBm
	poniżej -115dBm
	poniżej -115dBm
	0

	między -105dBm 
a -95dBm
	między -115dBm 
a - 110dBm
	między -115dBm 
a -110dBm
	1

	między -95dBm 
a -85dBm
	między -110dBm 
a -95dBm
	między -110dBm 
a -95dBm
	2

	więcej niż -85dBm
	więcej niż -95dBm
	więcej niż -95dBm
	3


Słownik 9  Rodzaj linii kablowej
	Linia kablowa podziemna (umieszczona bezpośrednio w ziemi)

	Linia kablowa umieszczona w kanalizacji kablowej (w tym w rurociągu kablowym, mikrokanalizacji)

	Linia kablowa umieszczona w kanale technologicznym

	Linia kablowa nadziemna na podbudowie słupowej telekomunikacyjnej

	Linia kablowa nadziemna na podbudowie elektroenergetycznej, oświetleniowej lub trakcyjnej

	Inna określona w narzędziu teleinformatycznym


Słownik 10  Typ interfejsu węzła publicznej sieci telekomunikacyjnej
	Opis interfejsu
	Kod interfejsu

	Ethernet 100Mb/s
	01

	Ethernet 1 Gb/s
	02

	Ethernet 10 Gb/s
	03

	Ethernet 25 Gb/s
	04

	Ethernet 40 Gb/s
	05

	Ethernet 100 Gb/s
	06

	Ethernet 200 Gb/s
	07

	Ethernet 400 Gb/s
	08

	Ethernet 800 Gb/s
	09

	Inny określony w narzędziu teleinformatycznym
	10


Słownik 11  System transmisyjny dla medium radiowego
	Radiolinia

	WiFi

	WiMAX

	LMDS

	Inny określony w narzędziu teleinformatycznym


Słownik 12  Rodzaj modulacji
	Rodzaj modulacji
	Kod rodzaju modulacji

	QPSK
	01

	16QAM
	02

	64QAM
	03

	256QAM
	04

	512QAM
	05

	1024QAM
	06

	OFDM
	07


Słownik 13  Rodzaj technologii MIMO
	Rodzaj technologii MIMO
	Kod rodzaju technologii MIMO

	SU-MIMO Spatial Diversity
	01

	SU-MIMO Spatial Multiplexing
	02

	MU-MIMO
	03



Słownik 14  Typ usługi
	Usługa
	Kod usługi

	Dostęp do kanalizacji kablowej
	01

	Dostęp do ciemnych włókien
	02

	Usługa dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (ang. LLU  Local Loop Unbundling)
	03

	Usługa wirtualnego uwolnienia pętli abonenckiej (ang. VULA  Virtual Unbudling Local Loop)
	04

	Usługa dostępu do podbudowy słupowej, wież i masztów
	05

	Usługa kolokacji
	06

	Usługa połączenia sieci w trybie kolokacji
	07

	Usługa połączenia sieci w trybie liniowym
	08

	Usługa świadczona dla użytkowników końcowych
	09

	Inne określone w narzędziu teleinformatycznym
	10


Słownik 15  Typ lokalizacji punktu elastyczności
	Typ lokalizacji punktu elastyczności
	Kod lokalizacji punktu elastyczności

	Szafa kablowa
	01

	Studzienka
	02

	Mufa kablowa
	03

	Skrzynka kablowa
	04

	Kontener telekomunikacyjny
	05

	Słupek telekomunikacyjny
	06

	Słupek kablowy
	07

	Szafa telekomunikacyjna
	08

	Złącze kablowe
	09

	Maszt oświetleniowy
	10

	Maszt telekomunikacyjny
	11

	Słup
	12

	Wieża telekomunikacyjna
	13

	Inne określone w narzędziu teleinformatycznym
	14



