***Opis Przedmiotu Zamówienia***

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**

***„Wymiana bramy wjazdowej do magazynu soli, zlokalizowanego na terenie Obwodu Drogowego w Lublińcu (ul. Klonowa 3 Lubliniec) wraz z pracami konserwacyjnymi obiektu”***

1. **Termin realizacji zamówienia:** 3 miesiące od daty zawarcia umowy
2. **Lokalizacja obiektu objętego przedmiotem zamówienia:**

Obwód Drogowy w Lublińcu, ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec

1. **Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności**
2. Demontaż i odwóz zdegradowanej bramy wraz z utylizacją,
3. Dostawa fabrycznie nowej konstrukcji bramy,
4. Montaż bramy w magazynie soli.
5. **Stan istniejący bramy – dokumentacja zdjęciowa**

****

****

1. **Wymagania dla bramy**

* Dopuszcza się zastosowanie bramy przesuwnej poziomo montowanej na zewnątrz budynku lub dwuskrzydłowej,
* Wysokość otworu w świetle bramy: 4,5 m
* Szerokość otworu w świetle bramy: 5,4 m
* Kolor: zbliżony do koloru istniejącej bramy
* Konstrukcja bramy: wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie lub drewna odpornego na warunki atmosferyczne, zabezpieczone przed korozją biologiczną, grzybami oraz szkodnikami,
* Dla bramy o konstrukcji stalowej wypełnienie skrzydła blachą / dla bramy o konstrukcji drewnianej wypełnienie lamelami ze sklejki o grubości 12 mm ułożone w formie żaluzji
* Elementy usztywniające konstrukcję bramy wykonane ze stali odpornej na działanie soli (kwasoodpornej)
* Okucia bramy wykonane ze stali odpornej na działanie soli (kwasoodpornej)
* Brama wyposażona w drzwi wejściowe do magazynu wykonane z materiałów identycznych jak skrzydło bramy
* Zamawiający nie dopuszcza zastosowania prowadnicy bramy zabudowanej w nawierzchni wjazdu do magazynu.
* Brama nie może ograniczyć możliwości ruchu pojazdów wokół magazynu soli.

1. **Realizacja przedmiotu zamówienia**
   1. Wykonawca przed przyjęciem sposobu montażu bramy zapozna się stanem budynku oraz rozmieszczeniem poszczególnych elementów budynku, w tym instalacji.
   2. Sposób montażu bramy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
   3. Jeśli przyjęty przez Wykonawcę sposób montażu bramy spowoduje konieczność zmiany istniejącego elementu budynki / instalacji, Wykonawca wykona to w ramach niniejszego zamówienia. Prace o których mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca zrealizuje w ramach zaoferowanej ceny.
   4. Wszyscy robotnicy i dozór powinni korzystać z kasków i rękawic ochronnych.
   5. Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
   6. Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszystkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy czystego i nadającego się do użytkowania.
   7. Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych.
   8. Nadzór nad robotami powinna sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
   9. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
2. **Odbiór przedmiotu zamówienia**
   1. Odbiór całości wykonanych prac (końcowy) odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę wykonania całości przedmiotu zamówienia.
   2. Zamawiający przystąpi do odbioru robót w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.
   3. Zamawiający sporządza „Protokół odbioru końcowego”, który podpisują przedstawiciele Stron.
   4. Wykonawca przekaże gwarancję oraz dokumentację Techniczno-Ruchową dla zamontowanych elementów (dotyczy elementów zakupionych jako gotowych do montażu) w języku polskim.
3. **Wynagrodzenie Wykonawcy**

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę realizacji płatności uważa się datę, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję polecenia przelewu pieniędzy na konto Wykonawcy.

1. **Uwagi**
   1. W celu szczegółowego i dokładnego oszacowania wartości zamówienia zaleca się zakres prac oszacować poprzez wizję w terenie.
   2. Wszystkie prace wymienione w „Formularzu cenowym” obejmują swoim zakresem zarówno prace przygotowawcze i drobne naprawy łącznie ze sprzątaniem po pracach.
   3. Złom z demontażu wraz z gruzem i innymi odpadami powstałymi w trakcie prac Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt.

|  |
| --- |
| **Sporządził**  *Adam Sulwiński*  imię i nazwisko osoby sporządzającej Opis Przedmiotu Zamówienia |
| **Akceptuję**  *Tomasz Wesołowski*  imię i nazwisko kierownika komórki organizacyjnej |