Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

STAN AKTUALNY:
W chwili obecnej toalety (5 szt.) dla osób ze szczególnymi potrzebami zlokalizowane w pionie bloku D1 na piętrach 0 – IV gmachu Ministerstwa Finansów otwierają się do wewnątrz, co powoduje zajmowanie przestrzeni przez skrzydło drzwiowe wewnątrz pomieszczenia, jak również utrudnia dostęp do pomieszczenia w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie znajdującej się wewnątrz. Realizacja prac pozwoli osobie korzystającej z pomieszczenia na swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim czy balkonikiem rehabilitacyjnym w środku.


PODSTAWA PRAWNA:
Wykonanie przedmiotowych prac pozwoli wypełnić: 
· zapisy § 79 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· zalecenia z opracowanego w 2021 r. ,,Raportu z audytu dostępności w zakresie architektonicznym” gmachu MF.


STAN PLANOWANY:
Planowane prace polegające na obróceniu istniejących drzwi wraz z ościeżnicami na zewnątrz, będą obejmowały w swoim zakresie, dla każdej z pięciu łazienek w szczególności: 
· demontaż skrzydła drzwiowego,
· demontaż opasek i ćwierćwałków maskujących,
· wycięcie starej pianki montażowej,
· demontaż ościeżnicy,
· usunięcie ze ścian starego kleju do opasek,
· ponowny montaż ościeżnicy na pianoklej i kotwy montażowe,
· naprawę ubytków ścian z miejscowym malowaniem na biało,
· montaż i regulację skrzydła drzwiowego,
· montaż opasek i ćwierćwałków,
· wypełnienie akrylem szczelin przy opaskach,
· zabezpieczenie podłogi folią,
· oklejenie ścian taśmą,
· wyniesienie gruzu i jego utylizację,
· przeniesienie wyłącznika światła z dostosowaniem jego wysokości dla osób z niepełnosprawnościami,
· drobne naprawy istniejących uszkodzeń na powierzchni skrzydeł drzwiowych, ościeżnic, opasek i listew wykończeniowych.
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