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Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach    

                                                            
     
ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 poz. 524 
z późn. zm.), zawiadamiam o zakończeniu budowy[footnoteRef:1] obiektu budowlanego, polegającej na:  [1: ] 

……………………………………………………………………………………………......…
………………………………………………………………………………………………..… (nazwa zamierzenia budowlanego – zgodna z decyzją organu administracji architektoniczno-budowlanej o pozwoleniu 
na budowę)
………………………………………………………………………………………………..…
(adres inwestycji)
……………………………………………………………………………………………..……
(powiat, jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny i numer działki lub identyfikator działki ewidencyjnej)

i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania w celu zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z projektem budowlanym[footnoteRef:2]:  [2: ] 

……………………………………………………………………………………………......…
……………………………………………………………………………………………......…
    (tytuł projektu budowlanego1, nazwa jednostki projektowania, autor projektu)
Dane o obiekcie budowlanym zawarte w projekcie budowlanym2:
	wysokość obiektu
[m]:
	
	powierzchnia całkowita
[m2]:
	
	kubatura
[m3]:
	

	kwalifikacja pożarowa (ZL (I-V), PM, IN)
	
	gęstość obciążenia ogniowego (dla PM)
	

	liczba kondygnacji:
	
	w tym kondygnacji podziemnych:
	

	przewidywana liczba osób w obiekcie:
	
	zagrożenie wybuchem
	tak/nie*

	uzgodnienie projektu budowlanego przez
rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
	tak/nie*

	projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany lub projekt techniczny wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej3
	tak/nie*

	rozwiązania zamienne do wymagań ochrony przeciwpożarowej
(jeżeli występują, należy podać dane identyfikujące postanowienie organu PSP
– data i znak postanowienia)
	tak/nie*

	
	………………...
(data i znak postanowienia)

	Garaż wielostanowiskowy
(jeżeli tak, należy wypełnić poniższy zakres)
	tak/nie*

	podziemny*
	nadziemny*
	otwarty*
	zamknięty*

	liczba kondygnacji:
	
	powierzchnia [m2]:
	
	liczba miejsc postojowych:
	


* niepotrzebne skreślić
                                           

	 ……………………………………...
                                                                                                                                                     (podpis4)

Załączniki:
1) Kserokopia decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej o pozwoleniu na budowę.
2) Kserokopia oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy.
3) Pełnomocnictwo udzielone przez inwestora (w przypadku wyznaczenia Pełnomocnika).

 Budowa, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z póżn. zm.);
Zgodnie z art. 3 pkt 7a oraz 71 tejże ustawy przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania nie wpisują się w zakres budowy.
2 Projekt, o którym mowa w art. 34 ww. ustawy Prawo budowlane, którego określone części stanowiły podstawę do wydania przez organ administracji architektoniczno-budowlanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3 Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty zagospodarowania działki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagają uzgodnienia, są:
1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
2) budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
3) budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
a) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,
b) łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2,
c) powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2,
d) występuje zagrożenie wybuchem;
6) garaż:
a) wielokondygnacyjny,
b) jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego,
c) zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych;
7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
9) obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
10) tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych;
11) obiekt jądrowy;
12) obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;
13) drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewniania drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie.

4 Wniosek składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, albo w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
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