Załącznik nr 1 do SIWZ

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULARZ OFERTOWY** | |
| ...........................................................  **Numer oferty:**  --------------------  nadaje Zamawiający  ............................................................  ............................................................  (nazwa i adres Wykonawcy)  tel/faks: ...............................................  adres e-mail: …………………………...  Adres do korespondencji, jeżeli inny niż powyżej:  ………………………………………………………  ………………………………………………………  Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym ***na dostawę mebli gabinetowych, wypoczynkowych  i konferencyjnych – II części, nr sprawy 20/ZP/19***,przedkładamy ofertę na poniższych warunkach:  **Część I – Meble gabinetowe i wypoczynkowe**  Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ):   1. **za cenę brutto:** ........................................ zł   (słownie:………………...................................................................................................................................)  w tym podatek VAT w kwocie ...............................................zł  (słownie złotych ……………………………………………………………………………………………),  zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.   1. **zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do ..….. dni kalendarzowych  od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego** (maksymalnie do 35 dni kalendarzowych)**.**   *W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje terminu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy i przyzna Wykonawcy 0 pkt w kryterium termin dostawy.*   1. **zobowiązujemy się do udzielenia …… miesięcy gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia**   (minimalnie 36 miesięcy).  *W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje czasu trwania udzielonej gwarancji Zamawiający przyjmie,  że Wykonawca zaoferował minimalny czas trwania udzielonej gwarancji i przyzna Wykonawcy 0 pkt  w kryterium czasu trwania udzielonej gwarancji.*  **Część II – Meble konferencyjne**  Oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ):   1. **za cenę brutto:** ........................................ zł   (słownie:………………...................................................................................................................................)  w tym podatek VAT w kwocie ...............................................zł  (słownie złotych ……………………………………………………………………………………………),  zgodnie z załączonym do niniejszej oferty Formularzem cenowym.   1. **zobowiązujemy się do dostawy przedmiotu zamówienia w terminie do ..….. dni kalendarzowych  od dnia zawarcia umowy** (maksymalnie do 28 dni kalendarzowych)**.**   *W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje terminu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy i przyzna Wykonawcy 0 pkt w kryterium termin dostawy.*   1. **zobowiązujemy się do udzielenia …… miesięcy gwarancji na zaoferowany przedmiot zamówienia**   (minimalnie 36 miesięcy).  *W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje czasu trwania udzielonej gwarancji Zamawiający przyjmie,  że Wykonawca zaoferował minimalny czas trwania udzielonej gwarancji i przyzna Wykonawcy 0 pkt  w kryterium czasu trwania udzielonej gwarancji.* | |
| 1. **OŚWIADCZENIA:**   **Oświadczamy, że**   1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); 3. akceptujemy, warunki płatności określone w Załączniku nr 6 do SIWZ *Istotne postanowienia umowy*; 4. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. | |
| 1. **ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA:** 2. zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 3. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: .........................................................................................................................................................................   e-mail: ………...……........………….………….tel./fax: .....................................................……………….. | |
| 1. **SPIS TREŚCI:**   Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:   1. ......................................................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................................................... 5. ........   Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. | |
| 1. **Oświadczam, że jestem/jesteśmy:**  * małym przedsiębiorcą\* * średnim przedsiębiorcą\* * żadne z powyższych\*   *\* niepotrzebne skreślić* | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | .....................................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 2 do SIWZ

**FORMULARZ CENOWY**

**Część I - Meble gabinetowe i wypoczynkowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa produktu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa  netto** | **Wartość netto**  [kolumna 3x4] | **Podatek VAT**  [w %] | **Wartość brutto**  [kolumna 5+6] | **Nr rysunku**  **w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Biurko na metalowej podstawie | 2 |  |  |  |  | Rys. 1., Rys. 2., Rys. 5. |
|  | Dostawka bo biurka, na metalowej podstawie | 2 |  |  |  |  | Rys. 3., Rys. 4., Rys. 5. |
|  | Kontener mobilny z 3 szufladami, bezuchwytowy | 2 |  |  |  |  | Rys. 6., Rys. 7. |
|  | Kontener mobilny z 3 szufladami i piórnikiem, bezuchwytowy | 2 |  |  |  |  | Rys. 8., Rys. 9. |
|  | Szafa kartotekowa wysoka, przeszklona | 6 |  |  |  |  | Rys. 10., Rys. 11. |
|  | Szafa kartotekowa niska, przeszklona | 6 |  |  |  |  | Rys. 12., Rys. 13. |
|  | Fotel obrotowy | 2 |  |  |  |  | Rys. 14., Rys. 15. |
|  | Fotel wypoczynkowy | 4 |  |  |  |  | Rys. 16., Rys. 17. |
| 9. | Sofa wypoczynkowa 3-osobowa | 2 |  |  |  |  | Rys. 18., Rys. 19. |
| 10. | Stolik okolicznościowy | 2 |  |  |  |  | Rys. 20., Rys. 21. |
| **RAZEM** | | | |  |  |  |  |

Pozycje wymienione w powyższym Formularzu cenowym odpowiadają pozycjom zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.*

................................., .............................. ..............................................................

*(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych*

*do występowania w imieniu podmiotu)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARZ CENOWY**  **Część II - Meble konferencyjne** | | | | | | | |
| **Lp.** | **Nazwa sproduktu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa  netto** | **Wartość netto**  [kolumna 3x4] | **Podatek VAT**  [w %] | **Wartość brutto**  [kolumna 5+6] | **Nr rysunku**  **w *Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | Krzesło konferencyjne | 20 |  |  |  |  | Rys. 22. |
|  | Stół biurowy | 7 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | |  |  |  |  |

Pozycje wymienione w powyższym Formularzu cenowym odpowiadają pozycjom zawartym w Załączniku nr 7 do SIWZ *Opis przedmiotu zamówienia.*

................................., .............................. ..............................................................

*(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych*

*do występowania w imieniu podmiotu)*

Załącznik nr 3 do SIWZ

|  |
| --- |
| OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |

|  |  |
| --- | --- |
| Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym ***na dostawę mebli gabinetowych, wypoczynkowych i konferencyjnych - II części, nr sprawy 20/ZP/19*:** | |
| **działając w imieniu Wykonawcy:**  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  *(podać nazwę i adres Wykonawcy)* | |
| **Oświadczam,**  że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki udziału w postępowaniu. | |
| W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wykluczy:   1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony  do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 3. o którym mowa w­ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub­ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 4. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 5. skarbowe, 6. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 7. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2; 8. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 9. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 10. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające  w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego  w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 11. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 12. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 13. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać  za pomocą stosownych środków dowodowych; 14. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437); 15. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 16. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,  że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. | |
| **Podwykonawcy**   1. Oświadczam, że nie zamierzam powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.\* 2. Oświadczam, że podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest  to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):\*  |  |  |  | | --- | --- | --- | | L.p. | Nazwa i adres podwykonawcy  *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* | Powierzone części zamówienia | | 1 |  |  | | 2 |  |  | | … |  |  |   *\* niepotrzebne skreślić* | |
| ……………………………………………………….  pieczęć Wykonawcy | ..........................................................................................  Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |

Załącznik nr 4 do SIWZ

.............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  
do tej samej grupy kapitałowej**

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę mebli gabinetowych, wypoczynkowych i konferencyjnych – II części, nr sprawy 20/ZP/19,** w imieniu:

……………………………………………………………………………………….………………………………

*(pełna nazwa Wykonawcy)*

Informuję, że na dzień składania ofert:

1. **nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *Prawo zamówień publicznych*, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów*   
   (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.).\*
2. **należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy *Prawo zamówień publicznych*,  
   w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) oraz:
   1. Wykonawcy należący do **tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty.\***
   2. Wykonawcy należący do **tej samej grupy kapitałowej nie złożyli odrębnych ofert.\***

**W związku z tym iż należę do grupy kapitałowej**, a wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. *o ochronie konkurencji i konsumentów* (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty **wykazuję poniżej, że istniejące między nami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:\***

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejszą informację składa każdy z Wykonawców.

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k.**

.................................................................. .........................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych   
 do występowania w imieniu Wykonawcy)

\* niepotrzebne skreślić. Jeżeli Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 5 do SIWZ

**Oświadczenie**

**w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych**

**wynikających z RODO\***

Działając w imieniu Wykonawcy:

.............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego *na dostawę mebli gabinetowych, wypoczynkowych i konferencyjnych – II części,   
nr sprawy 20/ZP/19*, **oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne** przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*, **wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy** w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu\*\*.

.................................................................. .........................................................

(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych   
 do występowania w imieniu Wykonawcy

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

\* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. *w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**\*\* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 lub art. 14 RODO\* - wówczas Wykonawca nie składa niniejszego oświadczenia.**

Załącznik nr 8 do SIWZ

**Opis oferowanych mebli**

**Część I – *Meble gabinetowe i wypoczynkowe***

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, przedstawiam poniższy opis oferowanych mebli.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis produktu** | **Ilość** | **Nazwa handlowa oferowanego produktu** | |
| 1. | **BIURKO NA METALOWEJ PODSTAWIE** **(rys. 1, rys. 2, rys. 5)**  • Wymiary jak na rysunku 2.  • Blat biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 12 mm, w kolorze aluminium (szary mat), mocowany do ramy podblatowej za pomocą śrub WWI i wpustek tworzywowych z gwintem – sposób rozłączny dający możliwość wielokrotnego montażu i demontażu elementu. Obrzeża płyty blatu biurka mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa musi spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu musi odpowiadać klasie E1, gęstości min. 630 kg/m3.  • Rama podblatowa wykonana z profili stalowych 40 mm x 20 mm łączonych (spawanych) ze sobą za pomocą kątowników, narożniki ramy (w miejscu mocowania nóg) są odpowiednio profilowane w taki sposób aby rura wpuszczana w profil aluminiowy nogi dolegała do krzywizn ramy. Malowana proszkowo na kolor aluminium (szary), w strukturze półmat.  • Nogi biurka (cztery) wykonane są z profilu aluminiowego anodowanego w kształcie „łezki”, malowane proszkowo na kolor aluminium (szary), w strukturze półmat. Górna część nogi wyposażona jest  w chromowaną zaślepkę dopasowaną do profilu nogi. Profil wypełniony pianką montażową. Obrys przekroju poprzecznego profilu powinien mieś szerokość 74 mm (±1 mm) oraz długość 143 mm (±1 mm).  • Regulacja wysokości biurka za pomocą stopek, z zakresem regulacji min. 10 mm.  • Z przodu biurka zamontowana za pomocą dwóch mocowań, do ramy podblatowej, osłona dolna, o wymiarach 1800 mm na 350 mm. Wykonana z płyty wiórowej o grubości 18 mm, oklejanej obrzeżem ABS 2 mm, pokrytej od frontu laminatem HPL w kolorze aluminium (szary połysk), wewnętrzna strona osłony melaminowana w kolorze aluminium (szary mat).  • Kanał kablowy zamontowany do ramy podblatowej, o wymiarach dostosowanych do długości biurka, do poprowadzenia okablowania w poziomie, malowany proszkowo na kolor aluminium (szary), w strukturze półmat.  • Możliwość zainstalowania przystawki (z lewej lub prawej strony – rys. 5) mocowanej do ramy biurka za pomocą śrub WWI. | 2 |  | |
| 2. | **DOSTAWKA DO BIURKA, NA METALOWEJ PODSTAWIE (rys. 3, rys. 4, rys. 5 )**  • Wymiary jak na rysunku 4.  • Blat dostawki biurka wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie o grubości 12 mm, w kolorze aluminium (szary mat), mocowany do ramy podblatowej za pomocą śrub WWI i wpustek tworzywowych z gwintem – sposób rozłączny dający możliwość wielokrotnego montażu i demontażu elementu. Obrzeża płyty blatu dostawki biurka mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa musi spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu musi odpowiadać klasie E1, gęstości min. 630 kg/m3. W blacie zamontowane dwa przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy 80 mm, miejsce do ustalenia.  • Rama podblatowa wykonana z profili stalowych 40 mm x 20 mm łączonych (spawanych) ze sobą  za pomocą profili kątowych, narożniki ramy (w miejscu mocowania nóg) są odpowiednio profilowane w taki sposób aby rura wpuszczana w profil aluminiowy nogi dolegała do krzywizn ramy. Malowana proszkowo na kolor aluminium (szary), w strukturze półmat. Od strony przeciwległej do tej, do której zamontowane są nogi, rama wystaje spod blatu dostawki na wymiar niezbędny do połączenia z ramą biurka pod jego blatem, za pomocą śrub WWI (rys. 5).  • Nogi dostawki (dwie) wykonane są z profilu aluminiowego anodowanego w kształcie „łezki”, malowane proszkowo na kolor aluminium (szary),  w strukturze półmat. Górna część nogi wyposażona jest w chromowaną zaślepkę dopasowaną do profilu nogi. Profil wypełniony pianką montażową. Obrys przekroju poprzecznego profilu powinien mieś szerokość 74 mm (±1 mm) oraz długość 143 mm (±1 mm).  • Regulacja wysokości dostawki za pomocą stopek, z zakresem regulacji min. 10 mm.  • Kanał kablowy zamontowany do ramy podblatowej, o wymiarach dostosowanych do długości dostawki biurka, do poprowadzenia okablowania w poziomie, malowany proszkowo na kolor aluminium (szary), w strukturze półmat.  • Możliwość zainstalowania przystawki do ramy biurka (z lewej lub prawej strony – rys. 5), za pomocą śrub WWI. | 2 |  | |
| 3. | **KONTENER MOBILNY Z 3 SZUFLADAMI, BEZUCHWYTOWY (rys. 6, rys 7. )**  • Wymiary jak na rysunku 7.  • Kontener wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, kolor aluminium (szary mat). Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Dodatkowo fronty szuflad kontenera pokryte laminatem HPL – połysk, kolor aluminium. Płyta wiórowa musi spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu musi odpowiadać klasie E1, gęstości min. 630 kg/m3.  • Szuflady:  ˗ górna szuflada ma pełnić funkcję zwykłej szuflady oraz piórnika, piórnik stanowi nakładany wkład tworzywowy z przegrodami do organizacji przestrzeni;  ˗ trzy szuflady zwykłe: wkłady szuflad mają być wykonane ze stali malowanej proszkowo, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady;  ˗ zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera;  ˗ kontener bez uchwytów, ma być otwierany poprzez pochwycenie bocznej części czoła i wysunięcie szuflady.  • Kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa, dwa kółka mają posiadać hamulec.  • Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery muszą być klejone w prasie montażowej i dostarczone w całości. | 2 |  |
| 4. | **KONTENER MOBILNY Z 3 SZUFLADAMI I PIÓRNIKIEM, BEZUCHWYTOWY (rys. 8, rys. 9)**  • Wymiary jak na rysunku 9.  • Kontener wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm, kolor aluminium (szary mat). Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Dodatkowo fronty szuflad kontenera pokryte laminatem HPL – połysk, kolor aluminium. Płyta wiórowa musi spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu musi odpowiadać klasie E1, gęstości min. 630 kg/m3.  • Szuflady:  ˗ górna szuflada ma pełnić funkcję piórnika, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy z przegrodami do organizacji przestrzeni;  ˗ trzy szuflady zwykłe: wkłady szuflad mają być wykonane ze stali malowanej proszkowo, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady;  ˗ zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, kontener ma być wyposażony w system zamykający cały pion szuflad jednocześnie oraz wyposażony w blokadę wysuwu drugiej szuflady - jako zabezpieczenie przed przeważeniem i niekontrolowanym przechyłem kontenera;  ˗ kontener bez uchwytów, ma być otwierany poprzez pochwycenie bocznej części czoła i wysunięcie szuflady;  - pierwsza szuflada pełniąca rolę piórnika oraz kolejna, będącą pierwszą ze zwykłych szuflad, mają razem wysokość jednej z pozostałych dwóch zwykłych szuflad.  • Kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa, dwa kółka mają posiadać hamulec.  • Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery muszą być klejone w prasie montażowej i dostarczone w całości. | 2 |  |
| 5. | **SZAFA KARTOTEKOWA WYSOKA, PRZESZKLONA (rys. 10, rys. 11 )**  • Wymiary jak na rysunku 11.  • Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Kolorystyka płyt: aluminium (szary mat). Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1, gęstości min. 630 kg/m3. Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm.  • Front (drzwi) – drzwi szklane mają być wykonane z bezbarwnego hartowanego szkła o grubości 4 mm, umieszczone w aluminiowej ramce. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°.  • Cztery półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.  • W szafach mają się znajdować regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy Ø 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.  • Uchwyty zastosowane w szafach mają być jednopunktowe.  • Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.  • Szafa ma być wyposażona w cokół metalowy malowany proszkowo na kolor aluminium (szary), w strukturze półmat, który ma zabezpieczać szafę przed uszkodzeniami np.: podczas sprzątania pomieszczeń, w których znajdują się meble. | 6 |  |
| 6. | **SZAFA KARTOTEKOWA NISKA, PRZESZKLONA (rys. 12, rys. 13)**  • Wymiary jak na rysunku 13.  • Szafa wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz 28 mm. Kolorystyka płyt: aluminium (szary mat). Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1, gęstości min. 630 kg/m3. Wieniec dolny, boki oraz ściana tylna szafy ma być wykonana z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości 28 mm.  • Front (drzwi) – drzwi szklane mają być wykonane z bezbarwnego hartowanego szkła o grubości 4 mm, umieszczone w aluminiowej ramce. Fronty mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110°.  • Dwie półki wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy.  • W szafach mają się znajdować regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy Ø 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy.  • Uchwyty zastosowane w szafach mają być jednopunktowe.  • Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.  • Szafa ma być wyposażona w cokół metalowy malowany proszkowo na kolor aluminium (szary), w strukturze półmat, który ma zabezpieczać szafę przed uszkodzeniami np.: podczas sprzątania pomieszczeń, w których znajdują się meble. | 6 |  |
| 7. | **FOTEL OBROTOWY (rys. 14, rys. 15)**  • Wymiary jak na rysunku 15.  • Fotel obrotowy menadżerski z precyzyjnym wykończeniem skórzanym połączonym z elementami aluminiowymi, w całości tapicerowany wysokiej jakości skórą licową niekorygowaną, o jakości potwierdzonej raportem technicznym w oparciu o normę PN-EN 13336. Kolor skóry do ustalenia. Wykonawca zaproponuje co najmniej pięć kolorów, w tym ecru i szary.  • Oparcie wysokie połączone jednolicie z siedziskiem, wyposażone w zintegrowany zagłówek (bez możliwości regulacji). Oparcie od spodu wykończone listwą chromowaną, płynnie łączącą się z podłokietnikami.  • Wyposażony w mechanizm Rocker ukryty we wnętrzu eleganckiej aluminiowej obudowy, umożliwiający regulację: wysokości siedziska oraz kąta odchylenia oparcia i siedziska, z możliwością blokowania w pozycji prostopadłej. Ruch do przodu eliminuje efekt uciskania ud podczas pracy przy biurku. Kąt odchylenia oparcia +12°, kąt podchylenia do przodu -3°.  • Stelaż oparcia metalowy wyposażony w sprężyny faliste zalane maszynowo pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m3, stelaż siedziska metalowy zalany maszynowo pianką poliuretanową o gęstości 80 kg/m3.  • Podłokietniki aluminiowe otwarte, wyprowadzone z oparcia fotela, z poliuretanową nakładką na podłokietnik, tapicerowaną naturalną skórą w kolorze tapicerki fotela.  • Podstawa pięcioramienna wykonana z odlewu aluminiowego polerowanego na chrom połysk. W podstawie zamontowane kółka do powierzchni twardych  z hamulcem.  • Amortyzator gazowy w obudowie chromowanej, umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska.  • Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)  • Wymagane potwierdzenie zgodności z normą EN 1335:1:2:3, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. | 2 |  |
| 8. | **FOTEL WYPOCZYNKOWY (rys. 16, rys. 17)**  • Wymiary jak na rysunku 17.  • Fotel tapicerowany wysokiej jakości skórą licową niekorygowaną o jakości potwierdzonej raportem technicznym w oparciu o normę PN EN 13336. Kolor skóry do ustalenia. Wykonawca zaproponuje co najmniej pięć kolorów, w tym ecru i szary.  • Stelaż wewnętrzny fotela wykonany z litego drewna, o konstrukcji skrzyniowej, z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych.  • Stelaż (nogi) stalowy chromowany, w kształcie płozy o przekroju 40 mm x 10 mm. Mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, „wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), bez widocznych elementów mocujących.  • Podłokietniki oraz oparcie fotela w formie brył prostopadłościennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko.  • Siedzisko i oparcie wykonane jako niezależne elementy (poduchy), mocowane do kubełka (stelaża) zamkiem błyskawicznym.  • Wypełnienie siedziska i oparcia fotela wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej ciętej o gęstości 35 kg/m3.  • Wymagany raport z badań potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15373:2007. | 4 |  |
| 9. | **SOFA WYPOCZYNKOWA 3-osobowa (rys. 18, rys. 19)**  • Wymiary jak na rysunku 19.  • Sofa tapicerowana wysokiej jakości skórą licową, niekorygowaną o jakości potwierdzonej raportem technicznym w oparciu o normę PN EN 13336. Kolor skóry do ustalenia. Wykonawca zaproponuje co najmniej pięć kolorów, w tym ecru i szary.  • Stelaż wewnętrzny sofy wykonany z litego drewna, o konstrukcji skrzyniowej, z elementami płyty pilśniowej, sklejki oraz sprężyn falistych.  • Stelaż (nogi) stalowy chromowany, w kształcie płozy o przekroju 40 mm x 10 mm. Mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny podłokietnika w jego dolnej części, „wpuszczony” w płaszczyznę podłokietnika (powierzchnia podłokietnika oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), bez widocznych elementów mocujących.  • Podłokietniki oraz elementy oparcia sofy (trzy) w formie brył prostopadłościennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko.  • Siedzisko i oparcie wykonane jako niezależne elementy (poduchy), mocowane do kubełka (stelaża) zamkiem błyskawicznym.  • Wypełnienie siedziska i elementów oparcia sofy wykonane z wysokoodbojnej pianki poliuretanowej ciętej o gęstości 35 kg/m3.  • Wymagany raport z badań potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15373:2007 | 2 |  |
| 10. | **STOLIK OKOLICZNOŚCIOWY (rys. 20, rys. 21)**  • Wymiary jak na rysunku 21.  • Blat stolika o konstrukcji skrzyniowej, zamkniętej, wykonany z płyty wiórowej, wykończony ze wszystkich stron laminatem wysokociśnieniowym HPL,  w kolorze szarym mat.  • Stelaż (nogi) stalowy chromowany, w kształcie płozy, wykonanej z płaskownika o przekroju 40 mm x 10 mm, zagięcie po łuku. Mocowany do pionowej, przedniej oraz tylnej płaszczyzny blatu stolika, „wpuszczony” w płaszczyznę blatu (powierzchnia boczna blatu oraz profilu płozy tworzą jedną płaszczyznę), bez widocznych elementów mocujących. | 2 |  |

W załączeniu do powyższego opisu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, przekazuję **foldery oferowanych mebli, zawierające co najmniej zdjęcie produktu w formacie A5 lub większym, nazwę/symbol/numer katalogowy oraz nazwę producenta produktu.**

*.................................................................. .........................................................*

*(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych   
 do występowania w imieniu Wykonawcy)*

**Opis oferowanych mebli**

**Część II – *Meble konferencyjne***

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, przedstawiam poniższy opis oferowanych mebli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis produktu** | **Ilość** | **Nazwa handlowa oferowanego produktu** |
| 1. | **KRZESŁO KONFERENCYJNE (rys. nr 22)**  • Wymiary:  o szerokość całkowita krzesła 580-620 mm;  o głębokość całkowita krzesła 540-570 mm;  o wysokość całkowita krzesła 800-900 mm;  o wysokość siedziska 420-500 mm.  • Siedzisko i oparcie  o miękkie, tapicerowane oparcie i siedzisko;  o oparcie tapicerowane z obydwu stron;  • Tapicerka  o 100% poliester lub 100% polipropylen, kolor granatowy;  o odporna na ścieranie;  o atest na trudnozapalność.  • Rama  o Monolityczna, stalowa – malowana proszkowo na kolor aluminium;  o przednie nogi wraz z podłokietnikami wykonane z jednego elementu dla każdej strony, profil płaski;  o tylne nogi wykonane z jednego elementu o przekroju kołowym podtrzymujące siedzisko i oparcie, połączone poprzez spawanie z podłokietnikami  i przednimi nogami;  o podłokietniki z drewnianymi nakładkami, kolor do ustalenia.  • Możliwość składowania w stosie (min. 3 szt.) | 20 |  |
| 2. | **STÓŁ BIUROWY**  • Stół biurowy na metalowej podstawie o wymiarach szer. 1400 mm x gł. 600 mm x wys. 740 mm (+ 25 mm regulacji).  • Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o gr. min. 35 mm, dwustronnie laminowanej melaminą, kolor szary, matowy. Obrzeża płyty blatu biurka mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Płyta wiórowa musi spełniać wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu musi odpowiadać klasie E1, gęstości min. 630 kg/m3.  • Stelaż stołu spawany, wykonany z profili stalowych zamkniętych 40 mm x 20 mm, nogi o przekroju Ø 40 mm. Całość malowana proszkowo na kolor szary, matowy. Nogi z regulacją. Zakres regulacji min. 20 mm. Stopka wykonana za stali nierdzewnej podklejona podkładką gumową. Odległość pomiędzy nogami, wzdłuż dłuższego boku min. 1250 mm  • Minimalna całkowita wysokość stołu (stelaż z blatem, przy maksymalnie wkręconej stopce) 740 mm. | 7 |  |

W załączeniu do powyższego opisu, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, przekazuję **foldery oferowanych mebli, zawierające co najmniej zdjęcie produktu w formacie A5 lub większym, nazwę/symbol/numer katalogowy oraz nazwę producenta produktu.**

*.................................................................. .........................................................*

*(miejscowość i data) (podpis osoby/osób uprawnionych   
 do występowania w imieniu Wykonawcy)*