Postępowanie nr OKI.F-2.2431.19.2024

**Zakup z dostawą 3 sztuk profesjonalnych niszczarek do pracy ciągłej o dużej mocy i wydajności do urzędu dla pracowników Oddziału GDDKiA w Kielcach niezbędnych do codziennej pracy.**

**Parametry niszczarki:**

Wysoko wydajna niszczarka biurowa do formatu maksymalnie A3 zapewniająca bezpieczeństwo   
i komfort pracy tzn. profesjonalnej niszczarki do pracy ciągłej (cichy silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę) o dużej mocy i wydajności przeznaczone do dużych biur i urzędów.

|  |  |
| --- | --- |
| **Szczelina podawcza:** | |
| **dla papieru:** | co najmniej 300 mm |
| **System cięcia:** | paskowo-odcinkowy (cross cut), dopuszczalny paskowy |
| **Minimalna ilość  niszczonych kartek:** | 20 (przy gramaturze 70 g/m²) |
| **Pojemność kosza na ścinki:** | co najmniej 120 litrów |
| **Poziom bezpieczeństwa (Nowa norma DIN 66399):** | |
| **• kategoria P :** | P-4 |
| **• kategoria Tx:** | T-4 |
| **• kategoria Ex:** | Ex-3 |
| **• kategoria O:** | O-3 |
| **• kategoria F:** | F-1 |
| **Pozostałe parametry:** | |
| **• niszczy karty plastikowe:** | Tak |
| **• niszczy płyty CD:** | Tak |
| **• odporna na zszywki biurowe:** | Tak |
| **• odporna na spinacze biurowe:** | Tak |
| **• automatyczny START/STOP:** | Tak |
| **• zabezpieczenie przed przegrzaniem:** | Tak |
| **• automatyczne wyłączenie:** | Tak |
| **• zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy):** | Tak |
| **• kółka:** | Tak |
| **• rewers  :** | Opcjonalnie automatyczny |
| **Dodatkowe cechy niszczarki:** | fotokomórka, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na ścinki, automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem, opcjonalnie automatyczne smarowanie noży tnących, kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, hartowane stalowe noże tnące odporne na spinacze i zszywki, obudowa na kółkach umożliwiająca łatwe przemieszczanie niszczarki. |
| **Gwarancja:** | |
| **• gwarancja na noże tnące:** | Dożywotnia |
| **• gwarancja na urządzenie:** | minimum 2 lata |

**Realizacja zamówienia:**

Dostawa w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego zamówienia przez Zamawiającego wraz z wniesieniem, rozpakowaniem i instalacją w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu   
tj. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Kielcach przy ul. Paderewskiego 43/45.