Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego nie wcześniej niż 2021 roku samochodu osobowo – dostawczego dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach.
2. Samochód osobowy stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
3. Minimalne wymagania Zmawiającego dotyczące samochodu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Warunki techniczne, parametry lub wyposażenie | Wymagania |
| 1. | Rok produkcji | Fabrycznie nowy z 2021 lub 2022 roku |
| 2. | Typ nadwozia | Combi-van/ furgon typu osobowo-dostawczy |
| 3. | Liczba miejsc siedzących | Min. 5 |
| 4. | Kolor | Preferowany lakier w jasnym odcieniu |
| 5. | Tapicerka | Materiałowa w ciemnym odcieniu |
| 6. | Długość | Min. 4400 mm |
| 7. | Szerokość ze złożonymi lusterkami | Min. 1800 mm |
| 8. | Rozstaw osi | Min. 2700mm |
| 9. | Rozstaw kół przód | Min. 1500 mm |
| 10. | Pojemność bagażnika | Min. 500 dm³ |
|  |  |  |
| 11. | Rodzaj paliwa | Benzyna lub Diesel |
| 12. | Pojemność silnika | Min. 1100 cm³ |
| 13. | Moc silnika | Min.100 KM |
| 14. | Skrzynia biegów | Manulana lub automatyczna |
| 15. | Napęd | Na przednią oś |
| 16. | Pojemność zbiornika paliwa | Min. 50 l |
| 17. | Norma emisji spalin | Euro 6 |
| 18. | Emisja CO² | Max. 165 g/km |
| 19. | Maks. moment obrotowy | Min. 205Nm |
|  |  |  |
| 20. | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | Wymagany |
| 21. | Poduszki powietrzne przednie | Kierowcy i pasażera |
| 22. | Poduszki powietrzne boczne | Kierowcy i pasażera |
| 23. | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa | Z przodu i z tyłu |
| 24. | Czujniki parkowania | Min. z tyłu |
| 25. | Światła do jazdy dziennej | Wymagane |
| 26. | Przednie światła przeciwmgielne | Wymagane |
| 27. | System kontroli ciśnienia w oponach | Wymagany |
| 28. | Zagłówki | Wymagane |
|  |  |  |
| 29. | Centralny zamek | Sterowany pilotem |
| 30. | Lusterka boczne | Podgrzewane |
| 31. | Szyby boczne przednie | Elektryczne sterowniki |
| 32. | Klimatyzacja | Manualna lub automatyczna |
| 33. | Immobilizer | Wymagany |
| 34. | Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | Wymagana |
| 35. | Komputer | Menu w języku polskim |
| 36. | Oparcie tylnej kanapy | Składane, dzielone co najmniej na dwie części |
| 37. | Oświetlenie wewnętrzne | Min. 2 lampki |
| 38. | Oświetlenie bagażnika | Wymagane |
| 39. | Tempomat | Wymagany |
| 40. | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Wymagany |
| 41. | Radio | Fabryczne z głośnikami min. z przodu |
| 42. | Ogrzewanie tylnej szyby | Wymagane |
| 44. | Fotel kierowcy | Z regulacją wysokości |
| 45. | Obręcze kół | Aluminiowe lub stalowe, dopuszcza się koła z felgami stalowymi z kompletem kołpaków/półkołpaków |
| 46. | Opony | Letnie, min. 15 cali |
| 47. | Atestowana gaśnica | Wymagana |
| 48. | Trójkąt ostrzegawczy | Wymagany |
| 49. | Dywaniki gumowe | Min. przód |
| 50. | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem | Wymagana |
| 51. | Dwa komplety kluczyków | Wymagane (Zamawiający dopuszcza jeden kluczyk  z centralnym zamkiem, a drugi bez pilota) |

1. Szacowany, roczny przebieg pojazdu wynosi do 35 000 km.
2. Wymagania dotyczące gwarancji:
3. Wymagany minimalny okres gwarancji producenta wynosi 24 miesiące lub co najmniej 70 000,00 km przebiegu w zależności od tego, która okoliczność nastąpi szybciej.
4. Wymagany okres gwarancji na powłokę lakierniczą i korozję powierzchniową wynosi 24 miesiące.
5. Wymagany okres gwarancji na perforację blach wynosi 72 miesiące.
6. Terminy gwarancji liczone będą od daty odbioru pojazdu.
7. Przeglądy okresowe do określonego przebiegu.
8. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie całkowitą cenę przeglądów okresowych do przebiegu co najmniej 70 000 km.
9. W przypadku, gdy u danego Wykonawcy gwarancyjna obsługa serwisowa jest świadczona jest domyślnie do wyższego pułapu przebiegu – Wykonawca jest uprawniony   
   do zaoferowania wyższego wymiaru przebiegu z zachowaniem wszystkich pozostałych wymagań.
10. Wykonawca zapewni Zamawiającemu serwis pogwarancyjny w autoryzowanym przez producenta punkcie serwisowym w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
11. Cena powinna uwzględniać wszystkie wymagane dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji producenta czynności serwisowe i materiały eksploatacyjne, których wymiany producent wymaga do utrzymania gwarancji (typu: oleje, filtry płyny, paski).
12. W każdym przypadku, gdy zgodnie z warunkami gwarancji producenta – przewidziana jest obowiązkowa dla utrzymania uprawnień gwarancyjnych wymiana określonego materiału lub podzespołu po przejechaniu przez pojazd danej liczby kilometrów lub przed upływem wskazanego przez producenta okresu użytkowania pojazdu w czasie trwania gwarancji (min. 24 miesiące) – należy wliczyć te elementy do podanych cen przeglądów okresowych
13. Wykonawca zobowiązany jest podać przebieg kilometrów, po przejechaniu, których pojazd podlega przeglądowi, liczbę przeglądów.
14. Wraz z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie rzeczy służące do korzystania z samochodu oraz dokumenty związane z samochodem wymagane   
    do rejestracji i wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
15. kartę pojazdu;
16. świadectwo homologacji;
17. instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim;
18. książkę gwarancyjną w języku polskim wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju;
19. apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem;
20. dwa komplety kluczyków;
21. atestowaną gaśnicę;
22. trójkąt ostrzegawczy;
23. pozostałe dokumenty, tj. wymagane atesty, świadectwo zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem o danych i informacjach niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, oryginał faktury zakupu pojazdu.