Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**I Zamawiający**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, al. Bohaterów Warszawy 33,   
70-340 Szczecin.

**II Tryb udzielenia zamówienia**

Zamówienie jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605) - wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN (netto)

**III Przedmiot zamówienia**

**Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan techniczny przeznaczonego do celów opałowych budynków administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie,**

**Rejon Szczecinek: do zasilania kotłowni Obwodu Drogowego Bobolice przy węźle WD1 km 48+420 (węzeł Bobolice).**

**2. Zapotrzebowanie szacunkowa ilość:**

Około 19 900 litrów rocznie, ok. 49 800 litrów w trakcie trwania umowy

– do zbiorników magazynowych 2 szt. o łącznej pojemności 12 800 l.

**3. Parametry techniczne:**

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan techniczny przeznaczonego do celów opałowych do budynków administrowanych przez GDDKiA Oddział w Szczecinie o parametrach technicznych zgodnych z normą PN-C-96008:1998P.

Ciekły propan musi spełniać wymagania jakościowe określone Polską Normą (PN–C–96008: 1998P) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących składu, wartości opałowych   
i charakteryzować się następującymi parametrami:

- ciężar ciekłego propanu - min. 0,495 kg/dm3,

- wartość opałowa – min. 45,64 MJ/kg,

- zawartość siarki oraz oleju mineralnego – max. 0,005%,

- zawartość siarkowodoru, wody, amoniaku – 0%,

- zawartość propanu - C3 – min. 90%,

- zawartość butanu – C4 – max. 10%,

- zawartość metanu – C1 - max. 0,1%,

- zawartość etanu – C2 - max. 5,5%.

**4. Termin realizacji zamówienia**

od 01.01.2025 r. do 30.04.2027 r.

**5. Miejsce dostawy**

Obwód Drogowy Bobolice przy węźle WD1 km 48+420 (węzeł Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie, 76-020 Bobolice, ul. Mickiewicza 21).

**6. Transport**

Transport gazu powinien odbywać się samochodem cysterną przeznaczoną do przewozu paliw płynnych z zalegalizowanym licznikiem tankowanego paliwa.

**7. Warunki dostawy**

* Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć gaz własnym transportem i na własny koszt.
* Wykonawca dostarczy Odbiorcy:

zadanie nr 1: ok. 62 250 litrów gazu płynnego,

do celów grzewczych do zbiorników do tego przeznaczonych zlokalizowanych

na terenie zadanie nr 1: Obwodu Drogowego Bobolice;

sukcesywnie w miarę potrzeb.

* Gaz musi spełniać wymogi jakościowe określone w Polskiej Normie

(PN-C-96008:1998P) w sprawie wymagań jakościowych dotyczących składu   
i wartości opałowych.

* Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, w ilościach określonych przez Zamawiającego, nie później niż 72 godz. od złożenia telefonicznego zamówienia przez Zamawiającego.
* Na dzień roboczy przed dostarczeniem partii gazu dostawca powiadomi odbiorcę telefonicznie lub pisemnie o terminie planowej dostawy.
* Realizacja dostawy tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 08:30 do 15:00.

**8. Kontrola jakości dostawy**

Wymaga się, aby dostawca przedłożył świadectwo jakości na każdą dostarczoną dostawę gazu. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego paliwa odbiorca zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarcza gaz próbki i wykonania badania   
do wybranego przez siebie akredytowanego laboratorium. W przypadku wystąpienia szkody w instalacji zasilającej lub grzewczej odbierającego wynikłe i udowodnione z winy niezgodnej z normą jakości paliwa dostawca pokryje koszty napraw.

**IV Warunki udziału w postępowaniu**

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

* Posiadają aktualną koncesję na prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.
* Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
* Dysponują specjalistycznymi pojazdami do przewozu gazu płynnego.
* Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
* Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 108 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**V Wykaz oświadczeń w celu poświadczenia spełnienia warunków do udziału   
w postępowaniu**

* Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
* Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia oraz, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie powyższego zamówienia- załącznik.
* Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik.

**VI Kryterium wyboru oferty**

Najniższa cena ofertowa- 100%

**VII Sposób obliczenia kosztu dostawy gazu**

* Cena oferty powinna zawierać koszt wszystkich obowiązków do zrealizowania przedmiotu zamówienia np. transport czy marżę.
* Ofertę można złożyć na całość zamówienia, tj. wszystkie zadania albo poszczególne zadania – do wyboru.
* Zamawiający jest zwolniony z płatności akcyzy na cele opałowe dlatego w ofercie należy podać cenę jednostkową za 1 litr gazu bez akcyzy.
* Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego płynnego propanu, według iloczynu ilości odebranego paliwa oraz ceny jednostkowej za 1 litr płynnego propanu w dniu dostawy. W cenie jednostkowej paliwa należy uwzględnić koszty zakupu, dystrybucji, transportu, koszty badań, narzuty oraz podatki.
* Wykonawca zobowiązany jest do określenia ceny ofertowej w powiązaniu z ceną hurtową płynnego propanu oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą marży/upustu. Rozliczeniowa cena jednostkowa dostawy, wg której Dostawca otrzyma wynagrodzenie za poszczególne dostawy wyliczana będzie w dniu dostawy wg wzoru:

C Dostawcy = C producenta x W Dostawcy X ilość (l)

Gdzie:

C Dostawcy – cena jednostkowa netto ciekłego propanu Dostawcy w dniu dostawy

C producenta – cena jednostkowa netto, hurtowa, producenta w dniu dostawy

W Dostawcy – marża/upust Dostawcy podany w ofercie i obliczony w Formularzu

Cenowym,

X ilość (l) – ilość dostarczonego ciekłego propanu.

* Do cen netto doliczony będzie podatek VAT.
* Cena hurtowa producenta w dniu realizacji poszczególnych partii dostawy musi być podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz przekazana przez Wykonawcę wraz z fakturą.
* Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczanego płynnego propanu.
* Podana w ofercie marża/upust będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
* W trakcie realizacji zamówienia cena za gaz będzie podlegała waloryzacji zgodnie   
  ze zmianami notowań cen gazu poprzedzających datę dostawy.
* Cena oferty powinna zawierać podatek VAT zgodnie z przepisami o podatku   
  od towarów i usług.
* Należność dla Wykonawcy zrealizowana zostanie zgodnie z fakturą w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy wskazany w umowie przez wykonawcę.
* Faktury będą wystawiane na adres:

Generalna Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53 00-874 Warszawa

NIP 526 26 05 735 zaś płatnikiem będzie:

GDDKiA Oddział Szczecin Rejon Szczecinek, ul. Pilska 30,   
78-400 Szczecinek.

* Adresem do korespondencji i odbioru faktur jest:

GDDKiA Oddział Szczecin Rejon Szczecinek, ul. Pilska 30,   
78-400 Szczecinek.