**1```1 1** Załącznik nr 3b

Zn. spr. SA.270.14.2021

**OPIS TECHNICZNY**

**OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W**

**LEŚNICTWIE PIEKARY**

1. **INWESTOR :**

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 175

1. **ADRES PLANOWANEJ INWESTYCJI :**

Obręb ewidencyjny Stanisławów Pierwszy, działka ewidencyjna nr 193/1, gmina Szczerców

1. **DANE LOKALIZACYJNO – SYTUACYJNE :**

Działka ewidencyjna nr 193/1, obręb Stanisławów Pierwszy, gmina Szczerców.

1. **DANE TECHNICZNE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW :**

**(budynek gospodarczy z szopą)**

1. Fundamenty gr. ok.20 cm i wysokości ok. 40 cm - z pustaków betonowych na zaprawie (bud. gospodarczy)
2. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków szlakowych i cegły gr. ok. 20 cm (bud. gospodarczy), drewniane z desek gr. 19 mm na konstrukcji nośnej drewnianej (szopa)
3. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej gr. 12 cm (bud. gospodarczy)
4. Strop żelbetowy gr. ok. 10 cm – ok. 36,00 m2  (bud. gospodarczy)
5. Więźba dachowa - drewniana, dwuspadowa (bud. gospodarczy),

jednospadowa (szopa)

1. Pokrycie dachu – blacha ocynkowana na łatach drewnianych – ok. 93,00 m2 (bud. gospodarczy i szopa)
2. Posadzka – brak

**(zewnętrzna piwnica murowana):**

1. Fundamenty – brak
2. Ściany zewnętrzne gr. ok. 20 cm– z pustaków szlakowych
3. Strop żelbetowy gr. ok. 10 cm – ok. 16,6 m2
4. Posadzka – wylewka z gruzobetonu gr. ok. 10 cm – 8,74 m2.
5. **WYMIARY OBIEKTÓW :**

**(budynek gospodarczy z szopą):**

1. Długość - 14,80 m
2. Szerokość - 4,10 m
3. Wysokość w kalenicy - 3,70 m

**(zewnętrzna piwnica murowana):**

1. Długość - 4,60 m
2. Szerokość - 2,60 m
3. Wysokość - 1,6 m
4. **DANE O STANIE TECHNICZNYM OBIEKTÓW, ICH WYPOSAŻENIA :**
5. Stan techniczny obiektów – zły
6. Wyposażenie obiektów (instalacje)
7. elektryczna – brak
8. wodociągowa – brak

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Skibiński