|  |
| --- |
| Wieluń, dnia |
| Znak spr.: SA.270.44.2022 |
|  |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 2

Przedmiotem umowy jest dostawa kruszywa wraz z jego wbudowaniem na zniszczone odcinki dróg leśnych, na terenie Nadleśnictwa Wieluń, w celu udrożnienia ich przejazdu w następującej szacowanej ilości:

Kruszywo łamane – mieszanka 31,5-63 + transport + rozłożenie - 621 ton;

Kruszywo łamane - mieszanka 0-31,5 + transport + rozłożenie – 1107 ton;

- Leśnictwo Czarnożyły

Droga leśna:

- oddziały 331/338

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 54 ton



Droga leśna:

- oddziały 309

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5-63 – około 108 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Łącznie: 162 tony

- Leśnictwo Sieniec

Droga leśna:

- oddziały 386

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 54 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Droga leśna:

- oddziały 379

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 81 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Droga leśna:

- oddziały 385/386, 390

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 81 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Łącznie: 297 ton

- Leśnictwo Radoszewice

Droga leśna:

- oddziały 41, 42


- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 81 ton



Droga leśna:

- oddziały 29, 31

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 108 ton



Droga leśna:

- oddziały 1A, 2

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 81 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Łącznie: 270 tony

- Leśnictwo Siemkowice

Droga leśna:

- oddziały 81/80, 85

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 81 ton




Droga leśna:

- oddziały 48/55

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 81 ton



Łącznie 216 tony

- Leśnictwo Mokry Las

Droga leśna:

- oddziały 99AA,104,103,108

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 81 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Droga leśna:

- oddziały 119/118, 115/114

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 81 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Łącznie: 216 ton

- Leśnictwo Jodłowiec

Droga leśna p-poż nr 28

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 54 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 135 ton


Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Droga leśna p-poż nr 39

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 108 ton



Droga leśna p-poż nr 40

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 27 ton

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 31.5 - 63 – około 54 ton



Łącznie 405 ton

Leśnictwo Niżankowice

Droga leśna p-poż nr 30

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około 54 ton



Droga leśna p-poż nr 37

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około108 ton

Obraz zawierający mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Droga leśna p-poż nr 37

- uzupełnienie ubytków: kruszywem frakcji 0-31.5 – około108 ton



Łącznie: 270 tony

RAZEM: 1836 ton