**Tabela elementów rozliczeniowych:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Składając ofertę na: | | | | | | |
| Wykonanie badań i **czynności rozpoznawczych podłoża gruntowego pod istniejącą konstrukcją nawierzchni planowanej do remontu/przebudowy drogi krajowej nr 73, na odcinkach:**  **Stopnica - Mietel -Szczeglin od km 75+900 do km 79+400 – 3,500 km - 7 otworów.**  **Rataje Karskie - Most w Szczucinie od km 90+900 do km 91+742– 0,842 km - 2 otwory.** | | | | | | |
| oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ceną podaną w Formularzu: | | | | | | |
| L.p. | Zakres prac | | | Ilość w szt/mb | Cena jednostkowa netto w [PLN] | Cena całościowa netto w [PLN] |
| 1. | Program badań nawierzchni – szt. | | | 1 komplet zawierający 4 egzemplarze |  |  |
| 2. | Wiercenia (min. 2 m w warstwie nośnej poniżej istniejącej konstrukcji nawierzchni) - mb | | | 27 |  |  |
| 3. | Sondowania dynamiczne, statyczne, FVT - mb | | | 27 |  |  |
| 4. | Komplet badań laboratoryjnych wykonanych w jednym otworze geotechnicznym: wilgotność naturalna, skład granulometryczny, zawartość części organicznych, granice konsystencji, wskaźnik piaskowy, kapilarność bierna, współczynnik filtracji – szt. | | | 9 |  |  |
| 5. | Raport (opinia geotechniczna) z wykonanych badań geotechnicznych – szt. | | | 1 komplet zawierający 4 egzemplarze |  |  |
|  |  |  |  | | Razem netto: |  |
|  |  |  |  | | Vat: |  |
|  |  |  |  | | Razem brutto: |  |