................................................., dnia ......................

*(miejscowość)*

...............................................................................

*(pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji)*

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej

w Pucku

ul. Mestwina 11

WNIOSEK

o połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych

systemu sygnalizacji pożarowej z centrum alarmowym PSP

......................................................................................................................................................................................................................

*(nazwa i siedziba wnioskodawcy)*

......................................................................................................................................................................................................................

zwraca się z wnioskiem o określenie warunków połączenia z alarmowym centrum odbiorczym PSP oraz umożliwienie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie:

......................................................................................................................................................................................................................

*(nazwa i adres obiektu)*

......................................................................................................................................................................................................................

Występując z powyższym wnioskiem akceptujemy i zobowiązujemy się   
do przestrzegania Zarządzenia nr 10/2022 Komendanta Powiatowego PSP w Pucku z dnia   
16 maja 2022 r. w sprawie stosowania wymagań organizacyjno – technicznych dotyczących uzgadniania przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej   
w Pucku i sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej PSP w Pucku, a w szczególności:

1. dokonywania przeglądu technicznego urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych w obiekcie, a w przypadku ich nadmiernej awaryjności, do ich modernizacji lub wymiany,
2. ponoszenia wszystkich kosztów związanych z instalacją i eksploatacją torów systemu transmisji alarmów,
3. przekazania do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, lub co najmniej stanowiących jej integralną część warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz jego planów (szczegółowy wykaz niezbędnych danych stanowi „załącznik do wniosku”),
4. niezwłocznego uzupełniania i przekazywania do operatora systemu transmisji alarmów oraz do tut. Komendy wszelkich zmian abonenta, np. zmian numerów telefonów kontaktowych (alarmowych) oraz osób odpowiedzialnych za ochronę obiektu, zmian nazwy obiektu, zmian w prowadzonej działalności itd.
5. bieżącego szkolenia pracowników odpowiedzialnych za ochronę obiektu (w tym po każdej zmianie pracowników odpowiedzialnych za ochronę obiektu) w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej (abonent ponosi odpowiedzialność za ww. szkolenie),
6. pokrywania kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez PSP w odpowiedzi na fałszywe alarmy, generowane przez system sygnalizacji pożarowej zamontowany w obiekcie.

............................................................................

(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

WYKAZ DANYCH

niezbędnych do przekazania do KP PSP w Pucku w celu ich wykorzystania na potrzeby planowania, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych

1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,
2. Plany obiektu, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
3. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji,
4. odległości od obiektów sąsiadujących,
5. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
6. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
7. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
8. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
9. podziału obiektu na strefy pożarowe,
10. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
11. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowych, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
12. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
13. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
14. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Ww. dane należy do KP PSP w Pucku przekazać w formie elektronicznej oraz papierowej. Komendant Powiatowy PSP w Pucku zastrzega sobie prawo zmiany ww. formy.

Do sporządzania ww. planów należy stosować symbolikę i zasady określone Polskimi Normami:

* PN-N-01256-01 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,
* PN-N-01256-02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja,
* PN-N-01256-04 – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe,
* PN-N-01256-05 – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych,
* PN-ISO 6790 – Sprzęt i urządzenia do zabezpieczenia przeciwpożarowego i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach obrony,
* PN-ISO 7010 – Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej,
* PN-EN 81-72 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Dźwigi dla straży pożarnej,
* PN-EN 81-73 – Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.