## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dostawa samochodu osobowego segmentu C dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze.**

**Zamówienie z prawem opcji.**

**Zadanie podstawowe –** Dostawa 1 sztuki samochodu segmentu **C**.

Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, z homologacją (umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie do ruchu na obszarze UE) oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Samochód nie może być zarejestrowany.

**Tabela z określeniem wymagań minimalnych dla dostarczanego samochodu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis** |  | **Wymagania minimalne** |
| **Rok produkcji:** |  | 2025 |
| **Dane techniczne** | 1 | Wersja nadwozia: SUV |
| 2 | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna |
| 3 | Liczba drzwi: 5 |
| 4 | Liczba miejsc siedzących: 5 |
| 5 | Kolor: dowolny- preferowany biały |
| 6 | Rozstaw osi: min. 2680 mm |
| **Układ napędowy** | 1 | Silnik spalinowy o napędzie benzynowym (benzyna bezołowiowa) Minimalna moc silnika: nie mniej niż 120 KM |
| 2 | Norma emisji spalin: EURO 6 lub wyższa |
| 3 | Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna |
| 4 | Rodzaj napędu: 4x4 |
| **Bezpieczeństwo** | 1 | Autoalarm |
| 2 | Centralny zamek sterowany pilotem |
| 3 | ABS |
| 4 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, boczne lub kurtynowe |
| 5 | Immobilizer |
| **Wyposażenie** | 1 | Elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi |
| 2 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne |
| 3 | Wspomaganie kierownicy |
| 4 | Tempomat |
| 5 | Klimatyzacja: manualna lub automatyczna |
| 6 | Podgrzewana kierownica |
| 7 | Podgrzewane fotele przednie |
| 8 | Przednie i tylne czujniki parkowania |
| 9 | Radioodtwarzacz |
| 10 | Bluetooth |
| 11 | Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz  z podnośnikiem i kluczem |
| 12 | Dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń |
| 13 | Wkład ochronny do bagażnika |
| 14 | Hak holowniczy- wypinany |
| 15 | Pokrowce ochronne na siedzenia |
| 16 | Opony zimowe na felgach stalowych |
| 17 | Pakiet serwisowy na 4 lata |
| **Transport** |  | Wykonawca dostarczy pojazd na koszt własny do GDDKiA Racula- Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra lub do Autoryzowanego Salonu Sprzedaży w miejscu Zamawiającego |
| **Dokumentacja** |  | Najpóźniej w dniu dostawy/odbioru pojazdu Wykonawca przekaże:   * komplet dokumentów w języku polskim wymaganych do zarejestrowania pojazdu * fakturę * kartę gwarancyjną o ile producent przewiduje * listę punktów serwisowych (ASO) na terenie całego kraju, * instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim |
| **Serwis** |  | Wykonawca zapewni serwis samochodów stanowiącego przedmiot umowy. Serwis będzie świadczony przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Serwis musi znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. |
| **Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego** | 1  2  3 | Gwarancja mechaniczna – min 24 miesiące  Gwarancja na powłokę lakierniczą – min 24 miesiące  Gwarancja na perforację nadwozia – min 72 miesiące |

**Zadanie w ramach prawa opcji –** Dostawa 1 sztuki samochodu segmentu C.

Pojazd musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, z homologacją (umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie do ruchu na obszarze UE) oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Samochód nie może być zarejestrowany.

**Specyfikacja pojazdu dostarczanego w ramach prawa opcji jest taka sama   
jak dla pojazdu dostarczanego w ramach zamówienia podstawowego, zawartej w tabeliz określeniem wymagań minimalnych dla dostarczanego samochodu.**