Załącznik nr 1

Łódź, dn. 28.03.2024 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

**A**. **Przedmiot zamówienia**:

Wzorcowanie i kalibracja sprzętu laboratoryjnego w Wydziale Technologii i Jakości Budowy Dróg  
-Laboratorium Drogowe .

Zadanie 1 Wzorcowanie sprzętu w zakresie temperatury i wilgotności.

Zadanie 2 Wzorcowanie sprzętu w zakresie przemieszczenia.

Zadanie 3 Wzorcowanie sprzętu w zakresie wielkości geometrycznych ( długości).

Zadanie 4 Wzorcowanie sprzętu w zakresie pomiaru czasu.

Zadanie 5 Wzorcowanie sprzętu w zakresie siły.

Zadanie 6 Wzorcowanie sprzętu w zakresie cech geometrycznych - sita.

Zadanie 7 Wzorcowanie sprzętu w zakresie ciśnienia.

Zadanie 8 Kalibracja retroreflektometru .

**B. Wymagania ogólne i warunki usługi:**

* Terminy usług dla poszczególnych zadań zostały wskazane w kosztorysach ofertowych. Termin wykonania usługi dla każdego rodzaju sprzętu nie może przekroczyć daty ostatniego wzorcowania określonego szczegółowo   
  w kosztorysach ofertowych. Również świadectwo wzorcowania musi być dostarczone do Zamawiającego do daty wskazanej w Kosztorysie ofertowym.
* Dla zadań tj. 1, 2, 3, 5, 7, koszty dojazdów i koszty przesyłek leżą po stronie Wykonawców natomiast koszt przesyłki (transportu) dla zadania 4, 6, 8 po stronie Zamawiającego.
* Wykonawca po wykonaniu usługi dla zadań: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ma obowiązek udokumentować ich wykonanie wystawiając świadectwo wzorcowania opatrzone znakiem PCA lub świadectwo opatrzone znakiem ILAC-MRA w przypadku świadectwa wydanego przez akredytowane laboratorium znajdujące się poza granicami Polski z zastrzeżeniem, iż musi ono być wydane w języku oryginalnym wraz z jego tłumaczeniem na język polski.
* Wszelkie ewentualne niezgodności na świadectwach wzorcowania, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w ciągu 14 dni od daty przekazania.
* Zamawiający dopuszcza podwykonawców.

**C. Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia**

**Zadanie 1.** **Wzorcowanie sprzętu w zakresie temperatury i wilgotności**

Szczegółowy wykaz sprzętów do wzorcowania wraz z wymaganiami odnośnie wzorcowania zostały wskazane w załączniku Nr 3 – Kosztorys ofertowy – zadanie 1.

Cz. I Komory do mrozoodporności, komory klimatyczne, termohigrometry.

Komory klimatyczne

* 4 sztuki - wzorcowanie w zakresie temperatury i wilgotności należy wykonać   
  w jednej temperaturze i w jednej wilgotności w 9 miejscach przestrzeni komory klimatycznej. Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Zamawiającego,

Komory do mrozoodporności

* 3 sztuki - wzorcowanie w zakresie temperatur należy wykonać dla 3 komór   
  w dwóch temperaturach w 9 miejscach przestrzeni komory. Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Zamawiającego,

Termohigrometry

* 15 sztuk - wzorcowanie w zakresie temperatury i wilgotności należy wykonać   
  w zakresie temperatury i wilgotności w warunkach zastanych tj. temperatura około 21°C i RH około 40 %. Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Zamawiającego,
* 1 sztuka - wzorcowanie należy przeprowadzić w zakresie temperatury   
  i wilgotności w 5 temperaturach i 7 wilgotnościach. Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Wykonawcy,
* 1 sztuka - wzorcowanie należy przeprowadzić w zakresie temperatury   
  i wilgotności w 4 temperaturach i 4 wilgotnościach. Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Wykonawcy.

Cz. II Termometry

Termometry

* 7 sztuk - wzorcowanie w czterech temperaturach,
* 1 sztuka - wzorcowanie w trzech temperaturach dla każdej z 3 termopar typu K,
* 2 sztuki - wzorcowanie w trzech temperaturach dla każdej z 6 czujników temperatury,
* 2 sztuki - wzorcowanie w czterech temperaturach dla każdej z 6 czujników temperatury,
* 2 sztuki - wzorcowanie w jednej temperaturze,
* 1 sztuka - wzorcowanie (pirometr) w czterech temperaturach,

Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy zgodnie z opisem.

**Zadanie 2. Wzorcowanie sprzętu w zakresie przemieszczenia**

Szczegółowy wykaz sprzętów do wzorcowania wraz z wymaganiami odnośnie wzorcowania zostały wskazane w załączniku Nr 3 – Kosztorys ofertowy – zadanie 2.

Czujniki

* 12 sztuk - wzorcowanie w zakresie (0-30)mm dla 3 wartości,
* 2 sztuki - wzorcowanie czujników w zakresie (0-10)mm dla 3 wartości,

Czujniki mogą być wywzorcowane w siedzibie Wykonawcy lub Zamawiającego.

**Zadanie 3. Wzorcowanie sprzętu w zakresie wielkości geometrycznych-długości**

Szczegółowy wykaz sprzętów do wzorcowania wraz z wymaganiami odnośnie wzorcowania zostały wskazane w załączniku Nr 3 – Kosztorys ofertowy – zadanie 3.

Suwmiarki

* 8 sztuk – wzorcowanie dla 5 wartości dla każdego pomiaru zewnętrznego, wewnętrznego i głębokości;

Przymiar sztywny

* 1 sztuka – wzorcowanie dla 5 wartości,

Wzorzec długości

* 1 sztuka - wzorcowanie dla 1 wartości,

Przymiar sztywny i wstęgowy

* 2 sztuki – wzorcowanie dla 5 i 6 wartości,

Wysokościomierz traserski

* 1 sztuka - wzorcowanie dla 5 wartości,

Miernik grubości powłok lakierniczych

* 1 sztuka - wzorcowanie dla 4 wartości,

Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy zgodnie z opisem.

**Zadanie 4. Wzorcowanie sprzętu w zakresie czasu**

Szczegółowy wykaz sprzętów do wzorcowania wraz z wymaganiami odnośnie wzorcowania zostały wskazane w załączniku Nr 3 – Kosztorys ofertowy – zadanie 4.

Sekundomierze

* 5 sztuk – wzorcowanie w zakresie od (0-24)h,
* 4 sztuki – wzorcowanie w zakresie od (0-1)h,

Stopery

* 2 sztuki - wzorcowanie w zakresie (0-24)h,

Penetrometr cyfrowy

* 1 sztuka – wzorcowanie w zakresie 5 s,

Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy zgodnie z opisem.

**Zadanie 5. Wzorcowanie sprzętu w zakresie siły**

Szczegółowy wykaz sprzętów do wzorcowania wraz z wymaganiami odnośnie wzorcowania zostały wskazane w załączniku Nr 3 – Kosztorys ofertowy – zadanie 5.

Cz. I Prasy i koleinomierz dwustanowiskowy

* 14 sztuk - wzorcowanie w zakresie siły należy wykonać dla 14 pras,

Sprzęt powinien być wywzorcowany w siedzibie Zamawiającego zgodnie z opisem.

Cz. II Manometry

* 2 sztuki - VSS, wzorcowanie w zakresie od 0,10 do 0,45 MPa w 8 punktach
* 1 sztuka – wzorcowanie dla jednego ciśnieniomierza sprężynowego do samochodu pomiarowego IRI w 11 punktach,

Manometry mogą być wywzorcowane w siedzibie Wykonawcy   
lub Zamawiającego.

**Zadanie 6. Wzorcowanie sprzętu w zakresie cech geometrycznych–sita**

Szczegółowy wykaz sprzętów do wzorcowania wraz z wymaganiami odnośnie wzorcowania zostały wskazane w załączniku Nr 3 – Kosztorys ofertowy – zadanie 6.

Sita

* 78 sztuk - o średnicy Ø 200 ; Ø 300 ; Ø 400 oraz o wymiarach oczek od #0,063 mm do #3,15 mm,

Kosze do ekstraktora

* 4 sztuki - wzorcowania wymiarów oczek sit przy użyciu mikroskopu z czujnikiem cyfrowym w zakresie pomiarowym od 0,063 mm do 2,8 według wymagań normy ISO 3310-1, wzorcowanie średnicy drutu sit z drutu i z tkaniny.

Wzorcowanie sit należy przeprowadzić w siedzibie Wykonawcy. Sita do wzorcowania zostaną dostarczone i odebrane po wzorcowaniu przez Zamawiającego.

**Zadanie 7. Wzorcowanie sprzętu w zakresie ciśnienia**

Szczegółowy wykaz sprzętów do wzorcowania wraz z wymaganiami odnośnie wzorcowania zostały wskazane w załączniku Nr 3 – Kosztorys ofertowy – zadanie 7.

Manometry

* 4 sztuki - wzorcowanie manometrów sprężynowych aparatu do badania głębokości penetracji wody pod ciśnieniem.
* 4 sztuki - wzorcowanie zestawów próżniowych dla dwóch wartości ciśnienia (4 i 6,7) kPa,

Wymieniony sprzęt może być wywzorcowany w siedzibie Zamawiającego.

**Zadanie 8. Kalibracja retroreflektometru**

Szczegółowy wykaz sprzętów do wzorcowania wraz z wymaganiami odnośnie wzorcowania zostały wskazane w załączniku Nr 3 – Kosztorys ofertowy – zadanie 8.

Retroreflektometr

* 1 sztuka - Kalibracja dla retroreflektometru w zakresie kąta iluminacji i kąta rozproszenia,

Kalibrację należy przeprowadzić w siedzibie Wykonawcy. Retroreflektometr do Wykonawcy będzie dostarczony i odebrany przez Zamawiającego.