Zakup urządzeń zabezpieczających zwierzęta hodowlane przed szkodami wyrządzanymi przez drapieżniki

Numer postępowania: WPN.261.7.2026
Załącznik nr 1a 
do zapytania ofertowego
do części 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
„Dostawa 15 zestawów ogrodzeń elektrycznych do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami w latach 2026-2027”
Przedmiotem zamówienia w części nr 1 jest dostawa 15 zestawów ogrodzeń elektrycznych do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami w dwóch turach tj.: 
1) etap 1 w terminie od 1 października do 30 października 2026 r. obejmuje dostarczenie 
5 zestawów, 
2) etap 2 w terminie od 1 października do 30 października 2027 r. obejmuje dostarczenie 
10 zestawów.

	Lp.
	Skład 1 zestawu ogrodzenia elektrycznego do ochrony zwierząt hodowlanych przed drapieżnikami (wymagane minimalne parametry):
	Ilość

	1
	Elektryzator (zasilanie z akumulatora, napięcie wyjściowe impulsu 4500 V, energia wyjściowa impulsu 0,5 J –3,0 J, elektroniczny regulator mocy impulsu,)
	1

	2
	Panel solarny (bateria słoneczna) moc: co najmniej 10W, przystosowany do ładowania akumulatora
	1

	3
	Akumulator do elektryzatora - napięcie 9-12V, pojemność co najmniej 60 Ah, do wielokrotnego ładowania, przystosowany do zasilania z baterii słonecznych
	1

	4
	Taśma do pastucha elektrycznego – biała, szerokość 2 cm, długość 200 m
	4

	5
	Łącznik taśmy
	8

	6
	Słupki do pastucha – z polipropylenu, wysokość (nad pow. ziemi) co najmniej 
1,3 m
	32

	7
	izolatory narożne (do słupków drewnianych)
	16

	8
	odgromnik ogrodzenia elektrycznego z listwą uziemiającą
	1

	9
	uchwyty bramowe z izolatorami
	4

	10
	tabliczki ostrzegawcze
	4



Dopuszcza się rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybszą i dokładniejszą pracę, wyższą sprawność, wyższą wytrzymałość).



Pozostałe informacje
1. Dostarczany przez Wykonawcę towar, musi być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, wolny od wad nie noszący znamion użytkowania.
2. Dostarczony w ramach zamówienia towar w wymaganej ilości dla każdej pozycji asortymentowej musi być tego samego producenta i modelu, o tych samych parametrach i właściwościach.
3. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać: instrukcję obsługi w języku polskim, aprobaty techniczne oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu zamówieniu. 
4. Towar powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy, bez konieczności zakupu przez zamawiającego dodatkowych elementów.
5. Na dostarczony towar Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy.
6. Zakres zamówienia obejmuje także: 
a) dostarczenie (transport) przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy tzn. budynku Zamawiającego usytuowanego w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, pokój 339b, wraz wniesieniem na III piętro, 
b) sprzęt dostarczony zostanie w nienaruszonych opakowaniach,
c) dostawa będzie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy. 




