Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia – Oferta techniczna

Naprawa samochodu – ratowniczo gaśniczego MAN TGM EURO 6 13.290

Wymagania szczegółowe określające minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia

I. Części podlegające wymianie:

1. Kabina wymienna
2. Pałąk ochronny - nr katalogowy 81.41610.0464
3. Wspornik przód - nr kat. 81.41615.5133
4. Część środkowa zderzaka przód - nr kat. 81.41610.0507
5. Osłona t l - nr kat. 81.41610.0621
6. Osłona t p - nr kat. 81.41610.0620
7. Naroże zderzaka p l – nr kat. 81.41610.0635
8. Naroże zderzaka p p – nr kat. 81.41610.0634
9. Osłona gór p zderz prz – nr kat. 81.41610.0526
10. Kratka powiet prz g – nr kat. 81.41610.6747
11. Stopień d – nr kat. 81.41610.0570
12. Wzmocnienie zderzaka d p – nr kat. 81.41610.0571
13. Uchwyt zderzaka p – nr kat. 81.41610.6656
14. Zderzak/ osprzęt
15. Zamocowanie osłony p - nr kat. 81.41610.0508
16. Stopień przód - nr kat. 81.41615.6036
17. Ochrona chłodnicy d – nr kat. 81.06201.0113
18. Osłona prz p – nr kat. 81.41685.0150
19. Uchwyt p – nr kat. 81.41685.5035
20. Osłona cięgien wyciera – nr kat. 81.61110.6084
21. Reflektor p kpl – nr kat. 81.25101.6638
22. Rama nośna reflekt l – nr kat. 81.41610.6749
23. Rama nośna reflekt p – nr kat. 81.41610.6748
24. Dodatkowy refl prz l – nr kat. 81.25101.6573
25. Dodatkowy refl prz p – nr kat. 81.25101.6574
26. Poszerzenie prz l t – nr kat. 81.61210.0567
27. Poszerzenie prz l – nr kat. 81.61210.0571
28. Poszerzenie prz p – nr kat. 81.61210.0570
29. Kierunkowskaz boczny prz p – nr kat. 81.25320.6102
30. Wspornik l – nr kat. 85.61210.5077
31. Wykładzina słupka" g p – nr kat. 81.62410.0190
32. Pokrywa przed – nr kat. 81.61110.6104
33. Owiewka p – nr kat. 81.61110.0101
34. Wspor p owiewki – nr kat. 81.61110.0124
35. Zamek dol p – nr kat. 81.97116.6080
36. Osłona d p – nr kat. 81.61144.0020
37. Wykładzina zawiasu d p – nr kat. 81.62410.0180
38. Prowadnica szyby d l – nr kat. 81.62651.6009
39. Podn szyb l kpl – nr kat. 81.62645.6055
40. Głośnik gór drzwi l – nr kat. 81.28102.6086
41. Wytłum wykł drzwi l – nr kat. 81.62630.2385
42. Tapicerka drzwi l – nr kat. 81.62630.6105
43. Pokrywa półki l – nr kat. 81.62641.6087
44. Lusterko zewn p – nr kat. 81.63730.6740
45. Obejma – nr kat. 81.63731.0366
46. Ramię luste zewn p – nr kat. 81.63731.6647
47. Śruba – nr kat. 06.07210.4216
48. Pokrywa osł p – nr kat. 81.63731.0384
49. Pokrywa osł p – nr kat. 81.62410.0213
50. Lusterko szer-kąt p – nr kat. 81.63730.6751
51. Rama – nr kat. 81.63732.0080
52. Lusterko prz pasażer – nr kat. 81.63730.6660
53. Płyta adapt – nr kat. 81.63731.0376
54. Uszczelka – nr kat. 81.63731.0378
55. Schowek l – nr kat. 85.62630.0040
56. Uchwyt przyciag t l – nr kat. 85.62641.6005
57. Korbka podn szyby l - nr kat. 81.62641.6052
58. Stopień d p ruchomy – nr kat. 81.41615.5096
59. Uchwyt belki prz l – nr kat. 81.41615.5121
60. Uchwyt belki prz p – nr kat. 81.41615.5120
61. Skrzynka stopnia l – nr kat. 81.61510.0815
62. Skrzynka stopnia p – nr kat. 81.61510.0814
63. Stopień g p – nr kat. 81.61511.0001
64. Błotnik prz l cz tyl – nr kat. 85.61210.0185
65. Stopnie / błotnik
66. Osłona p-słoneczna – nr kat. 81.63701.0060
67. Wspornik p dachu – nr kat. 81.63735.0032
68. Przedl prz p – nr kat. 81.61510.0507
69. Wkładka z p – nr kat. 81.63701.5006
70. Pochwa (koszulka) (10 p) – nr kat. 81.93030.0289
71. Nakładka (10 p) – nr kat. 81.96001.0489
72. Śruba (10 p) – nr kat. 06.07219.0017
73. Obudowa adaptera l – nr kat. 81.63903.0253
74. Wykl g w l – nr kat. 81.62430.0089
75. Wahacz kabiny prz – nr kat. 85.41715.5032
76. Zamkniecie t l – nr kat. 81.61851.6030
77. Zamkniecie t p – nr kat. 81.61851.6030
78. Osl spodnia t – nr kat. 81.41660.5197
79. Zastrz l stabil prz – nr kat. 85.43718.6025
80. Chłodnica – nr kat. 81.06101.6506
81. Chłodnica pow doład – nr kat. 81.06130.0219
82. Sprężyna – nr kat. 81.97610.0298
83. Zamocowanie – nr kat. 81.41615.0069
84. Zamocowanie – nr kat. 81.41615.0069
85. Zamocowanie (2 p) – nr kat. 81.06201.0018
86. Łożysko (podpora) (2 p) – nr kat. 81.41615.0033
87. Obejma (2 p) – nr kat. 85.41615.0002
88. Śruba (12 p) – nr kat. 06.02813.4811
89. Nakrętka (12 p) – nr kat. 06.11251.2003
90. Korki (2 p) – nr kat. 81.96002.0447
91. Belka świetlna
92. Wciągarka
93. Belka świetlna
94. Wciągarka
95. Tapicerka siedzenia tył l
96. Kabina z ramy samochodu
97. Skrzynia
98. Rama kpl
99. Zabudowa pojazdu lewy tył
100. Zabudowa pojazdu (odnowa lakieru).

II. Zalecane prace do wykonania

1. System diagnostyczny – odczytać i skasować błędy
2. Wymiana podwójnej kabiny kierowcy, w tym układ klimatyzacji.
3. Wymiana drzwi lewy przód kabiny wraz z przełożeniem osprzętu oraz wykonaniem uszczelnień przeciwkurzowych.
4. Wymiana drzwi prawy przód kabiny wraz z przełożeniem osprzętu oraz wykonaniem uszczelnień przeciwkurzowych.
5. Wymiana obydwu skrzynek stopnia w tym obu błotników dolnych kabiny.
6. Wymiana obydwu błotników kabiny.
7. Wymiana obydwu uchwytów skrzynek stopnia przód.
8. Wymiana obydwu skrzynek stopnia kabiny tył.
9. Wymiana drzwi lewy tył kabiny wraz z przełożeniem osprzętu.
10. Wymiana drzwi prawy tył kabiny wraz z przełożeniem osprzętu.
11. Przełożenie zasłony przeciwsłonecznej w kabinie kierowcy.
12. Przełożenie obydwu lamp obrysowych na zasłonach słonecznych.
13. Przełożenie pojemnika/kanapy w kabinie tylnej kierowcy wraz z wyściółką siedzenia.
14. Dodatkowe ogrzewanie – przezbrojenie.
15. Przełożenie zespołu obsługi i uchwytu resorowania pneumatycznego.
16. Przezbrojenie układu klimatyzacji obejmujące przewody płynu chłodzącego, czynnik roboczy.
17. Wymiana kratki ochronnej chłodnicy w tym sprężyn gazowych i zawiasów oraz obu owiewek i klinów zamka.
18. Wymiana lusterka przedniego wraz uchwytem po stronie pasażera.
19. Wymiana wykładziny drzwi lewych.
20. Wymiana obu skrzynek progowych przednich.
21. Wymiana błotnika lewego kabiny.
22. Poszerzenie błotnika lewego przód - przezbrojenie.
23. Poszerzenie błotnika prawego przód - przezbrojenie.
24. Wymiana przedłużenia skrzynki stopni lewych (obejmuje stopień środkowy).
25. Wymiana przedłużenia skrzynki stopni prawych (obejmuje stopień środkowy).
26. Wymiana obu naroży zderzaka (zderzak stalowy).
27. Wymiana obu ramek mocujących reflektory przednie (zderzak stalowy).
28. Wymiana części środkowej zderzaka przedniego.
29. Wymiana pałąka stopnia zderzaka przedniego.
30. Wymiana reflektora prawego przedniego.
31. Wymiana reflektorów dodatkowych zderzaka przedniego.
32. Wymiana obu sworzni gwintowanych urządzeń holowniczych przednich.
33. Wymiana belki osłonowej przedniej.
34. Wymiana belki osłonowej dolnej
35. Wymiana wspornika zderzaka lewy przód.
36. Wymiana osłony chłodnicy.
37. Wymiana stopnia składanego prawy przód.
38. Wymiana wahacza zawieszenia kabiny.
39. Wymiana zamka poduszki kabiny tył prawy i lewy.
40. Wymiana osłony dźwiękochłonnej bocznej ramy - góra lewa.
41. Wymiana osłony dźwiękochłonnej bocznej ramy - góra prawa.
42. Wymiana wentylatora, chłodnicy wraz z chłodnica powietrza w tym zbiornik chłodziwa, rura ssąca i węże powietrza doładowania.
43. Wymiana osłony tylnej wjechania pod pojazd.
44. Wymiana drążka reakcyjnego stabilizatora osi przód lewy.
45. Wymiana płynu chłodzącego układu klimatyzacji.
46. Wykonanie pomiarów optycznych przed naprawą pojazdu.
47. Wymiana belki świetlnej.
48. Wymiana wciągarki.
49. Wymiana tapicerki siedzenia tylnego
50. Kabina z ramy samochodowej.
51. Wymiana skrzyni.
52. Naprawa ramy
53. Naprawa zabudowy pojazdu lewy tył.
54. Lakierowanie kabina/rama/drzwi oraz odnowienie lakieru zabudowy

III. Inne wymagania

1. Wykonawca musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego MAN.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć naprawiony samochód do siedziby użytkownika tj. KP PSP w Zgierzu, ul. Łąkowa 6. Procedura odbioru odbędzie się w siedzibie użytkowania.
3. Gwarancja udzielona na użyte części, podzespoły oraz na wykonane prace – min. 6 miesiące (maksymalnie 12 miesięcy).
4. Wykonawca użyje do naprawy części, materiały eksploatacyjne nie starsze niż wyprodukowane w 2021 r.
5. W przypadku gdy w ramach naprawy ze względów technicznych i zgodnie z wymaganiami niezbędne będzie wykonanie dodatkowych prac lub wymiana dodatkowych elementów Wykonawca wykona je w ramach podstawowego wynagrodzenia.