**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wykonanie rozbiórki masztów antenowych na terenie Obwodów Drogowych w Kaszewach Tarnowskich i Krośniewicach**

**1.Podstawowe parametry i ogólny zakres prac objętych zadaniem**

Zamówienie obejmuje rozbiórkę masztu antenowego wraz z fundamentem, złożenie złomu stalowego w uporządkowany stos oraz uprzątnięcie terenu.

1.1. Lokalizacja:

Obwód Drogowy w Kaszewach Tarnowskich, 99-314 Krzyżanów, powiat Kutnowski, województwo łódzkie.

Maszt nie użytkowany. Wysokość ok. 14 mb.

Odległość masztu od budynku 6 mb., od ogrodzenia 4,5 mb, od linii elektrycznej 7 m.,  
od linii telefonicznej 2,5.

1.2. Lokalizacja:

Obwód Drogowy w Krośniewicach przy ul. Poznańskiej 19, 99-340 Krośniewice, powiat Kutnowski, województwo łódzkie.

Maszt nie użytkowany. Wysokość ok. 14 m. Odległość masztu od budynku 3,3 mb, od ogrodzenia 8,4.mb, od linii telefonicznej 6 mb.

**2.Zakres zamówienia**

W cenie ofertowej realizacji zadania należy ująć:

1) wykonanie rozbiórki masztu wraz z fundamentem,

2) załadunek, wywóz i utylizacja pozostałości po fundamencie oraz złożenie złomu stalowego w stos na terenie danego Obwodu Drogowego.

3) uporządkowanie terenu.

**3.Zakres prac do wykonania**

W części dotyczącej projektowania:

1. Opracowanie planu BIOZ.

W części wykonawczej- wykonanie robót zgodnie z uzgodniona dokumentacją.

1. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

**5.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych**

Roboty będące przedmiotem umowy realizowane będą zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową oraz warunkami zawartymi w decyzjach Starosty Powiatu Kutnowskiego, które są załącznikami do niniejszego OPZ.

**6. Personel**

1) Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone przez pracowników, którzy posiadają uprawnienia do pracy na wysokości oraz posiadają aktualne badania lekarskie.

2) Wykonawca powinien ustanowić kierownika rozbiórki, który będzie zobowiązany do prowadzenia dziennika rozbiórki, umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej oraz do zabezpieczenia terenu rozbiórki.

**7. Odbiór ostateczny**

Odbiór ostateczny stanowi końcową ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu, jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (rozbiórki) z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym Kierownika Rejonu w Kutnie.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym OPZ.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.