**Załącznik Nr 6a do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TYP POJAZDU - SAMOCHÓD OSOBOWY | SEGMENT - B | WERSJA NADWOZIOWA - HATCHBACK 5D** | | | |
|  |  |  |  |
| **OFEROWANY MODEL** | | | |
|  |  |  |  |
|  | **Marka** |  | |
|  | **Model** |  | |
|  | **Silnik elektryczny** | **Silnik elektryczny** | |
|  | **Moc min. 90 KM** |  | |
|  | **Maksymalne średnie zużycie energii elektrycznej kWh/100 km** | **20 kWh/100 km** | |
|  |  |  |  |
| **Minimalne wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego** | | **Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia\*\*** | |
| **Wyposażenie zgodne z wymaganiami?** | |
| **TAK | NIE** | |
|  |  |  |  |
| **WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA** | | | |
| 1. | Autoalarm |  | |
| 2. | Centralny zamek z pilotem |  | |
| 3. | Minimum 4 poduszki powietrzne (dwie czołowe przednie, dwie boczne przednie z funkcją ochrony głowy lub odrębne kurtyny powietrzne) |  | |
|  |  |  |  |
| **WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU** | | | |
| 4. | Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu |  | |
| 5. | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  | |
| 6. | Dwupoziomowa regulacja kolumny kierownicy |  | |
| 7. | Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  | |
| 8. | Tylne czujniki parkowania |  | |
| 9. | Klimatyzacja manualna lub automatyczna |  | |
| 10. | Radioodtwarzacz |  | |
|  |  |  |  |
| **WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE** | | | |
| 11. | Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (gdy producent nie przewiduje miejsca na koło zapasowe) |  | |
| **PERSONALIZACJA** | | | |
| 13. | Kolor nadwozia – zamawiający wymaga kolorów stonowanych np. czarny, biały, szary, grafitowy, srebrny, niebieski, zielony oraz ich odcieni. Zamawiający nie dopuszcza kolorów jaskrawych i rzucających się w oczy np. róż, fiolet, jasna zieleń, żółć. |  | |
| 14. | Tapicerka materiałowa – szara, grafitowa lub czarna (stonowane kolory) |  | |
|  |  |  |  |
| **GWARANCJA** | | | |
| 15. | Gwarancja mechaniczna - min. 2 lata |  | |
| 16. | Gwarancja na lakier - min. 2 lata |  | |
| 17. | Gwarancja na perforację - min. 6 lat |  | |
| 18. | Gwarancja assistance - min. 2 lata |  | |
|  |  |  |  |
| ***\*\* Zamawiający wymaga dokładnego opisania oferowanych samochodów, ich parametrów i wyposażenia*** | | | |