**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**(WYMAGANIA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I.** | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji samochodu 2021 r. | ……………………..……………..  (wpisać rok produkcji) |
| **II.** | Marka samochodu | ………………………………………….  (wpisać markę samochodu) |
| **III.** | Typ nadwozia | ……………………………………….  (wpisać typ nadwozia) |
| **IV.** | Ilość miejsc siedzących | …………………………………………………………………………....  (wpisać ilość miejsc siedzących łącznie z miejscem kierowcy) |
| **V.** | Ilość drzwi | ……………………………………………………  (wpisać ilość drzwi w samochodzie) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | |
| 1. **Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych tj.:** | |
| * Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. | |
| * Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późń. zm.). | |
| 1. **Wymiary zewnętrzne:** | |
| * Długość minimum: 4690 (mm) | |
| * Szerokość minimum: 1880 (mm) | |
| * Wysokość minimum: 1680 (mm) | |
| * Rozstaw osi minimum 2 780 (mm) | |
| * Rozstaw kół przednich/tylnych minimum 1 580 / 1 570 (mm) | |
| * Średnica zawracania maksimum 12,3 (m) | |
| 1. **Wymiary wewnętrzne:** | |
| * Pojemność bagażnika minimum: 270 litrów przy rozłożonych 3 rzędach siedzeń | |
| * Pojemność bagażnika minimum: 720 litrów przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń | |
| * Pojemność bagażnika minimum: 2005 litrów przy złożonym drugim i trzecim rzędzie siedzeń | |
| 1. **Silnik:** | |
| * Diesel | |
| * Pojemność skokowa minimum: 1950 (cm3) | |
| * Moc silnika minimum: 110 (kW) | |
| * Maksymalny moment obrotowy minimum: 350,0 Nm | |
| * Norma emisji spalin: EURO 6 | |
| 1. **Układ przeniesienia mocy:** | |
| * Napęd: 4x4 | |
| * Skrzynia biegów: automatyczna minimum 7 biegowa | |
| 1. **Wymagania techniczne:** | |
| **Nadwozie:** | |
| * Rodzaj: SUV | |
| * Kolor: czerwony metalizowany | |
| * Fabrycznie przyciemnione szyby w części tylnej nadwozia | |
| * Kamera cofania zapewniająca widok z tłu pojazdu | |
| * Elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich i tylnych | |
| * Wyposażenie auta w hak holowniczy elektryczny - składany | |
| * Lusterka podgrzewane elektrycznie składane i sterowane | |
| * Relingi dachowe w kolorze czarnym | |
| * Reflektory przednie w technologii LED | |
| * Lampy przeciwmgielne przednie | |
| * Możliwość doświetlania zakrętów | |
| * Światła do jazdy dziennej LED | |
| * Czujniki parkowania z tyłu | |
| * Rok produkcji samochodu 2021 | |
| **Masy:** | |
| * Minimalna masa własna z kierowcą: 1 780 kg | |
| * Maksymalna masa własna z kierowcą: 1 990 kg | |
| * Dopuszczalna masa całkowita minimum: 2 420 kg | |
| * Minimalna ładowność (z kierowcą) minimum: 520 kg | |
| * Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami przy ruszaniu na wzniesieniu o nachyleniu 12%: 2 300 kg | |
| * Dopuszczalna masa całkowita przyczepy bez hamulców: 750 kg | |
| * Dopuszczalna masa całkowita z przyczepą: 4 730 kg | |
| * Maksymalny nacisk na hak holowniczy minimum: 100 kg | |
| * Nośność dachu minimum: 75 kg | |
| **Wnętrze, komfort:** | |
| * Ilość miejsc siedzących - 7 | |
| * Tapicerka w kolorze ciemnym | |
| * Dzielona tylna kanapa | |
| * Klimatyzacja dwustrefowa z regulacją elektroniczną | |
| * Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, z funkcją obsługi min. radia i telefonu | |
| * Samoczynnie ściemniające się lusterko wsteczne | |
| * Dywaniki gumowe podłogowe przód/tył w ciemnym kolorze | |
| * Wykładzina podłogowa ciemna, | |
| * Zdalnie sterowany centralny | |
| * Bezkluczykowy system obsługi samochodu | |
| * Dojazdowe koło zapasowe | |
| * USB w konsoli przedniej | |
| * Fabrycznie montowane radio umożliwiające integrację z telefonem GSM w tym obsługa map, nawigacji połączeń głosowych i wiadomości w trybie bluetooth. | |
| * 8 głośników | |
| * Bluetooth | |
| * Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość oraz manualnie na odcinku lędźwiowym | |
| * Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem | |
| * Podłokietnik dla pasażerów w drugim rzędzie siedzeń | |
| * Tempomat z ogranicznikiem prędkości | |
| * Elektromechaniczny hamulec postojowy | |
| **Bezpieczeństwo:** | |
| * System uniemożliwiający blokowanie kół podczas hamowania ABS, | |
| * Zestaw siatek w bagażniku | |
| * Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy | |
| * Min. 6 poduszek powietrznych | |
| * Kurtyny powietrzne | |
| * Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy | |
| * Aktywny system stabilizacji toru jazdy | |
| * System optymalizacji przyczepności podczas przyśpieszania | |
| * Elektroniczny zestaw wskaźników z możliwością wyświetlania map drogowych | |
| * Osłona silnika i skrzyni biegów | |
| * Pasy bezpieczeństwa wyposażone w napinacze pirotechniczne oraz ograniczniki siły naprężenia pasów | |
| * Wideorejestrator minimum full HD z kartą pamięci minimum 32 GB | |
| * Obręcze kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 18 cali wraz z oponami letnimi oraz komplet 4 kół ze stopów lekkich w kolorze srebrnym – min. 17 cali wraz z oponami zimowymi dostarczonych z pojazdem z oferty producenta/ importera/ dealera pojazdu. | |
| **Oznakowanie:**  Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi PSP zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia  24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP poz. 3 z późń. zm.) Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy. | |
| **Wyposażenie w sprzęt łączności. i sygnalizacyjno-alarmowy**  Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, dźwiękowe i świetlna, a w tym:   * dwie lampy LED o barwie światła niebieskiej zamontowane w przedniej części pojazdu, w okolicach atrapy, * pojedyncza **płaska** belka LED o barwie światła niebieskiej (wysokiej mocy i maksymalnej wysokość 6 cm) zamontowana na dachu pojazdu / relingach z napisem STRAŻ bez nagłośnienia * Pojazd wyposażony w nagłośnienie zewnętrzne do podawania komunikatów głosowych. Manipulator sygnalizacji w ruchu uprzywilejowanym zintegrowany z mikrofonem do podawania komunikatów głosowych. Głośnik sygnałów i komunikatów zamontowany niezależnie poza belką LED w obszarze komory silnika (z przodu pojazdu) * sprzęt łączności radiowej – stacja przewoźna Motorola DM serii 4600e wraz z anteną (mocowaną na dachu pojazdu).   Oznakowanie operacyjne i montaż sprzętu łączności zostaną wykonane w uzgodnieniu z zamawiającym. | |
|  | |
| 1. **Gwarancja:** | |
| Gwarancja mechaniczna na samochód bez ograniczania przebiegu minimum: 24 miesiące. | …………………………………………….  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na powłokę lakierniczą minimum: 36 miesięcy. | ……………………………………………..  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Na perforację nadwozia minimum: 12 lat. | ……………………………………………  (wpisać długość okresu gwarancji) |
| Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty oraz ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji. | ……………………………………………  (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |
| Pojazd wyposażony w podnośnik, klucz do kół, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, 2 kamizelki ostrzegawcze. | ……………………………………………  (potwierdzić spełnianie warunku wpisać TAK lub NIE) |

**Oświadczam, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 1.**

......................................................................................

*podpis osoby/osób uprawnionych*

*do  reprezentacji Wykonawcy*