Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli biurowych GROSPOL Level BS HD (black) lub równoważnych w ilości 150 sztuk oraz foteli Kulik System Space Onyx Black lub równoważnych w ilości 8 sztuk, spełniających minimalne parametry określone w poniższym opisie przedmiotu zamówienia:

· dla foteli odpowiadających funkcjonalnie modelowi GROSPOL Level BS HD (black):
Fotel obrotowy ergonomiczny przeznaczony do pracy biurowej przy stanowiskach komputerowych.
1. Oparcie:
- oparcie siatkowe zapewniające swobodną cyrkulację powietrza,
- rama oparcia wykonana z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości,
- regulowane podparcie lędźwiowe w zakresie wysokości.
2. Siedzisko:
- wykonane z tworzywa sztucznego lub kompozytu konstrukcyjnego,
- wyściełane pianką poliuretanową formowaną w technologii wtryskowej,
- tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym,
- odporność tkaniny na ścieranie min. 75 000 cykli Martindale,
- odporność na pilling min. 4 w skali 1-5,
- tkanina posiadająca certyfikat trudnopalności zgodny z EN 1021-1 i EN 1021-2 lub równoważny,
- regulacja wysokości siedziska,
- regulacja głębokości siedziska w zakresie nie mniejszym niż 50 mm.
3. Mechanizm:
- mechanizm synchroniczny umożliwiający skoordynowany ruch oparcia i siedziska,
- regulacja siły oporu oparcia odpowiednio do wagi użytkownika,
- blokada kąta odchylenia oparcia i siedziska w minimum 4 pozycjach,
- funkcja zabezpieczająca użytkownika przed gwałtownym powrotem oparcia po zwolnieniu blokady (anti-shock lub rozwiązanie równoważne).
4. Podłokietniki:
- regulowane w co najmniej 3 płaszczyznach: góra-dół, przód-tył, obrót nakładki podłokietnika,
- nakładki wykonane z miękkiego poliuretanu lub materiału równoważnego.
5. Zagłówek:
- regulowany zagłówek umożliwiający regulację wysokości oraz kąta położenia.
6. Podstawa:
- pięcioramienna podstawa jezdna wykonana z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym, aluminium lub materiału równoważnego pod względem wytrzymałości,
- wyposażona w kółka samohamowne przeznaczone do powierzchni twardych lub miękkich.
7. Parametry użytkowe:
- nośność fotela nie mniejsza niż 110 kg,
- gwarancja minimum 24 miesiące,
- fotel fabrycznie nowy, wyprodukowany zgodnie z normami dotyczącymi mebli biurowych.



· dla foteli odpowiadających funkcjonalnie modelowi KULIK SYSTEM Space Onyx Black:
Fotel obrotowy ergonomiczny przeznaczony do wielogodzinnej pracy przy stanowiskach komputerowych.
1. Oparcie:
- oparcie tapicerowane tkaniną,
- konstrukcja oparcia zapewniająca podparcie odcinka lędźwiowego, piersiowego oraz szyjnego kręgosłupa,
- regulacja wysokości oparcia lub regulowane podparcie lędźwiowe umożliwiające dopasowanie do wzrostu użytkownika,
- możliwość regulacji kąta odchylenia oparcia.
2. Siedzisko:
- wykonane z tworzywa sztucznego, kompozytu lub konstrukcji stalowo-polimerowej,
- wyściełane pianką poliuretanową, elastomerem lub materiałem równoważnym zapewniającym długotrwałe zachowanie parametrów ergonomicznych,
- tapicerowane tkaniną w kolorze czarnym,
- odporność tkaniny na ścieranie nie mniejsza niż 75 000 cykli Martindale zgodnie z normą PN-EN ISO 12947-2,
- odporność na pilling minimum 4 w skali 1–5 zgodnie z normą PN-EN ISO 12945-2,
- tkanina posiadająca certyfikat trudnopalności zgodny z normami EN 1021-1 i EN 1021-2 lub równoważnymi,
- regulacja wysokości siedziska,
- regulacja głębokości siedziska w zakresie nie mniejszym niż 45 mm.
3. Mechanizm:
- mechanizm synchroniczny lub mechanizm o równoważnej funkcjonalności zapewniający skoordynowany ruch siedziska i oparcia,
- możliwość regulacji siły oporu odchylenia,
- możliwość blokady oparcia w minimum 3 pozycjach roboczych,
- funkcja zabezpieczająca użytkownika przed gwałtownym powrotem oparcia po odblokowaniu (anti-shock) lub rozwiązanie równoważne.
4. Podłokietniki:
- regulowane w minimum 3 płaszczyznach,
- regulacja wysokości,
- regulacja położenia nakładki przód–tył,
- regulacja szerokości lub kąta ustawienia nakładki,
- miękkie nakładki wykonane z poliuretanu lub materiału równoważnego.
5. Zagłówek:
- regulowany zagłówek umożliwiający zmianę wysokości i kąta położenia,
- regulacja wysokości w minimum 5 pozycjach.
6. Podstawa:
- pięcioramienna podstawa wykonana z metalu, aluminium lub tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym,
- wyposażona w kółka przeznaczone do powierzchni twardych lub miękkich.
7. Parametry użytkowe:
- maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 120 kg,
- rekomendowany wzrost użytkownika w zakresie co najmniej 160–190 cm,
- gwarancja minimum 24 miesiące.
8. Wymagania ergonomiczne:
- fotel powinien umożliwiać przyjmowanie dynamicznej pozycji siedzącej oraz zmianę pozycji podczas pracy,
- wszystkie elementy regulacyjne powinny być dostępne z pozycji siedzącej.
Oferowane fotele muszą spełniać wymagania normy PN-EN 1335-1+A1:2023-04 lub normy równoważnej oraz odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 58).
W przypadku gdy w Opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy producentów, modele, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub szczególne rozwiązania techniczne, należy je traktować wyłącznie jako określenie minimalnego wymaganego standardu jakościowego, funkcjonalnego, użytkowego i technicznego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz posiadają parametry nie gorsze niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia.
Wszystkie dostarczane fotele muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji oraz być dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach producenta zabezpieczających produkt przed uszkodzeniem podczas transportu.
Na dostarczone fotele Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące, liczonej od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
Potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru. Protokół odbioru podpisany bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za prawidłowo zrealizowane zamówienie.
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