|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** |

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądu technicznego, konserwacji i pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul Chocimska 28, zgodnie z zakresami przeglądów konserwacyjnych, instrukcjami konserwacji producenta, normami z serii PN-EN 81,   
i ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1194).

(CPV) Kod przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień:

50000000 - 5: Usługi naprawcze i konserwacyjne

50700000 - 2: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych 50750000 - 7: Usługi w zakresie konserwacji wind

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądu technicznego, konserwacji i pomiarów elektrycznych urządzeń dźwigowych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Warszawie, ul Chocimska 28, zgodnie z zakresami przeglądów konserwacyjnych, instrukcjami konserwacji producenta, normami z serii PN-EN 81,   
ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym, a w szczególności:

1. Utrzymanie urządzeń w stałym ruchu, za wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych.
2. Wykonywanie raz w miesiącu przeglądu zespołów i części dźwigowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami Dozoru Technicznego, w tym:
   1. oględziny zespołu napędowego, aparatury sterownej i stycznikowej,
   2. oględziny stanu elementów nośnych dźwigu,
   3. sprawdzanie działania kontaktów bezpieczeństwa takich jak: kontakty rygli, drzwi, obciążniki, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych, końcowych.
3. Czyszczenie i smarowanie elementów dźwigów:
   1. prowadnic kabiny,
   2. sprawdzenie stanu oleju w wciągarce.
   3. dostarczanie i uzupełnianie środków smarujących,
   4. utrzymanie w czystości maszynowni i podszybia.
4. Dokonywanie regulacji i usuwanie usterek elektromechanicznych:
   1. układu hamulcowego,
   2. kontaktów bezpieczeństwa,
   3. urządzeń regulujących drzwi,
   4. elementów wchodzących w skład aparatury przekaźnikowo-stycznikowej   
      i elektronicznej.
5. Powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach dewastacji, kradzieży lub wadliwej pracy dźwigu.
6. Wykonanie raz do roku (dwukrotnie w trakcie trwania umowy) aktualizacji dokumentacji dotyczącej wykorzystania resursu w/w urządzeń dźwigowych.

Wykaz urządzeń dźwigowych podlegających przeglądom technicznym, konserwacji i pomiarom elektrycznym będących na wyposażeniu budynków Prokuratury Okręgowej w Warszawie, i podległych prokuratur rejonowych przedstawia poniższa Tabela nr 1.

**Tabela nr 1: Wykaz urządzeń dźwigowych objętych Przedmiotem Zamówienia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Typ dźwigu | Lokalizacja | Ilość szt. | Ilość przystanków/ udźwig |
| 1. | Schindler | Warszawa, ul Chocimska 28 | 1 | 6/400 |
| 2. | Schindler | Warszawa, ul Chocimska 28 | 1 | 6/400 |
| 3. | OTIS GEN2 COMFORT | Warszawa, ul Ciołka 14 | 1 | 5/1000 |
| 4. | OTIS typ 2000 FL | Warszawa, Postępu 17 D | 1 | 4/630 |

Konserwacja nie obejmuje wykonania prac typu: remonty bieżące, średnie i generalne oraz modernizacji urządzeń dźwigowych.

Czynności objęte niniejszym zapytaniem ofertowym wykonywane będą jedynie przez osoby posiadające kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. z późn. zm.)   
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Do zapytania ofertowego należy załączyć kopię uprawnień pracownika/ów   
z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) na konserwację dźwigów osobowych   
i towarowych.