Opis przedmiotu zamówienia:

Serwer DELL PE 750XS

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis** | Sprzęt fabrycznie nowy, pochodzący z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentujący model bieżącej linii produkcyjnej. Elementy, z którego zbudowane jest urządzenie muszą być produktami producenta urządzenia lub być przez niego certyfikowane, ponadto wszystkie wchodzące w skład oferowanych urządzenia komponenty fizyczne i programowe muszą być objęte gwarancją producenta. |
| **Obudowa** | Obudowa 2U - 3,5" z maks. 12 dyskami twardymi SAS/SATA |
| **Procesor** | 2 procesory Intel Xeon Silver 4309Y 2,8GHz, 8rdzenie/16wątki |
| **Pamięć RAM** | 2 x 32GB pamięci RDIMM, 3200MT/s |
| **Dyski twarde** | 12 x 8TB NL-SAS 12Gb/s 7,2 tys. obr./min 3,5" |
| Kontroler BOSS z 2 dyskami 480GB M.2 (RAID1) |
| **Zasilacz** | Podwójny nadmiarowy zasilacz z możliwością wymiany bez wyłączania systemu (1+1), 800W |
| **Karta zarządzająca** | iDRAC9 Enterprise piętnastej generacji |
| **Karta sieciowa** | Intel X710 dwuportowa karta 10GbE SFP+, PCIe, niskoprofilowa wraz z transciverami SR |
| **Karta FC** | Emulex LPE 31002 dwuportowa 16Gb Fibre Channel karta HBA, PCIe niskoprofilowa |
| **Kontroler RAID** | PERC H755 8GB cache, niskoprofilowy |
| **TPM** | Układ Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| **Szyny montażowe** | ReadyRails szyny wsuwane bez ramienia zarządzającego kablami |
| **Gwarancja** | 60 miesięcy gwarancji ProSupport Next Business Day Onsite |
| 60 miesięcy opcji zachowania dysków twardych w przypadku awarii |
| **Oprogramowanie** | Windows Server 2022 Standard,16 rdzeni |
| **Dodatkowe wymogi** | Urządzenie musi być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta.  Nie dopuszcza się urządzenia: odnawianego, demonstracyjnego lub powystawowego.  Nie dopuszcza się urządzenia posiadającego wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.  Do urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej oraz kable zasilające  i komplet oprogramowania i licencji (jeżeli jest wymagane do spełnienia wymagań Zamawiającego). |