Projekt z dnia 07-08-2025

Rozporządzenie

Ministra FINANSÓW i GOSPODARKI[[1]](#footnote-1))

z dnia ……………. r.

w sprawie sposobu i wzoru oznakowania instalacji, urządzeń, pomieszczeń oraz dróg o potencjalnym ryzyku narażenia na działanie azbestu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia ………... r. o wyrobach zawierających azbest (Dz. U. z …… r. poz. .....) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób oznakowania:

a) instalacji i urządzeń, w których są wyroby zawierające azbest,

b) pomieszczeń, w których znajdują się instalacje i urządzenia, o których mowa w lit. a,

c) dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest niezabezpieczonych trwale;

2) wzór ich oznakowania.

§ 2. Oznakowanie umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób uniemożliwiający jego zniszczenie lub przemieszczenie.

§ 3. Instalacje i urządzenia, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oznakowuje się na ich widocznych częściach lub w pobliżu takich części, w szczególności w miejscach dostępnych dla osób obsługujących te instalacje lub urządzenia.

§ 4. 1. Przed wejściem do pomieszczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, w szczególności na drzwiach tego pomieszczenia, umieszcza się w widocznym miejscu oznakowanie, dodając ostrzeżenie: „Pomieszczenie zawiera azbest”.

2. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się jednocześnie z oznakowaniem instalacji lub urządzenia, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a.

3. W przypadku braku możliwości umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, stosuje się oznakowanie wyłącznie pomieszczenia, w którym znajdują się te instalacje lub urządzenia.

§ 5. Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest niezabezpieczone trwale przed emisją azbestu oznakowuje się na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po każdym skrzyżowaniu z inną drogą.

§ 6. 1. Wzór oznakowania instalacji i urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, oraz pomieszczeń, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór oznakowania dróg, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.[[2]](#footnote-2))

Minister FINANSÓW i GOSPODARKI

Załączniki do rozporządzenia

Ministra Finansów i Gospodarki   
z dnia … (Dz. U. poz. …)

Załącznik nr 1

Wzór

oznakowaniE instalacji i urządzeń, W KTÓRYCH SĄ WYROBY zawierającE azbest oraz POMIESZCZEŃ, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ TE INSTALACJE I URZĄDZENIA1)



1) Charakterystyka wzoru oznakowania:

1) oznakowanie ma wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i ½ H szerokości;

2) oznakowanie składa się z:

a) części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

b) części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle.

Załącznik nr 2

Wzór

oznakowanie dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest NIEZABEZPIECZONYCH TRWALE PRZED EMISJĄ AZBESTU1)



1) Charakterystyka wzoru oznakowania:

1) oznakowanie ma wymiary: co najmniej 30 cm wysokości (H) i ½ H szerokości;

2) oznakowanie składa się z:

a) części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę „a” w białym kolorze na czarnym tle,

b) części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle.

1. ) Minister Finansów i Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów i Gospodarki (Dz. U. poz. 997). [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. poz. 31), ), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia …. o wyrobach zawierających azbest (Dz. U. z …. r. poz. ….). [↑](#footnote-ref-2)