Załącznik nr 6a

Zn. spr. SA.270.14.2021

**INFORMACJA BIOZ**

**( ROZBIÓRKA STODOŁY W OSADZIE LEŚNICZÓWKI BOROWINY )**

1. **INWESTOR :**

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bełchatów

97-400 Bełchatów, ul. Lipowa 175

1. **ADRES PLANOWANEJ INWESTYCJI :**

Obręb ewidencyjny Kurnos Pierwszy, działka ewidencyjna nr 214 i 430, gmina Bełchatów

1. **PRZEDMIOT OPRACOWANIA :**

Rozbiórka budynku stodoły w osadzie leśniczówki Borowiny

1. **DANE LOKALIZACYJNO – SYTUACYJNE :**

Działka ewidencyjna nr 214 i 430, obręb Kurnos Pierwszy, gmina Bełchatów

**V.** **INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA**

**PODCZAS PRAC ROZBIÓRKOWYCH :**

1. Informacje ogólne :
2. Przewidywany okres realizacji rozbiórki - 2 tygodnie
3. Ilość jednocześnie zatrudnionych pracowników - 8 osób.
4. Roboty rozbiórkowe wymagają stałego nadzoru technicznego.
5. Przy pracach wymagających obsługi sprzętu zmechanizowanego a także przy pracach transportowych i pomocniczych może być zatrudniona tylko osoba, która posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska, osoba, która uzyskała orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy .
6. Wszystkie osoby uczestniczące w robotach rozbiórkowych powinny być przeszkolone w zakresie BHP na stanowisku pracy oraz posiadać aktualne badania wysokościowe, dopuszczające ich do pracy na wysokości.
7. Zalecenia :
8. Roboty budowlane (rozbiórkowe) należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych.
9. W sporządzanym przez kierownika budowy „ Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia „ należy zwrócić szczególną uwagę na :

* Przejęcie placu budowy od inwestora
* Właściwe zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie terenu, zachowanie stref bezpieczeństwa, umieszczenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych).
* Stan i obsługę sprzętu zmechanizowanego, pomocniczego i urządzeń elektrycznych.
* Roboty ciesielskie (praca na wysokości).
* Rusztowania przewidziane do robót rozbiórkowych.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca zobowiązany jest

zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, upadki z

wysokości oraz inne czynniki szkodliwe powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony

osobistej.

Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem

ważnych telefonów : pogotowie ratunkowe, straż pożarna, policja.

1. Warunki techniczne wykonywania robót budowlanych (rozbiórkowych) :

Wszystkie roboty rozbiórkowe należy wykonywać :

1. Zgodnie z projektem rozbiórki budynku.
2. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
3. Zgodnie z przepisami BHP.
4. Pod nadzorem i kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
5. Szczegółową informację dotyczącą „BIOZ” wykona kierownik budowy

Wykonawcy.

Opracował:

mgr inż. Arkadiusz Skibiński