Zaproszenie do składania ofert  – 
……………………………………………………………………………………………………………………
Remont mostu w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0028
Załącznik nr 1 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(Nazwa i adres Wykonawcy)

_____________________________________________, dnia _____________ r.

WZÓR
OFERTA 

Skarb Państwa - 	
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo Niedźwiady w Przechlewie 	
ul. Człuchowska 71, 77-320  Przechlewo 

Odpowiadając na Zaproszenie do składania ofert na „Remont mostu w ciągu drogi leśnej nr 11-14-0028” składamy niniejszym ofertę  na wykonanie tego zamówienia:
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie brutto: ___________________________________________________________PLN, stawka VAT 23 %
Wynagrodzenie zaoferowane w pkt 1 powyżej wynika z załączonego kosztorysu ofertowego i stanowi sumę wartości całkowitych brutto za poszczególne pozycje zamówienia.
2. Akceptujemy warunki płatności i realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu.
3. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i kwalifikacje zawodowe konieczne do wykonania zamówienia.
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514 z późn. zm.)[footnoteRef:1]. [1:  Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.] 

5. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem, w tym także projektem aktu – umowa o roboty budowlane i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy – do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy*.
6. 	Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Zaproszeniu.
7.	Zobowiązujemy się do wykonania całości zamówienia w terminie do 56 dni od dnia zawarcia umowy.
8. 	Następujące zakresy rzeczowe wchodzące w przedmiot zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nazwy (firmy) podwykonawców.

9.	Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: __________________________________________________________________	
e-mail: _____________________________________________________________
10.	Zobowiązujemy się do udzielenia rękojmi za wady i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy liczony od daty odbioru końcowego. 
11.	Ofertę niniejszą składamy na ______________ stronach.
12.	Załącznikami do niniejszej oferty są:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________





___________________________
(podpis Wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić 


Kosztorys ofertowy
Robocizna (stawka godzinowa netto): _______ zł/r-g 
Koszty pośrednie liczone od wartości R + S: _______  % 
Zysk liczony od wartości R+S+Kp: _______  % 
Koszty zakupu materiałów: _______  %.

	Nr
	Podstawa
	Nr ST
	Opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena netto
	Wartość netto

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 

	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

	1
	Kalkulacja indywidualna
	D-M.00.00.00
	Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą
	ryczałt
	1
	 
	 

	2
	KNR 2-25 0408-06
	D-05.03.03
	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie
	m2
	51
	 
	 

	3
	KNR 2-25 0407-05
	D-05.03.03
	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie
	m2
	8,25
	 
	 

	4
	KNR 2-31 0810-05
	M-01.02.03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu
	m2
	19,84
	 
	 

	5
	KNR 2-33 0104-05
	M-01.02.03
	Rozebranie poręczy mostu drewnianego
	m3
	1,147
	 
	 

	6
	KNR 2-33 0103-05
	M-01.02.03
	Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej
	m3
	4,235
	 
	 

	7
	KNR 2-33 0102-06
	M-01.02.03
	Ustroje niosące mostów drewnianych - rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych drewnianych
	m3
	7,689
	 
	 

	PODPORY MOSTU

	8
	KNR 2-33 0101-08
	M-01.02.03
	Rozebranie podpory drewnianej - analogia - częściowe obcięcie pali
	m3
	0,25
	 
	 

	9
	KNR 2-33 0402-01
	M 13.01.00
	Deskowanie oczepu
	m2
	14,08
	 
	 

	10
	KNR 2-33 0404-01
	M 12.01.02
	Przygotowanie zbrojenia na budowie
	t
	0,118
	 
	 

	11
	KNR 2-33 0405-01
	M 12.01.02
	Montaż zbrojenia
	t
	0,118
	 
	 

	12
	KNR 2-33 0210-01
	M 13.01.00
	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie
	m3
	3,84
	 
	 

	13
	KNR 2-33 0810-02
	M 19.01.04
	Zatarcie rakowin i odprysków ręcznie bez zbrojenia - analogia - oczyszczenie powierzchni betonowych i naprawa zaprawami PCC
	m2
	15,64
	 
	 

	14
	KNR-W 2-02 1519-02
	M 19.01.04
	Podwójna powłoka malarska powierzchni pionowych mostu i przyczółków - analogia
	m2
	15,64
	 
	 

	KONSTRUKCJA DREWNIANA MOSTU WRAZ Z PORĘCZAMI

	15
	KNR 2-33 0715-01
	M 14.01.02
	Izolacje przeciwwilgociowe z papy - analogia - przekładka z papy
	m2
	36,306
	 
	 

	16
	KNR 2-33 0102-01
	M 14.01.02
	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych
	m3
	7,443
	 
	 

	17
	KNR 2-33 0102-04
	M 14.01.02
	Ustroje niosące mostów drewnianych - wbudowanie belek poprzecznych drewnianych
	m3
	0,246
	 
	 

	18
	KNR 2-33 0103-02
	M 14.01.02
	Ułożenie drewnianej jezdni mostu drewnianego z pojedynczym pokładem z bali
	m3
	4,235
	 
	 

	19
	KNR 2-33 0104-04
	M 14.01.02
	Poręcze mostu drewnianego
	m3
	1,147
	 
	 

	20
	KNR 2-11 0401-03
	M 19.01.04
	Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem - uzupełnienie wypłukanego narzutu kamiennego przy podporach
	m3
	3
	 
	 

	NAWIERZCHNIA DOJAZDÓW

	21
	KNR 2-31 0101-01
	D-05.01.03
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	m2
	104,84
	 
	 

	22
	KNR 2-31 0114-05
	D-05.01.03
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	59,25
	 
	 

	23
	KNR 2-02 1101-01
	M 13.02.00
	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	m3
	1,984
	 
	 

	24
	KNR 2-31 0308-03 0308-04
	M 13.01.00
	Nawierzchnia betonowa C25/30 - warstwa górna o grubości 15 cm
	m2
	19,84
	 
	 

	25
	KNR 2-25 0408-04
	D-05.03.03
	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa
	m2
	9
	 
	 

	26
	KNR 2-25 0408-04
	D-05.03.03
	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - budowa - materiał z rozbiórki
	m2
	42
	 
	 

	27
	KNR 2-25 0407-03
	D-05.03.03
	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa
	m2
	2,25
	 
	 

	28
	KNR 2-25 0407-03
	D-05.03.03
	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - materiał z rozbiórki
	m2
	6
	 
	 

	29
	KNR 2-31 0204-05 0204-06
	D-05.01.03
	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm C50/30 - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	25,2
	 
	 

	Razem netto
	 

	Podatek VAT23 %
	 

	Razem brutto
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