SA.2111.5.2025 załącznik nr 2

**Przedmiar robót**

1. Leśniczówka Ponoszów -Wędzina ul. Szklarska 11

2.Leśniczówka Wystrzyca -Główczyce ul. Lubliniecka 1

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | **Opis robót** | **Jedn. miary** | **Obmiar** |

|  |
| --- |
| 1. **Budynek leśniczówki Ponoszów roboty polegające na przeróbce, adaptacji instalacji elektrycznej oraz wod-kan i c.o.** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* |  | | *Częściowy demontaż instalacji elektrycznej (za tablicowy) części przynależnej do lokalu mieszkalnego*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *2* |  | | *Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej oświetlenie do kancelarii oraz pomieszczeń przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *m* | *20,00* |
| 1. | | 20 | |  |  |  | 20,00 |
| *3* |  | | *Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej zasilającej (pod gniazda w celu podłączenia grzejników elektrycznych) w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *m* | *60,00* |
| 1. | | 60 | |  |  |  | 60,00 |
| *4* |  | | *Montaż nowej instalacji natynkowej- uziemiającej w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *5* |  | | *Montaż zabezpieczeń w tablicy wraz z pracami łączeniowymi*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *6* |  | | *Montaż rurek elektroinstalacyjnych*  *krotność= 1,00* | | | *m* | *20,00* |
| 1. | | 20 | |  |  |  | 20,00 |
| *7* |  | | *montaż opraw LED wraz z podłączeniem*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *8* |  | | *Montaż gniazd 230V z montażem puszek instalac. i podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *7,00* |
| 1. | | 7 | |  |  |  | 7,00 |
| *9* |  | | *Montaż włączników 230V z montażem puszek instalac. i podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *10* |  | | *Montaż grzejników elektrycznych przenośnych 230V w pomieszczeniach kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *3,00* |
| 1. | | 3 | |  |  |  | 3,00 |
| *11* |  | | *Montaż grzejnika elektrycznego przenośnego 230V w piwnicy*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *12* |  | | *Montaż przepływowego podgrzewacza wody 230V wraz z podłączeniem pod instalację wodociągową i elektryczną w WC*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *13* |  | | *Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie protokołu pomiarów*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *14* |  | | *Instalacja co- spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz pieca, odłączenie sterowania pieca od instalacji elektrycznej, demontaż grzejników w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *15* |  | | *Instalacja wodociągowa- odcięcie wody z lokalu mieszkalnego, przerobienie instalacji wodociągowej polegające na pozostawienie dopływu wody tylko do WC kancelarii l-ctwa*  *krotność= 1,0* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |

|  |
| --- |
| **2. Budynek leśniczówki Wystrzyca roboty polegające na przeróbce, adaptacji instalacji elektrycznej oraz**  **wod-kan i c.o.** |

| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *16* |  | | *Częściowy demontaż instalacji elektrycznej (za tablicowy) części przynależnej do lokalu mieszkalnego*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *17* |  | | *Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej oświetlenie do kancelarii oraz pomieszczeń przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *m* | *20,00* |
| 1. | | 20 | |  |  |  | 20,00 |
| *18* |  | | *Montaż nowej instalacji elektrycznej, natynkowej zasilającej (pod gniazda w celu podłączenia grzejników elektrycznych) w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *m* | *40,00* |
| 1. | | 40 | |  |  |  | 40,00 |
| *19* |  | | *Montaż nowej instalacji natynkowej- uziemiającej w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *20* |  | | *Montaż zabezpieczeń w tablicy wraz z pracami łączeniowymi*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *21* |  | | *Montaż rurek elektroinstalacyjnych*  *krotność= 1,00* | | | *m* | *30,00* |
| 1. | | 30 | |  |  |  | 30,00 |
| *22* |  | | *Montaż opraw LED wraz z podłączeniem*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *23* |  | | *Montaż gniazd 230V z montażem puszek instalac. i podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *7,00* |
| 1. | | 7 | |  |  |  | 7,00 |
| *24* |  | | *Montaż włączników 230V z montażem puszek instalac. i podłączeniem w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *25* |  | | *Montaż grzejników elektrycznych przenośnych 230V w pomieszczeniach kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *3,00* |
| 1. | | 3 | |  |  |  | 3,00 |
| *26* |  | | *Montaż grzejnika elektrycznego przenośnego 230V w piwnicy*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *27* |  | | *Montaż przepływowego podgrzewacza wody 230V wraz z podłączeniem pod instalację wodociągową i elektryczną w WC*  *krotność= 1,00* | | | *szt* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *28* |  | | *Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz sporządzenie protokołu pomiarów*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *29* |  | | *Instalacja co- spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz pieca, odłączenie sterowania pieca od instalacji elektrycznej, demontaż grzejników w kancelarii oraz pomieszczeniach przynależnych*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
| *30* |  | | *Instalacja wodociągowa- odcięcie wody z lokalu mieszkalnego, przerobienie instalacji wodociągowej polegające na pozostawienie dopływu wody tylko do WC kancelarii l-ctwa*  *krotność= 1,00* | | | *kpl* | *1,00* |
| 1. | | 1 | |  |  |  | 1,00 |
|  | |  | |  |  |  |  |

***UWAGA:***

*Zamawiający zaleca dokonanie wizji na obiektach w celu szacowania kosztów wykonania w/w*

*zakresu robót. Załączony przedmiar jest jedynie przedmiarem wskaźnikowym.*