Zamawiający:
Nadleśnictwo Biała Podlaska 
ul. Warszawska 37  
21-500 Biała Podlaska

	Wykonawca:

 

Kosztorys ofertowy 

Nazwa budowy: Przebudowa drogi leśnej nr 20 w Leśnictwie Kniejówka Szadek
Adres budowy: dz. nr ewid. geod. 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1168, 1177, 21 - 504 Rokitno, 448, 21 – 500 Biała Podlaska
Obiekt: Droga leśna
Rodzaj robót: Roboty budowlane

Data oprac.: ……………………. r.

Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny: ……………. PLN

Koszty pośrednie:……………………....%

Zysk:…………………………………………..%

Nazwa	Wartość	Razem	
Koszty z narzutami (netto)	 PLN	
	
Stawka VAT	23,00 %	
	
Wartość brutto	 PLN	

Słownie ( brutto ): …………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………..
Podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela 

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa
wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość	

1	2	3	4	5	6	7	
 1		PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 20 W LEŚNICTWIE KNIEJÓWKA, SZADEK

1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	KNNR 1
0111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
krotność = 1,00

	3,93	km			
2	KNNR 1
0101-040-112	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-40 cm - strona prawa
krotność = 1,00

	335,00	SZT.			
3	KNNR 1
0101-070-112	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 41-75 cm - strona prawa
krotność = 1,00

	134,00	SZT.			
4	KNNR 1
0101-040-112	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-40 cm - strona lewa
krotność = 1,00

	435,00	SZT.			
5	KNNR 1
0101-070-112	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 41-75 cm - strona lewa
krotność = 1,00

	150,00	SZT.			
6	KNR 2-01
0108-06-052	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia
krotność = 1,00

	0,85	ha			
		Razem:					
1.2		ROBOTY ZIEMNE

7	KNNR 1
0113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm na obszarze wyznaczonym przez podstawę nasypu z rozsunięciem na poboczu. (jezdnia, zjazdy, mijanki, skrzyżowania)
krotność = 1,00

	18 201,40	m2			
8	KNNR 1
0209-030-060	Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3  (z tabeli robót ziemnych)
krotność = 1,00

	1 028,90	m3			
9	KNNR 1
0504-010-060	Rozplantowanie (po za koroną drogi) ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II
krotność = 1,00

	1 028,90	m3			
10	KNNR 1
0402-010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów  z zakupem i dowozem (piasek średnioziarnisty) samochodami samowyładowawczymi; nasypy z tabeli robót ziemnych, uzupełnienie materiału po zdjęciu warstwy humusu.
krotność = 1,00

	7 746,01	m3			
		Razem:					
1.3		JEZDNIA

11	KNNR 6
0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni.
krotność = 1,00

	13 200,00	m2			
12	KNR 2-31
0202-07 0202-08-050	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm
krotność = 1,00

	12 600,00	m2			
13	KNR 2-31
0202-09-050	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00

	12 000,00	m2			
		Razem:					
1.4		MIJANKI 

14	KNNR 6
0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne mijanek (zgodnie z wykazem)
krotność = 1,00

	1 633,50	m2			
15	KNR 2-31
0202-07 0202-08-050	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm
krotność = 1,00

	1 559,25	m2			
16	KNR 2-31
0202-09-050	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00

	1 485,00	m2			
		Razem:					
1.5		ZJAZDY NA SZLAKI ZRYWKOWE

17	KNNR 6
0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
krotność = 1,00

	642,40	m2			
18	KNNR 1
0402-010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów  z zakupem i dowozem (piasek średnioziarnisty) samochodami samowyładowawczymi;-nasypy
krotność = 1,00

	87,60	m3			
19	KNR 2-31
0202-07 0202-08-050	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm
krotność = 1,00

	613,20	m2			
20	KNR 2-31
0202-09-050	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00

	584,00	m2			
		Razem:					
1.6		SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI LEŚNYMI BOCZNYMI

21	KNNR 1
0209-030-060	Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II (rowy odwadniające bezodpływowe)
krotność = 1,00

	602,00	m3			
22	KNNR 1
0504-010-060	Ręczne rozplantowanie (po za koroną drogi) ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II
krotność = 1,00

	602,00	m3			
23	KNNR 6
0103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
krotność = 1,00

	6 715,50	m2			
24	KNNR 1
0402-010-060	Formowanie i zagęszczanie nasypów  z zakupem i dowozem (piasek średnioziarnisty) samochodami samowyładowawczymi;-nasypy
krotność = 1,00

	915,75	m3			
25	KNR 2-31
0202-07 0202-08-050	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 12 cm
krotność = 1,00

	6 410,25	m2			
26	KNR 2-31
0202-09-050	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm
krotność = 1,00

	6 105,00	m2			
		Razem:					
		Razem:					
		Razem kosztorys netto:					

                                                                                                                                                                               …………………………………………
                                                                                                                                                                               Podpis upełnomocnionego 
                                                                                                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy