Właściciel: KGHM POLSKA MIEDŹ SA. O/HM "GŁOGÓW"
Adres:	uL Żukowicka 1, 67-231 Żulcowice - Gtogów

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU	Dane: [0] VI-2021	
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Passat B7 4 MOTION 2.0 TDI-CR MR' 10
Wersja: Highline BMT
Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	Rok produkcji: 2012
Nr rejestracyjny: DGL 36906 VIN: WVWZZZ3CZDP017050	

2012/10/17 2021/10/15 250875 km 104 mies.
czarny 3C 2200 kg*
sedan 4 drzwiowy z zapłonem samocznny m 1968 ccm / 103kW(140KM) 
Turbosp powietrza 4 rzędowy  automatyczna*
A WD (4x4)

Data pierwszej rejestracji
Data ważności badania technicznego
Wskazanie drogomierza
Okres eksploatacji pojazdu (12/10/17-21/06/15)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lalderu)
Oznac2enie typu
Dop. masa calk.
Rodzaj nadwozia
Jednostka napędowa
Pojemność / Moc silnika
Rodzaj biegów Rodzaj napędu
Doładowanie
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów skrzyni 
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.11-2013.12)
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Podłokietnik siedzeń tylnych	
2	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	28	Poduszka powietrzna kierowcy	
3	Spryskiwacze podgrzewane	29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością	
			odłączenia	
4	Dywaniki	30	Poduszki powietrzne boczne przednie	
5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	31	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy	
6	Fotel kierowcy regulowany elektrycznie	32	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP	
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	33	System p/poślizgowy MSR	
	elektryczna			
8	Fotel kierowcy z regulacją oparcia eletrycznym	34	System p/poślizgowy przy  przyspieszaniu ASR	
9	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	35	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA	
10	Fotel pasażera z regulacją oparcia	36	System Start/Stop	
11	Hamulec postojowy automatyczny	37	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach	
12	Immobilizer	38	System wspomaga gania nagłego hamowania	
13	Kierownica pokryta skórą	39	Szyby przednie regulowane elektrycznie	
14	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	40	Szyby tylne regulowane elektrycznie	
15	Koło zapasowe z tarczą aluminiową	41	Światła do jazdy dziennej	
16	Komputer pokładowyy MFA Plus	42	Światła mijania włączane automatycznie	
17	Kurtyny powietrzne boczne	43	Tapicerka łączona skóra/alcantara	
?	

18	Listwy boczne ochronne chromowane	44	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 205/45	
			samouszczelniające	
19	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	45	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy	
20	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	46	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne	
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	47	Wycieraczki z  czujnikiem deszczu	
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	48	Wykończenie wnętrza "Szczotkowane aluminium"	
23	Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane	49	Zamek centralny zdalnie sterowany	
	Automatycznie			
24	Nakładki ozdobne progów	50	Zderzaki w kolorze nadwozia	
25	Otwór na drugie przedmioty w siedzeniu tylnym	51	Złącze "AUX"	
26	Podłokietnik centralny przedni			
Lp.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego	
1	Audio System RCD 310			
	Głośniki 8 szt.			
	Radioodtwarzacz CD + MP3			
2	Fotele przednie podgrzewane			
	Fotel kierowcy podgrzewany			
	Fotel pasażera podgrzewany			
3	Fotele przednie z regulacją wysokości			
Fotel kierowcy z regulacją wysokości Fotel pasażera z regulacją wysokości 4 Światła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów Światła p/mgielne przednie System doświetlania zakrętów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1 +Skrzynia biegów automatyczna	
OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA
lOrfo	Marka, typ	Bieżnik [mm] Zużycie |% ]
Przednielewe: Michelin 235/45 R17 97V	XL PŁOT ALPIN PA4 TL	50
Przednie prawe: Michelin 235/45 R17 97V	XL PILOT ALPIN PA4 TL	50
Tylne lewe; Michelin 235/45 R17 97V	XL PILOT ALPIN PA4 TL	50
Tylneprawe: Michelin 235/45 R17 97V	XL PILOT ALPIN PA4 TL	50
OPISY DOTYCZĄCE POJ AZDU
NADWOZIE LAKIEROWANE:
drzwi boczne przednie prawe - porysowane w części tylnej
drzwi boczne przednie lewe - widoczny odprysk powłoki lakierniczej w części środkowej górnej oraz porysowane w części tylnej
pokrywa przednia - porysowana w części przedniej z widocznymi odpryskami powłoki lakierniczej błotnik przedni lewy - widoczny odprysk powłoki lakierniczej w części środkowej WYPOSAŻENIE NADWOZIA:
zderzak przedni lakierowany kpL - porysowany na całej powierzchni zderzak tylny lakierowany kpL - porysowany z prawej strony 

Poza tym:
Przeglądy okresowe w zakresie zgodnym z DTR pojazdu.
Wymieniono: 
- rozrząd,
- koło zamachowe dwumasowe,
- akumulator.

Naprawiano:
 Układ hamulcowy, zwieszenie przednie, instalację elektryczną.
Uzupełniano ubytki lakiernicze. Polerowano nadwozie.