Załącznik Nr 2
WZÓR ZNAKU KONTROLNEGO
[image: ]
Opis:
1. 	Znak kontrolny jest wykonany z samoprzylepnej wielowarstwowej folii odpornej na działanie światła, która przy próbie oderwania ulega odkształceniu, a podłoże tła znaku ulega zniszczeniu.

2.  	Dopuszcza się umieszczenie na znaku kontrolnym w miejscu oznaczenia roku przeprowadzenia badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin oznaczenia kilku kolejnych lat, z których rok przeprowadzenia badania danego sprzętu będzie wskazany przez perforację znaku.

3. 	Wymiary i właściwości graficzne:
1) wysokość – 90 mm;
2) szerokość – 69 mm;
3) kolorystyka:
a) kolor czerwony - CMYK 0,100,100,0 lub RGB 218,37,29,
b) kolor czarny - CMYK 0,0,0,100 lub RGB 31,26,23,
c) kolor zielonożółty - CMYK 40,0,100,0 lub RGB 132,194,37;
4) czcionka - pogrubiona: Arial, wielkość 12,00, a dla wyrazu „Nr” - 14,00.

4. 	Maksymalne odchylenia wysokości i szerokości znaku kontrolnego nie powinny przekraczać ± 1 mm.

5.	Numer składający się z siedmiu cyfr i litery, z których:
	a) pierwsze dwie cyfry stanowią identyfikator terytorialny województwa, na którego obszarze znajduje się siedziba podmiotu przeprowadzającego badania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej    (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 773 późn.  zm.),
	b) pięć kolejnych cyfr i litera stanowią niepowtarzalny numer identyfikacyjny znaku kontrolnego.

6.	Znak Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

7.	Rok przeprowadzenia badania.

	Numerowanie znaków dla województwa lubelskiego od: Nr 06
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