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WOA.261.82.2026.LB.             
                Rzeszów, dnia 16 października 2026 r.
Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytania Wykonawców
Dot. zapytania ofertowego pod nazwą: „Zakup kamizelek ochronnych”, znak: WOA.261.82.2026.LB.3.
W związku z pytaniami Wykonawcy otrzymanymi w dniu 15 października 2026 roku Zamawiający działając na podstawie części VIII ust. 2 zapytania ofertowego znak: WOA.261.82.2026.LB.3 wyjaśnia:
Pytanie nr 1: 
Przytoczone w OPZ normy dotyczą w głównej mierze kamizelek i sprzętu ochronnego stosowane w przemyśle mięsnym, gastronomicznym, skórzanym, gdzie poziomy odporności na przebicia/przecięcia określone są na poziomie uderzenia ostrzem z energią 5 J.

Czy dopuszczają Państwo panele ochronne testowane według normy NIJ 0115.00 określających poziom odporności na przebicia nożem i szpikulcem z energią uderzenia do 43 J. Powyższy standard wykorzystywany jest dla badania środków ochrony używanych przez służby mundurowe.
Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania paneli ochronnych przebadanych zgodnie z normą NIJ 0115.00, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę równoważności oferowanego rozwiązania w stosunku do wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Ocena równoważności będzie uwzględniać w szczególności poziom ochrony przed przecięciem i przebiciem, zakres chronionej powierzchni, odporność materiału oraz bezpieczeństwo użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację techniczną oraz wyniki badań potwierdzające deklarowane właściwości ochronne oferowanego produktu. Sam fakt przeprowadzenia badań zgodnie z normą NIJ 0115.00 nie przesądza o równoważności z normą wskazaną w OPZ.

Pytanie nr 2: 
Jaki system zapięć ma posiadać kamizelka? Czy mają to być taśmy haczykowo-pętelkowe (rzepy), czy ma być zapinana na suwak z możliwością regulacji obwodu w pasie?

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie określa konkretnego rodzaju zapięcia kamizelki. Dopuszcza się zarówno zapięcia na taśmy haczykowo-pętelkowe (rzepy), jak i zapięcia na suwak z możliwością regulacji obwodu, a także inne rozwiązania konstrukcyjne, pod warunkiem, że zapewniają prawidłowe dopasowanie kamizelki do sylwetki użytkownika, stabilność podczas użytkowania oraz swobodę ruchów niezbędną do wykonywania czynności terenowych, zgodnie z wymaganiami OPZ.
Pytanie nr 3: 
Czy kamizelka ma być wykonana w technologii wysokiej widoczności (jaskrawy kolor i elementy odblaskowe), czy w jednolitym ciemnym kolorze (np. czarnym)?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga, aby kamizelki były wykonane w jednolitym ciemnym kolorze, preferowany kolor czarny.

Pytanie nr 4: 
Czy kamizelka ma być wyposażona w możliwość montowania dodatkowych kieszeni na wyposażenie (np. system molle/palls), w które wyposażone są kamizelki taktyczne stosowane w wojsku/policji, czy ma być gładka?

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający nie wymaga wyposażenia kamizelek w system mocowania dodatkowych kieszeni, taki jak MOLLE/PALS. Preferowane są rozwiązania o prostej, ergonomicznej konstrukcji, pozbawione zbędnych elementów mogących zahaczać o roślinność podczas poruszania się w terenie. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych elementów wyposażenia, o ile nie ograniczają one swobody ruchów, ergonomii ani bezpieczeństwa użytkowania.
Pytanie nr 5: 
Czy uznają Państwo jako dokument potwierdzający zgodność z wymaganiami certyfikat CE wydany zgodnie z rozporządzeniem EU 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej, oraz wyniki badań laboratoryjnych potwierdzającymi odporność na przebicia oraz przekłucia nożem i szpikulcem wg. normy NIJ 0115.00?

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zgodność oferowanego produktu z wymaganiami OPZ, w tym dokumentów dotyczących zgodności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz wyników badań laboratoryjnych potwierdzających deklarowany poziom ochrony przed przecięciem i przebiciem zgodnie z normą NIJ 0115.00.
Przedstawiona dokumentacja musi dotyczyć oferowanego modelu i umożliwiać ocenę spełnienia wymagań określonych w OPZ, w tym wykazanie równoważności zastosowanych rozwiązań w stosunku do wskazanych norm odniesienia. Dokumenty powinny potwierdzać deklarowane właściwości ochronne oraz umożliwiać ocenę poziomu ochrony, zakresu chronionej powierzchni i pozostałych wymaganych parametrów. Rodzaj wymaganych dokumentów powinien być odpowiedni do zastosowanej procedury oceny zgodności danego środka ochrony indywidualnej
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