**BA-I.215.61.2020** Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem robót jest dostawa i montaż wiaty śmietnikowej panelowej na konstrukcji stalowej. Zamawiający przewiduje następujący zakres robót:

1. Demontaż starej wiaty poprzez zdjęcie blachy trapezowej oraz wycięcie 8 szt. Słupków z rury prostokątnej 80x40.
2. Wykucie betonu kotwiącego słupki, oraz betonu wystającego z chodnika – 0,25 m3.
3. Rozbiórka płyt chodnikowych 7,50 x 4,40 = 33,00 m2.
4. Rozbiórka obrzeży trawnikowych – 10 m.
5. Wywiezienie złomu i gruzu.
6. Ułożenie obrzeży trawnikowych – 10 m.
7. Ułożenie podłoża pod wiatę z nowych płyt chodnikowych 50 x 50 x 7 na podsypce cementowo – piaskowej.
8. Montaż nowej wiaty o wym. 340 x 550 (wymiary wewnętrzne).
9. Ustawienie pojemników.

Minimalne warunki jakim musi odpowiadać wiata:

- konstrukcja lekka zadaszona o wym. 3,40 m szerokości x 5,50 m głębokości,

- dach ze spadem na tył, pokryty powlekaną blachą trapezową gr. 0,5 mm,

- konstrukcja ocynkowana lub malowana proszkowo,

- ściany poszyte panelami z blachy powlekanej,

- brama dwuskrzydłowa o szer. 2,00 m poszyta panelami z wkładką bębenkową, gałką do otwierania  
 drzwi oraz z dolną i górną blokadą,

- wiata zakotwiczona do podłoża wg. technologii zaproponowanej przez wykonawcę, odporna na  
 zmienne warunki atmosferyczne,

- wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia folderu i specyfikacji technicznej wiaty,

- przy wykonywaniu robót budowlanych wykonawca stosować będzie wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333.),

- wykonawca zobowiązany jest do okazania „Deklaracji właściwości użytkowych” dla wbudowanych materiałów.

Wiatę wykonawca ustawi dokładnie w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Lokalizacja wiaty została uwzględniona na rys. – załącznik nr 2 do niniejszego opisu.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren, na którym będą

prowadzone prace.

Wykonawca wyposaży teren budowy w niezbędne tymczasowe elementy zabezpieczające.

Wykonawca przejmie plac budowy, zabezpieczy i oznakuje zgodnie z przepisami prawa

budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy od momentu przejęcia do odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy

powinien być porządkowany.

odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej ponosi wykonawca.

Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby zapewnić niezakłóconą pracę urzędu. Roboty generujące hałas należy wykonywać po godz. 16:15 i/lub w dniach wolnych od pracy.

**Termin wykonania:** 25 dni od daty zawarcia umowy

Załącznik:

1. Dokumentacja fotograficzna wiaty do demontażu i placu do przekładki celem zamontowania nowej wiaty.
2. Rzut sytuacyjny kompleksu budynków MS z naniesioną lokalizacją wiaty.