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	Załącznik
pkt 5.9
	Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
	Propozycja PIIT: 
5.9. Interfejs LI HI przekazuje bez zbędnej zwłoki komunikaty elektroniczne i związane z nimi dane, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, do LEMF. Dla interfejsu LI HI jest stosowane 96 72-godzinne buforowanie. 
Projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie czasu buforowania z 72 do 96 godzin. W ocenie PIIT proponowana zmiana nie znajduje wystarczającego uzasadnienia. Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenia eksploatacyjne wskazują, że okres 72 godzin zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczenia przed utratą danych oraz jednocześnie umożliwia utrzymanie ciągłości działania interfejsu. 
Wydłużenie czasu buforowania może negatywnie wpływać na stabilność funkcjonowania systemu, a korzyści w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa danych wydają się ograniczone i nieproporcjonalne do skutków operacyjnych. Zmiana ta wiązała się będzie z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Postulujemy pozostawienie obecnie obowiązującego okresu buforowania wynoszącego 72 godziny, jako rozwiązania sprawdzonego oraz odpowiadającego potrzebom i zasadom funkcjonowania interfejsu.
	Uwaga uwzględniona
Zmieniono wymóg dotyczący buforowania interfejsu LI HI z 96-godzinnego na 72-godzinne.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister – Członek Rady Ministrów Koordynator Służb Specjalnych zaakceptowali wprowadzoną zmianę.



