|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Samochód osobowy fabrycznie nowy o napędzie spalinowym** | | | |
| **OFEROWANY MODEL** | | | |
| **Marka** |  | *podać:* | |
| **Model, wersja** |  | *podać:* | |
| **Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego** | | | **Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia**  **Wyposażenie zgodne z wymaganiami**  **TAK | NIE** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Wymagania minimalne** |  |
| **Rok produkcji:** |  | 2025 |  |
| **Dane techniczne** | 1 | Pojemność bagażnika: nie mniej niż 540 l |  |
| 2 | Liczba drzwi: 4/5 |  |
| 3 | Liczba miejsc: 5 |  |
| 4 | Kolor dowolny: preferowany biały, szary lub czarny |  |
| 5 | Prześwit: nie mniej niż 140 mm |  |
| **Układ napędowy** | 1 | Silnik spalinowy benzynowy lub diesel, maksymalna moc silnika nie mniej niż 180 KM |  |
| 2 | Pojemność silnika minimum 1500 cm3 |  |
| 3 | Pojemność zbiornika paliwa min. 50 litrów |  |
| 4 | Napęd na oś przednią, tylną lub 4x4 |  |
| 5 | Skrzynia biegów automatyczna, minimum 6 biegowa. |  |
| **Bezpieczeństwo** | 1 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |
| 2 | Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe |  |
| 3 | ABS |  |
| 4 | ESP |  |
| 5 | Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich siedzeń |  |
| 6 | Immobilizer |  |
| **Wyposażenie** | 1 | Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne. |  |
| 2 | Przednie światła przeciwmgłowe |  |
| 3 | Wspomaganie kierownicy |  |
| 4 | Centralny zamek sterowany pilotem |  |
| 5 | Klimatyzacja dwustrefowa. |  |
| 6 | Przednie i tylne czujniki parkowania |  |
| 7 | System monitorowania ciśnienia w kołach |  |
| 8 | Fabryczne radio z wbudowanym zestawem głośno mówiącym |  |
| 9 | Bluetooth |  |
| 10 | Gniazdo USB |  |
| 11 | Gniazdo 12V na konsoli środkowej |  |
| 12 | Zestaw naprawczy do kół lub koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe wraz z podnośnikiem i kluczem |  |
| 13 | Dywaniki gumowe dla wszystkich rzędów siedzeń |  |
| 14 | Reflektory przednie i tylne lampy wykonane w technologii LED |  |
| 15 | Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia kąta i odległości |  |
| 16 | Koła minimum 17” wykonane ze stopów lekkich. |  |
| 17 | Hamulec postojowy elektryczny |  |
| 18 | Funkcja automatycznego zaciągania hamulca postojowego po zatrzymaniu pojazdu  (auto hold) |  |
| 19 | Lusterka boczne składane i podgrzewane elektrycznie. |  |
| **Transport** | 20 | Wykonawca dostarczy pojazd na koszt własny do siedziby Zamawiającego: GDDKiA Oddział w Olsztynie, 10-083 Olsztyn Al. Warszawska 89 |  |
| **Dokumentacja** |  | Najpóźniej w dniu dostawy/odbioru pojazdów Wykonawca przekaże:   * komplet dokumentów w języku polskim wymaganych do zarejestrowania pojazdu * fakturę * kartę gwarancyjną wraz z listą ASO na terytorium Polski   instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim |  |
| **Serwis** |  | * Wykonawca zapewni serwis samochodu stanowiącego przedmiot umowy. Serwis będzie świadczony przez firmę posiadającą autoryzację producenta. Serwis musi znajdować się w promieniu do 30 km od siedziby Zamawiającego. |  |
| **Gwarancja** |  | Wykonawca udzieli gwarancji zgodnie z gwarancją producenta pojazdu ale nie mniej niż:   * na wszystkie zespoły i podzespoły samochodowe, obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne elementy samochodu – na min. 24 miesiące * perforację karoserii – na minimum 10 lat bez limitu kilometrów   Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem dostarczenia przez Wykonawcę i odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu bez zastrzeżeń. |  |