Znak sprawy PSA.272.3. 2023

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH	Pakiet nr 1 
Nazwa sprzętu:. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe A3 – 1 szt. 

Typ/model oferowanego sprzętu: ……………………………………………………………………………………………………….
Producent: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kraj produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nie spełnienie choćby jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.
LP.	PARAMETR	Wymagana wartość/cecha graniczna	Potwierdzenie wartości/cechy granicznej/Tak*	Oferowany parametr (opisać)*	
1	2	3	4	5	
WYMAGANIA PODSTAWOWE  	
1.	Czas nagrzewania	Max. 15 s			
2.	
Prędkość wykonania pierwszej kopii	
Mono max 5 s			
3.	
Prędkość wydruku ciągłego tryb cz.-b A4	
Max do 40 stron na minutę			
4.	
Pamięć	
Max do 5 GB			
5.	
Dysk twardy	
Max. 500 GB			
6.	
Obsługiwany papier	
A3W, A4, A5, B5 ,A6, B6			
7.	Pojemność wejściowa papieru
	
Maksymalnie: 6300 arkuszy			
8.	
Duplex	
tak			
9.	Archiwizacja dokumentów	
tak			
10.	Gramatura papieru	
    60 – 300 g/m²			
11.	Sieć bezprzewodowa	

          tak			
12.	
Maksymalny pobór prądu	
       1850 W

Kopiarka	
1.	
Format papieru	Maksymalny: A3

2.	Rozdzielczość skanowania:
- tryb cz.-b
- tryb kolorowy

Do 600x600 dpi			
3.	
Zoom	
Od 25% do 400%			
Drukarka	
1.	
Język drukarki	
PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript 3
			
2.	
Rozdzielczość drukowania	
Do 1200x1200 dpi			
3.	
Praca w sieci
	
          tak			
4.	
Interfejs
	USB 2.0, Dbase-T/100Base-TX/1000Base-T			
5.	
Interfejsy
	USB 2.0 typ A ,Karta sieciowa Gigabit Ethernet			
6.	
Protokół druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez email),HTTP, FTP, IPP, SMB, WSD			
7.	Kompatybilność z systemami operacyjnymi	
   Windows 10, Windows 11			
Skaner	
1.	
Źródło	
Podajnik oraz szyba			
2.	
Rozdzielczość	
  100-600 dpi			
3.	
Skanowanie	Skanowanie: na pulpit; do FTP; e-mail; do folderu sieciowego; do pamięci USB;
			
4.	
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, szyfrowany PDF, kompaktowy PDF,
JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, pptx, xlsx, docx, TXT, RTF
			
WYMAGANIA DODATKOWE	
1.	Gwarancja	Min. 12 miesięcy			
3.	Dostawa  i instalacja	Dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie urządzenia			
4.	Oferowana kwota za sprzęt	Netto:
Brutto:
VAT:……………….%	

*  Wypełnia wykonawca