„Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu”
	 
	      PRZEDMIAR  ROBÓT
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1	Część A. Remont świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu		

	1.1	Roboty rozbiórkowe		
	Kod CPV :  45111300-1
	 
	1	KNR 401-0815-08-00 IGM Warszawa	42,16	m
		Oderwanie listew przyściennych (analogia, R=0,5)
	Kod CPV :  45111300-1
	 
		(13.33 + 8.55) * 2 - 1.60 =	42,16
	 
	Razem   =	  42,16	m

	 
	2	KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa	113,97	m2
		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
	Kod CPV :  45111300-1
	 
		13.33 * 8.55 =	113,97
	 
	Razem   =	  113,97	m2

	 
	3	KNR 401-0426-02-00 IGM Warszawa	23,69	m2
		Rozebranie obicia ścian drewnianych: boazeria drewniana
	Kod CPV :  45111300-1
	 
		13.33 * 2.20 - 2 * 1.17 * 1.04 - 1.60 * 2.00 =	23,69
	 
	Razem   =	  23,69	m2

	 
	4	KNR 401-0429-06-00 IGM Warszawa	148,16	m2
		Rozebranie podsufitek: z płyt pilśniowych
	Kod CPV :  45111300-1
	 
	uwzględniono dodatek za kształt:	13.33 * 8.55 * 1.3 =	148,16
	 
	Razem   =	  148,16	m2

	 
	5	KNR 401-0430-05-00 IGM Warszawa	148,16	m2
		Rozebranie rusztu podsufitki (analogia)
	Kod CPV :  45111300-1
	 
	uwzględniono dodatek za kształt:	13.33 * 8.55 * 1.3 =	148,16
	 
	Razem   =	  148,16	m2

	 
	6	PKZ 012-0000-99-00 PP PKZ	3,20	m2
		Ostrożny demontaż ościeżnic i skrzydeł drewnianych drzwiowych, o powierzchni: ponad 3,0 do 5,0 m2
	Kod CPV :  45111300-1
	 
		1.60 * 2.00 =	3,20
	 
	Razem   =	  3,20	m2

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu”
	1.  Remont świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	1.1. Roboty rozbiórkowe
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	7	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa	120,62	m2
		Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
	Kod CPV :  45111300-1
	 
		(13.33 + 8.55) * 2 * 3.40 + 8.55 * (0.40 * 2 + 0.30) * 2 =	167,59
	ściana do uzupełnienia tynku:	- 13.33 * 2.20 =	-  29,33
	okna:	- 1.50 * 1.47 * 8 =	-  17,64
	 
	Razem   =	  120,62	m2

	 
	8	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa	7,84	m3
		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz
		utylizacją
	Kod CPV :  45111300-1
	 
		113.97 * 0.005 + 23.69 * 0.02 + 148.16 * 0.04 + 42.16 * 0.05 * 0.05 + 3.20 * 0.05 + 120.62 * 0.005 =	7,84
	 
	Razem   =	  7,84	m3

	 
	 
	1.2	Tynki i okładziny wewnętrzne		
	Kod CPV :  45410000-4
	 
	9	KNR 401-0710-03-10 IGM Warszawa	23,69	m2
		Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach prostokątnych
		z cegieł
	Kod CPV :  45410000-4
	 
		13.33 * 2.20 - 2 * 1.17 * 1.04 - 1.60 * 2.00 =	23,69
	 
	Razem   =	  23,69	m2

	 
	10	PKZ 015-0300-23-00 PP PKZ	149,95	m2
		Zagruntowanie tynków pod szpachlowanie
	Kod CPV :  45410000-4
	 
		(13.33 + 8.55) * 2 * 3.40 + 8.55 * (0.40 * 2 + 0.30) * 2 =	167,59
	okna:	- 1.50 * 1.47 * 8 =	-  17,64
	 
	Razem   =	  149,95	m2

	 
	11	KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	18,81	m2
		Gładź gipsowa na sufitach dwuwarstwowa
	Kod CPV :  45410000-4
	 
		8.55 * (0.40 * 2 + 0.30) * 2 =	18,81
	 
	Razem   =	  18,81	m2

	 
	12	KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	131,14	m2
		Gładź gipsowa na ścianach dwuwarstwowa
	Kod CPV :  45410000-4

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu”
	1.  Część A. Remont świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	1.2. Tynki i okładziny wewnętrzne
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		(13.33 + 8.55) * 2 * 3.40 =	148,78
	okna:	- 1.50 * 1.47 * 8 =	-  17,64
	 
	Razem   =	  131,14	m2

	 
	13	KNNR 007-0702-02-00 MRRiB	113,97	m2
		Montaż sufitów podwieszanych z włókien mineralnych wraz z montażem rusztu, z rastrami o wymiarach 600x600 mm,
		dżwiękochłonny
	Kod CPV :  45410000-4
	 
		13.33 * 8.55 =	113,97
	 
	Razem   =	  113,97	m2

	 
	 
	1.3	Malowanie		
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	14	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	149,95	m2
		Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem podłoża - farba
		lateksowa kolor
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		(13.33 + 8.55) * 2 * 3.40 + 8.55 * (0.40 * 2 + 0.30) * 2 =	167,59
	okna:	- 1.50 * 1.47 * 8 =	-  17,64
	 
	Razem   =	  149,95	m2

	 
	 
	1.4	Podłoża i posadzki		
	Kod CPV :  45430000-0
	 
	15	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa	118,35	m2
		Przygotowanie podłoża  pod posadzki z płytek na kleju
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		13.33 * 8.55 =	113,97
		(13.33 + 8.55) * 2 * 0.10 =	4,38
	 
	Razem   =	  118,35	m2

	 
	16	KNNR 002-1209-03-00 MRRiB	118,35	m2
		Posadzki jednobarwne z płytek gres na zaprawie klejowej  - płyki o fakturze drewna, gatunek I, antypoślizgowe
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		13.33 * 8.55 =	113,97
		(13.33 + 8.55) * 2 * 0.10 =	4,38
	 
	Razem   =	  118,35	m2

	 
	 
	1.5	Stolarka drzwiowa		
	Kod CPV :  45421131-1
	 
	17	KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa	3,20	m2

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu” 
	1.  Część A. Remont świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	1.5. Stolarka drzwiowa
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Dostawa i montaż drzwi aluminiowych - dwuskrzydłowych
	Kod CPV :  45421131-1
	 
		1.60 * 2.00 =	3,20
	 
	Razem   =	  3,20	m2

	 
	 
	1.6	Wentylacja		
	Kod CPV :  45331210-1
	 
	18	kalk. własna	1,00	kpl
		Wentylatory fi 200mm - 2 szt, wraz z rozporwadzeniem w suficie podwieszonym z rury spiro fi 160mm, wyprowadzeniem
		przez ścianę, regulatorem obrotów oraz czerpnią powietrzną
	Kod CPV :  45331210-1

	 
	1.7	Obwody oświetleniowe, zasilające, multimedialne		
	Kod CPV :  45310000-3
	 
	19	KNR-W 5-08 0210-01 WACETOB wyd.I 1997	60,00	m
		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
		beton - przewód YDYpżo 3x1,5 mm2 - wymiana
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		60 =	60,00
	 
	Razem   =	  60,00	m

	 
	20	KNR-W 5-08 0210-01 WACETOB wyd.I 1997	80,00	m
		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
		beton - przewód YDYpżo 3x2,5 mm2 - wymiana
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		80 =	80,00
	 
	Razem   =	  80,00	m

	 
	21	KNR-W 5-08 0210-01 WACETOB wyd.I 1997	60,00	m
		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
		beton - przewód YTKSY 2x1 mm2
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		60 =	60,00
	 
	Razem   =	  60,00	m

	 
	22	KNR-W 5-08 0210-01 WACETOB wyd.I 1997	20,00	m
		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż
		beton - skrętka
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		20 =	20,00
	 
	Razem   =	  20,00	m

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu” 
	1.  Część A. Remont świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	1.7. Obwody oświetleniowe, zasilające, multimedialne
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	23	KNR-W 5-08 0512-03 WACETOB wyd.I 1997	18,00	kpl.
		Montaż opraw oświetleniowych - oprawy LED - wymiana
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		18 =	18,00
	 
	Razem   =	  18,00	kpl.

	 
	24	KNR 403-0307-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,00	szt
		Wymiana łączników natynkowych
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		3 =	3,00
	 
	Razem   =	  3,00	szt

	 
	25	KNR 403-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,00	szt
		Wymiana gniazd wtyczkowych zwykłych
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		6 =	6,00
	 
	Razem   =	  6,00	szt

	 
	26	KNR 508-0309-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	9,00	szt
		Montaż gniazd wtyczkowych wraz z przygotowaniem podłoża
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		9 =	9,00
	 
	Razem   =	  9,00	szt

	 
	27	kalk. własna	1,00	kpl
		Rozdzielnica podtynkowa, modułowa wraz z wyposażeniem
	Kod CPV :  45310000-3

	 
	1.8	Wyposażenie		
	 
	28	kalk. własna	3,00	kpl
		Gablota na wymiar 117x104 cm wraz z drzwiami z wypełnieniem szklanym i oświetleniem LED - dostawa i montaż
	 
		3 =	3,00
	 
	Razem   =	  3,00	kpl

	 
	29	kalk. własna	1,00	kpl
		Uchwyt na projektor, elektryczny 100cm, pilot, ekran min. 130" oraz kontroler na kablu do sterowania - dostawa i
		montaż

	30	kalk. własna	1,00	kpl
		Projektor multimedialny

	„Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu”
	1.  Część A. Remont świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	1.8. Wyposażenie
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	31	kalk. własna	1,00	kpl
		Instalacja głośnikowa: głośnik sufitowy min 5  szt., średnica min. 20 cm oraz wzmacniacz

	 
	1.9	Instalacja wewnętrzna c.o.		
	Kod CPV :  45331100-7
	 
	32	KNR 402-0515-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,00	szt
		Wymiana grzejnika na nowy, panelowy, aluminiowy o mocy min.1000W wraz z zaworem i głowicą termostatyczną oraz
		kompletem zaworów umożliwijących zdjęcie grzejnika bez spuszczenia wody
	Kod CPV :  45331100-7
	 
		8 =	8,00
	 
	Razem   =	  8,00	szt

	 
	33	KNR 402-0110-01-00 WACETOB Warszawa	16,00	msc
		Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, o średnicy: 15 mm z wykuciem i zaprawieniem bruzd
	Kod CPV :  45331100-7
	 
	zasilanie i powrót:	16 =	16,00
	 
	Razem   =	  16,00	msc

	 
	34	KNR 000-0305-01-00 INSTAL Warszawa	16,00	kpl
		Rury przyłączne do grzejników c.o. płytowych, konwektorowych lub członowych, na ścianach, o średnicy
		zewnętrznej: 15 mm
	Kod CPV :  45331100-7
	 
	zasilanie i powrót:	16 =	16,00
	 
	Razem   =	  16,00	kpl

	 
	 
	2	Część B. Remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu		

	2.1	Roboty rozbiórkowe		
	Kod CPV :  45111300-1
	 
	35	KNR 401-0821-08-00 WACETOB Warszawa	63,72	m2
		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na kleju
	Kod CPV :  45111300-1
	 
		(1.92 + 1.89) * 2 * 1.50 =	11,43
		(13.32 + 4.11) * 2 * 1.50 =	52,29
	 
	Razem   =	  63,72	m2

	 
	36	KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa	550,14	m2
		Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2
	Kod CPV :  45111300-1

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu”
	2.  Część B Remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	2.1. Roboty rozbiórkowe
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	p1:	(4.05 + 13.35) * 2 * 4.45 =	154,86
		4.05 * 13.35 =	54,07
	p2:	(4.11 + 13.32) * 2 * 4.45 =	155,13
		4.11 * 13.32 =	54,75
	p3:	(3.31 + 4.43) * 2 * 2.94 =	45,51
		3.31 * 1.38 + 3.05 * 1.25 =	8,38
	p4:	(1.89 + 1.92) * 2 * 14.00 =	106,68
		- 29.24 =	-  29,24
	 
	Razem   =	  550,14	m2

	 
	 
	2.2	Tynki i okładziny wewnętrzne		
	Kod CPV :  45410000-4
	 
	37	KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa	102,18	m2
		Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami na klej
	Kod CPV :  45410000-4
	 
		(1.92 + 1.89) * 2 * 1.50 =	11,43
		(13.32 + 4.11) * 2 * 1.50 =	52,29
		(3.31 + 4.43) * 2 * 1.50 =	23,22
		(1.89 + 1.92) * 2 * 2.00 =	15,24
	 
	Razem   =	  102,18	m2

	 
	38	KNNR 002-0803-02-00 MRRiB	102,18	m2
		Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi na klej - gatunek I
	Kod CPV :  45410000-4
	 
		(1.92 + 1.89) * 2 * 1.50 =	11,43
		(13.32 + 4.11) * 2 * 1.50 =	52,29
		(3.31 + 4.43) * 2 * 1.50 =	23,22
		(1.89 + 1.92) * 2 * 2.00 =	15,24
	 
	Razem   =	  102,18	m2

	 
	39	KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa	12,01	m2
		Przygotowanie podłoża  pod posadzki z płytek na kleju
	Kod CPV :  45410000-4
	 
	p3:	3.31 * 1.38 + 3.05 * 1.25 =	8,38
	p4:	1.89 * 1.92 =	3,63
	 
	Razem   =	  12,01	m2

	 
	40	KNNR 002-1209-03-00 MRRiB	12,01	m2
		Posadzki jednobarwne z płytek gres na zaprawie klejowej  - płyki wielkoformatowe, gatunek I, antypoślizgowe
	Kod CPV :  45410000-4
	 
	p3:	3.31 * 1.38 + 3.05 * 1.25 =	8,38
	p4:	1.89 * 1.92 =	3,63
	 
	Razem   =	  12,01	m2

	 

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu”
	2.  Część B. Remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	2.3. Malowanie
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 8
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	2.3	Malowanie		
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	41	KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	398,76	m2
		Malowanie farbą emulsyjną podłoży: dwukrotne, z przygotowaniem (wyprawki malarskie) i gruntowaniem
		podłoża - farba akrylowa biała
	Kod CPV :  45442100-8
	 
	p1:	(4.05 + 13.35) * 2 * 4.45 =	154,86
		4.05 * 13.35 =	54,07
	p2:	(4.11 + 13.32) * 2 * 4.45 =	155,13
		4.11 * 13.32 =	54,75
	p3:	(3.31 + 4.43) * 2 * 2.94 =	45,51
		3.31 * 1.38 + 3.05 * 1.25 =	8,38
	p4:	(1.89 + 1.92) * 2 * 14.00 =	106,68
		- 102.18 =	-  102,18
		- (3.40 * 4.30) * 2 =	-  29,24
		- (13.35 * 2 + 4.05) * 1.6 =	-  49,20
	 
	Razem   =	  398,76	m2

	 
	42	KNR 202-1512-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	50,00	m
		Malowanie dwukrotne farbą ftalową elementów stalowych - wieszakiów i drabin
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		50 =	50,00
	 
	Razem   =	  50,00	m

	 
	43	KNR 202-1503-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	49,20	m2
		Malowanie zwykłe farbą ftalową lamperii, z przygotowaniem i zagruntowaniem powierzchni  -  malowanie: jednokrotne
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		(13.35 * 2 + 4.05) * 1.6 =	49,20
	 
	Razem   =	  49,20	m2

	 
	44	KNR 202-1510-10-00 WACETOB Warszawa	9,28	m2
		Malowanie dwukrotne farbą elewacyjną tynków zewnętrznych, gładkich, z przygotowaniem (poszpachlowaniem) -
		ościeża bram
	Kod CPV :  45442100-8
	 
		((3.30 + (4.15 * 2)) * 0.40) * 2 =	9,28
	 
	Razem   =	  9,28	m2

	 
	 
	2.4	Stolarka drzwiowa		
	Kod CPV :  45421130-4
	 
	45	KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,26	m2
		Skrzydła drzwiowe stalowe techniczne
	Kod CPV :  45421130-4

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu”
	2.  Część B. Remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	2.4. Stolarka drzwiowa
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 9
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		(2.05 * 1.10) =	2,26
	 
	Razem   =	  2,26	m2

	 
	46	KNR 202-1025-01-00 WACETOB Warszawa	1,00	szt
		Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie na budowie, dla drzwi wewnątrzlokalowych
	Kod CPV :  45421130-4
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	szt

	 
	 
	2.5	Obwody oświetleniowe i zasilające		
	Kod CPV :  45310000-3
	 
	47	KNR-W 5-08 0512-03 WACETOB wyd.I 1997	7,00	kpl.
		Montaż opraw oświetleniowych nastropowych - oprawy szczelne LED - wymiana
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		7 =	7,00
	 
	Razem   =	  7,00	kpl.

	 
	48	KNR-W 5-08 0512-03 WACETOB wyd.I 1997	8,00	kpl.
		Montaż opraw oświetleniowych naściennych - oprawy szczelne LED - wymiana
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		8 =	8,00
	 
	Razem   =	  8,00	kpl.

	 
	49	KNR 403-0307-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,00	szt
		Wymiana przycisków natynkowych
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		3 =	3,00
	 
	Razem   =	  3,00	szt

	 
	50	KNR 403-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	5,00	szt
		Wymiana gniazd wtyczkowych zwykłych
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		5 =	5,00
	 
	Razem   =	  5,00	szt

	 
	51	KNR 403-0306-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,00	szt
		Wymiana gniazd wtyczkowych siłowych
	Kod CPV :  45310000-3
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	szt

	„Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu”
	2.  Część B. Remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	2.5. Obwody oświetleniowe i zasilające
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 10
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	 
	2.6	Instalacja kanalizacyjna		
	Kod CPV :  45330000-9
	 
	52	KNR 215-0228-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	21,00	m
		Układanie w gotowych wykopach wewnątrz budynku rurociągu z PCV, o średnicy: 110 mm
	Kod CPV :  45330000-9
	 
		21.00 =	21,00
	 
	Razem   =	  21,00	m

	 
	53	KSNR 004-0207-02-00	10,00	m
		Odwodnienie liniowe ze stali nierdzewnej szer. 20 cm
	Kod CPV :  45330000-9
	 
		10 =	10,00
	 
	Razem   =	  10,00	m

	 
	54	KNR 215-0212-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,00	szt
		Wpusty ściekowe podłogowe z rusztem ze stali nierdzewnej, o średnicy 100 mm
	Kod CPV :  45330000-9
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	szt

	 
	55	kalk. własna	1,00	kpl
		Wymiana separatora substancji ropopochodnych
	Kod CPV :  45330000-9
	 
		1 =	1,00
	 
	Razem   =	  1,00	kpl

	 
	 
	2.7	Instalacja wewnętrzna c.o.		
	Kod CPV :  45232460-4
	 
	56	KNR 402-0515-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,00	szt
		Wymiana grzejnika z rur żebrowych żeliwnych na dostarczone przez Zamawiającego
	Kod CPV :  45232460-4
	 
		2 =	2,00
	 
	Razem   =	  2,00	szt

	 
	57	KNR 402-0515-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,00	kpl
		Demontaż, piaskowanie i malowanie oraz ponowny montaż 5szt. grzejnków  (94 żebra)
	Kod CPV :  45232460-4

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu” 
	2.  Część B. Remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	2.8. Przebudowa wyciągu spalin
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 11
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	2.8	Przebudowa wyciągu spalin		
	Kod CPV :  45232460-4
	 
	58	kalk. własna	1,00	kpl
		Przebudowa wyciągu spalin
	Kod CPV :  45232460-4

	 
	2.9	Podłoża i posadzki		
	Kod CPV :  45430000-0
	 
	59	KNR 404-0301-08-00 IGM Warszawa	31,06	m3
		Rozebranie podłoża z betonu gruzowego grubości : - ponad 15 cm
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		(13.32 * 4.11 - 9.00 * 0.95 + 3.26 * 0.50) * 0.30 =	14,35
		(13.35 * 4.05 + 3.28 * 0.50 ) * 0.30 =	16,71
	 
	Razem   =	  31,06	m3

	 
	60	KNR 401-0106-04-00 IGM Warszawa	31,06	m3
		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		(13.32 * 4.11 - 9.00 * 0.95 + 3.26 * 0.50) * 0.30 =	14,35
		(13.35 * 4.05 + 3.28 * 0.50 ) * 0.30 =	16,71
	 
	Razem   =	  31,06	m3

	 
	61	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa	31,06	m3
		Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem oraz
		utylizacją
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		(13.32 * 4.11 - 9.00 * 0.95 + 3.26 * 0.50) * 0.30 =	14,35
		(13.35 * 4.05 + 3.28 * 0.50 ) * 0.30 =	16,71
	 
	Razem   =	  31,06	m3

	 
	62	KNNR 002-1201-03-00 MRRiB	12,83	m3
		Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki - zasypanie kanału wraz z zagęszczeniem warstwami
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		9.00 * 0.95 * 1.50 =	12,83
	 
	Razem   =	  12,83	m3

	 
	63	KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	11,21	m3
		Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: C8/10
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		(13.32 * 4.11 + 3.26 * 0.50) * 0.10 =	5,64
		(13.35 * 4.05 + 3.28 * 0.50 ) * 0.10 =	5,57

	                      „Remont pomieszczeń w obiekcie JRG i KP PSP w Wągrowcu” 
	2.  Część B. Remont pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu
	2.9. Podłoża i posadzki
	 
	Data: 2020-09-16	 Str. 12
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  11,21	m3

	 
	64	KNNR 002-0604-01-00 MRRiB	112,09	m2
		Izolacje z folii polietylenowej grub. 0,3 mm - poziome podposadzkowe - dwuwarstwowo
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		(13.32 * 4.11 + 3.26 * 0.50) =	56,38
		(13.35 * 4.05 + 3.28 * 0.50 ) =	55,71
	 
	Razem   =	  112,09	m2

	 
	65	KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa	16,82	m3
		Posadzka przemysłowa, utwardzona powierzchniowo (utwardzacz do betonu w formie posypki kwarcowej, dla
		posadzek o dużym natężeniu ruchu, kolor grafitowy), z betonu wodoszczelnego W8, ze zbrojeniem rozproszonym
		polipropylenowym min. 0,9kg/m3, o klasie co najmniej C25/30, szlifowana, wraz z wykonaniem dylatacji (przy ścianach
		pianka z taśmy poliuretanowej, płaszczyzna posadzki zdylatowana przez wykonanie nacięć i zalanie masa dylatacyjną)
	wraz z impregnacją preparatami, które pielęgnują, wzmacniają i uszczelniają beton
	Kod CPV :  45430000-0
	 
		(13.32 * 4.11 + 3.26 * 0.50) * 0.15 =	8,46
		(13.35 * 4.05 + 3.28 * 0.50 ) * 0.15 =	8,36
	 
	Razem   =	  16,82	m3

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -